물질명 : 에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL) 1 / 1

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)

동의어/상품명:

1,2-디히드록시에탄(1,2-DIHYDROXYETHANE); 1,2-에탄디올(1,2-ETHANEDIOL); 에틸렌

알코올(ETHYLENE ALCOHOL); 글리콜(GLYCOL); 글리콜 알코올(GLYCOL ALCOHOL);

모노에틸렌 글리콜(MONOETHYLENE GLYCOL); 에탄-1,2-디올(ETHANE-1,2-DIOL);

2-히드록시에타놀(2-HYDROXYETHANOL); 에틸렌 디하이드레이트(ETHYLENE DIHYDRATE);

M.E.G.; C2H6O2; OHS09400; RTECS KW2975000

화학물질 군: 글리콜

작성 일자: 1985.4.24

개정 일자: 2001.9.18

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)

CAS 번호: 107-21-1

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 203-473-3

EC 색인 번호: 603-027-00-1

퍼센트(%): 100

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=1  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 중추 신경 계통 억제,

신경 이상, 신장 이상

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실, 혈액 장애

장기간 노출: 자극, 두통

피부 접촉:

단기간 노출: 단기간 섭취시 보고된 영향과 같음, 알레르기 반응

장기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 알레르기 반응

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 위통, 호흡곤란, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실,

과할동, 정서 장애, 환각, 떨림, 조정(기능) 손실, 시각 장애, 폐 울혈, 심장

이상, 신장 이상, 간 이상, 신경 이상, 뇌 이상, 경련, 혼수

장기간 노출: 신장 이상

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할

것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

해독제: 에탄올, 경구투여; 칼슘 글르코네이트/글루코스, 정맥투여. 4-메틸피라졸,

경구투여, 정맥투여.

의사에 대한 정보: 섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것. 산소의 공급을 고려할

것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음.

소화제: 알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물, 알코올 방지

거품

대형 화재: 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된

물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 물이나 포말은

수분이 끓어 기포가 비산할 수 있음.

인화점: 232 F (111 C) (CC)

발화하한치: 3.2%

발화상한치: 15.3%

자연 발화: 748 F (398 C)

발화등급 (OSHA): IIIB

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출: 모래 또는

다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한

용기에 수거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할

것. 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할

것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 서늘하고 건조한 장소에

보관할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL):

산업안전보건법 :

- TWA :  C50ppm, C125mg/m3

- STEL : -

50 ppm (125 mg/m3) OSHA ceiling (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해

무효화됨)

100 mg/m3 ACGIH ceiling (미립자) (에어로졸)

26 mg/m3 (10 ml/m3) DFG MAK (피크 한계 분류등급 - I, 편위(excursion)  인자

2) (피부)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

방독마스크(직결식 소형, 유기가스용).

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색

외관 변화: 흡습성

냄새: 무취

맛: 달콤한 맛

분자량: 62.07

분자식: H-O-C-H2-C-H2-O-H

끓는점: 388 F (198 C)

어는점: 10 F (-12 C)

증기압: 0.05 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 2.14

비중(물=1): 1.1088

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 없음

점도: 21 cP @ 15 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 아세톤, 글리세롤, 아세트산, 알데히드, 케톤류, 피리딘

약 용해성: 에테르

유효 불용성: 벤젠, 석유 에테르, 오일, 염소화 용제

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산화제, 염기, 산, 환원제, 금속

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL):

자극성 자료:

12 mg/m3 눈-쥐; 555 mg 노출 피부-토끼 약한 자극샥500 mg/24 시간 눈-토끼

약한 자극샥100 mg/1 시간 눈-토끼 약한 자극샥12 mg/m3 눈-토끼; 1440 mg/6

시간 눈-토끼 보통 자극

섧떼자료:

9530 ul/kg 피부-토끼 LD50; 4700 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: ACGIH: A4 -인체에 대한 조사결과 발암성 물질로 분류되지 않음

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

저독성: 경피흡수

표적 장기: 신경계, 신장

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: >10000000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 얼간이 진흙 새우

무척추동물 독성: >100000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 보통 새우

해조류 독성: 112000 ug/L 48 시간 (집단 증식) 은편모조목

기타 독성: 326000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 발톱있는 두꺼비

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 교통부 (규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 4류 3석유류

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 네

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

에틸렌 글리콜(ETHYLENE GLYCOL)

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

Xn 유해물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

Xn 유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 22           삼키면 유해함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

농도 제한 기준 :

C>=25%        Xn    R 22

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.