물질안전보건자료 [MSDS]

1. 화학제품과 제조회사 정보

가. 제 품 명 : 니켈 클로리드(NICKEL CHLORIDE)

나. 일반적인 화학적 특성 :

다. 유 해 성 분 류 :

라. 제 품 의  용 도 : 광택니켈. 방부제. 은현잉크제조.

마. 제 조 자  정 보 :대  만 . 인 천 화 학.

바. 공   급   자 : (주) 이 화 산 업 ( 636 - 5000 )

사. 작성부서 및 이름 :화성품사업부   조   태   민

아. 작  성  일  자 : 96.  06.  25.

자. 개정회수 및 최종 개정일자 : 1 회 ( 96. 06. 25.)

2. 구 성 성 분 의  명 칭  및  조 성

가. 명    칭 : 염 화 니 켈

나. 이    명 : 니켈로우 클로리드(NICKELOUS CHLORIDE);니켈 클로리드(NICKEL(II) CHLORIDE);

니켈 디클로리드(NICKEL DICHLORIDE); 니켈 클로리드(NICKEL(2+) CHLORIDE);

니켈 클로리드(NICKEL CHLORIDE, NICl2);니켈 클로리드(Nickel dichloride,NICl2);

무수 니켈 클로리드(NICKEL CHLORIDE, ANHYDROUS)

다. 분 자 식 : Cl2Ni

라. C A S 번호 : 7718-54-9

마. 퍼 센 트 (%) : 99 5 up

3. 유해 위험성

o CERCLA지수(0~3) : 보건 = 3, 화재 = 0, 반응성 = 0, 지속성 = 3

o NFPA지수(0~4) : 보건 = 3, 화재 = 0, 반응성 = 0

가. 응급상황을 위한 개요

노랑이나 갈색의 용해성 포엽

암 위험(인간에게 암을 유발시킬 수 있는 물질을 포함하고 있음)

암의 위험은 노출의 기간과 정도에 의존적임.      삼키면 해로움

분진을 흡입하지 말 것        .    눈, 피부, 의복에 접촉 시키지 말 것

반복이나 지속적 접촉은 피할 것  .   용기는 완전히 밀폐 시켜둘 것

취급후에는 철저히 씻을 것       .   적절한 환기하에서 사용할 것

나. 잠재적 건강 영향

o 흡입

- 단기노출  :  자극이 야기될 수 있음

- 장기적 영향  :   암이 야기될 수 있음

o 피부접촉

- 단기노출   :   알레르기 반응이 야기될 수 있음

발적과 피부의 종기, 발진과 가려움이 야기될 수 있음

- 장기적 영향  :   단기노출과 효과 같음

o 눈접촉

- 단기노출   :  자극이 야기될 수 있음

- 장기적 영향   :   단기노출과 효과 같음

o 섭취

- 단기노출   :   삼키면 해로울수 있음. 구토, 소화곤란과 취기가 야기될 수 있음

- 장기적 영향   :   심한 부작용에 대한 정보 없음

다. 발암성

o 산업안전보건법 : 없음               o OSHA : 없음

o NTP : 없음                          o IARC : 있음

4. 응급조치 요령

가. 흡입

o 응급조치  :  노출지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것

호흡이 멈춘 경우에는 인공호흡을 실시할 것.   환자를 따뜻하고 편안하게 할 것

증상에 대한 지지요법을 실시할 것         .   즉시 의학적 조치를 취할 것

나. 피부접촉

o 응급조치  :  오염된 의복과 신을 즉시 벗길 것

영향을 받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이

완전히 남아 있지 않을때까지 씻어낼것(약15~20분)

즉시 의학적 조치를 취할 것

다. 눈접촉

o 응급조치 :  아래위 눈꺼풀을 들어올린 채 화학물질이 완전히 남아 있지 않을때

까지 즉시 다량의 물이나 생리식염수로 눈을 씻어낼 것

(최소한 15~20분간 실행한다)   .      즉시 의학적 조치를 취할 것

라. 섭취

o 응급조치 : 환자를 우유나 물로 즉시 희석하거나 환자가 아직 구토를 하지 않았

으면 위세척으로 제거

마. 의사에 대한 정보

o 해독제  : 특정한 해독제 없음 . 증상에 대한 지지요법을 실시할 것

5. 폭발 화재시 대처 방법

가. 화재 및 폭발 위험 : 열이나 불꽃에 노출되면 사소한 화재위험 있음

나. 소화제  :  분말소화제, 이산화탄소, 물뿌림 또는 정규포말

큰 화재시는 물뿌림, 안개나 정규포말

다. 진화

위험하지 않게 할 수 있는 경우 용기를 화재지역으로 부터 제거 할것

불근처 용기에 적합한 소화약제 사용 .      증기와 분진을 흡입하지 말 것

바람을 등지고 설 것

o 인화점 : 자료 없음                      o 발화상한계 : 자료 없음

o 발화하한계 : 자료 없음                  o 자연발화점 : 자료 없음

라. 위험 연소 생성물 : 열분해 생성은 유독하고 아염소산염의 부식성증기를 포함할 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

가. 직업적 유출  :  유출된 물질을 만지지 말 것

위험하지 않게 누출을 중지시킬수 있는 경우에는 그렇게 할 것

유출이 적은 경우에는 모래나 기타 흡수제로 물질을 흡수시킨 후 추

후의 처분을 위해 용기에 보관할 것

유출이 적은 분말일 경우 분말을 부삽으로 깨끗이 퍼서 용기에 넣고 덮을 것

유출된 지역으로부터 용기를 옮길 것

유출이 큰 경우에는 추후의 처분을 위해 앞쪽 먼 곳에 둔덕을 쌓아 둘 것

불필요한 사람은 접근을 금할 것.      위험지역과 제한지역을 격리시킬 것

나. 보고기준량(RQ) : 10파운드(4.5kg)

SARA에서는 이 양을 초과하는 누출을 관련기관에 보고토록하고 있음

다. 토양유출  :  액제나 고체 물질을 보관하기 위해 라군, 연못, 석회 등을 팜

소방수나 비에 용해되는 것을 방지하기 위한 플라스틱판과 같은 슬라이드로 덮음

라. 수중유출 :  소다회 첨가.      유출물을 PH-7로 중화하기 위해 알맞은 소화약제 첨가

오염물과 침전물의 고정 덩어리를 추출하기 위해 프레지나 리프트를 사용

o 1986년 캘리포니아 음용수법은 어떠한 알려진 수원이 암이나 차세대

독성을 야기시키는 것으로 알려진 물질에 의해 오염되는 것을  금하고 있음

7. 취급 및 저장방법

이물질을 저장시는 모든 중앙정부 및 지방자치단체 규정을 준수할 것

같이 두어서는 않되는 물질들과는 격리시켜 둘 것

8. 노출방지 및  보호구 관련 정보

가. 노출기준(가용성 니켈 화합물, Ni)

o 산업안전보건법  :  - TWA : 0.1mg/m3  .     - STEL : -

o OSHA PEL   :     - TWA : 0.1mg/m3    .     - STEL : -

o ACGIH TLV   :    - TWA : 0.1mg/m3    .     - STEL : -

o NIOSH REL   :    - TWA : 0.015mg/m3  .     - STEL : -

나. 측정방법  : 미립자 여과기, 산,유도성의 원형질 쌍

o OSHA는 1989년 1월 19일의 최종법 기준이 제11회 미순회법정의 결정

(AFL-CIO v.OSHA)에 따라 폐지 되었으며 이는 1993년 6월  30일부터 효력 발생함

29CFR 1910.1000(58FR 35338)을 참조할 것

다. 환기 : 허용기준을 준수하기 위하여 국소 배기 또는 공정 밀폐 배기시설을

설치할 것

라. 눈 보호  : 근로자는 이물질에 의한 눈 접촉을 방지하기 위하여 비말보호 또는

분진보호용 고글형 보안경을 착용하여야 함

마. 긴급 눈세척 :  이물질에 근로자의 눈이 노출된 가능성이 있는 경우 사업주는 비상

시를 위하여 작업장 가까운 곳에 분수식 세안설비를 설치하여야 함

바. 보호의 : 근로자는 이물질에의 반복 또는 장기적인 피부접촉을 방지하기 위하

여 적절한(불침투성) 보호의와 장비를 착용하여야 함

사. 보호장갑 : 근로자는 이물질과의 접촉을 피하기 위하여 적절한 보안장갑을 착용

하여야 함

아. 호흡용 보호구 : 다음의 호흡용 보호구와 최대 사용 농도는 미국 보건 사회부에 의해

발간된 화학위험에 대한 NIOSH 지침이나 NIOSH 허용 기준 연구 보고

서나 미국 노동부의 29 CFG 1910 Supart Z에 의해 권고된 것임

작업장내에서 발견된 오염물 수준을 바탕으로 특별하게 선정된 호흡

은 작업중 호흡 제한을 초과해서는  안되고 미국국립산업안전보건연

구소(NIOSH)와 광산 보안청(NSHA)에  의해 동시에 승인된  것이어야함

o 모든 검지 가능한 농도

- 흡배기저항나 기타양압의 자급식 전면 호흡용 보호구

- 흡배기저항나 기타양압으로 작동되는 자급식 호흡용 보호구를 보조

적으로 정착한 양압요구나 기타양압으로 작동되는 전면  공기 공급식 호흡용 보호구

o 대피

- 아래턱, 복부 또는 등부위에  정착하는 니켈과 혼합물에 대항하는

대비 보호 정화통을 장착한 모든 전면식 공기 정화  호흡용 보호구(가스마스크)

- 모든 사용한 대피형 자급식 호흡용 보호구

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 모든 자급식 전면 호흡용 보호구로서 흡배기저항나 기타 양압으로작동되는 것

- 흡배기저항나 기타 양압으로 작동되는 자급식 호흡용 보호구를 보

조적으로 장착한 흡배기저항나 기타 양압으로 작동되는  모든 전면공기공급식 호흡용 보호구

9. 물리·화학적 특성

o 외 관 : 노랑이나 갈색의 용해성 포엽    o 분자량 : 129.60

o 분자식 : Ni-CL2                        o 끓는점 : 해당 없음

o 녹는점 : 1834F(1001C)                  o 증기압 : 1mmHg(671C에서)

o 증기밀도 : 해당 없음                   o 비 중 : 3.55

o 용해도(물) : 64.2%(20C에서)            o PH : 용해에 산을 형성

o 취기한계 : 자료 없음                   o 증발율 : 해당 없음

o 용해도(용제) : 알코올,  암모늄 하이드록시드에 용해. 암모니아에 용해 안됨

o 진공시 1783F(973C)보다 높은 곳에서 승화됨

10. 안정성 및 반응성

가. 반응성  :   상온 및 상압에서 안정함

나. 피해야 할 조건

화재가 일어날 수 있으나 쉽게 점화되지 않음

공기중에 있는 분진의 흩어짐을 막을 것

누출 물질로 수원이 오염되지 말게 할 것

다. 피해야 할 물질 : 칼륨 : 충격에 민감한 혼합물 형성

라. 위험한 분해생성 :열분해 생성은 유독하고 아염소산염의 부식성증기를 포함할 수 있음

마. 중합반응 : 상온·상압에서 유해한 중압반응은 보고된바 없음

11. 독성에 관한 정보

가. 독성 자료

o 앤하이드로스

- LD50 : 105mg/kg, 경구-라트          - LD50 : 26mg/kg, 복막내-마우스

- LD50 : 20597ug/kg, 복막내-라트      - LD50 : 27mg/kg, 근육내-토끼

- 돌연변이성자료 : RTECS        - 생식기계에 미치는 영향에 대한 자료 : RTECS

o 헥사하이드레이트

- LD50 : 157mg/kg, 경구-라트       - LD50 : 40mg/kg, 정맥내-개

- LD50 : 48mg/kg, 복막내-마우스    - 돌연변이성자료 : RTECS

- 생식기계에 미치는 영향에 대한 자료 : RTECS

나. 발암성

- 산업안전보건법 : 없음

- IARC(Group I) : 인간및 동물에 대한 발암성 입증

- 니켈 정제 산업의 근로자들에게서 폐와 비암이 발생 증가가 보고됨

- 니켈 클로라이드는 라트에 반복적 복막내 투여시 복막강의 악성 종양이 야기됨

다. 국소 영향  :  자극 - 흡입, 눈

라. 급성독성 수준  :   섭취시 독성

마. 표적기관영향  :  감광제 - 피부의

바. 건강영향

o 흡입 : 자극제/발암물질

- 급성노출 : 호흡관 위쪽의 점막에 자극이 있을 수 있음

- 만성노출 : 염화니켈은 세기관지의 과형과 기관지주위의 림프구가 침운한 기관

지 상피를 야기 시킬 수 있음

지속노출후에 어떤 종류의 니켈은 인간에게는 발암할 수 있음

폐암과 비암의 이병률 증가는 니켈을  정제 하는 회사 작업장에서보고된 바 있음

o 피부접촉 : 감광제

- 급성노출 : 니켈 혼합물과의 접촉은 감광 피부염, 가려움에 의한 니켈 소양증을 야기할 수 있음

홍반성이나 모낭선 발진은 유출량을 외피로 덮거나 습진이 7일 지

연될 수 있는 표층성 궤양 뒤에 나타남

만성단계에서는 채색된 반점이나 채색되지 않은 반점이 생겨날  수 있음

- 만성노출

니켈이나 니켈 혼합물에 반복 또는 지속 노출은 감광 피부염을  야기시킬 수 있음

o 눈접촉 : 자극제

- 급성노출  :  자극이 야기될 수 있음

- 만성노출  :  자극에 반복 또는 지속적 노출은 결막염이 야기될 수 있음

o 섭취 : 독성

- 급성노출 : 섭취는 24시간 혹은 그 이상 지연될 수 있는 위의 자극, 구토, 설

사, 죽음을 야기할 수 있음

니켈 혼합물의 섭취로 인한 다른 전신효과에는 심근 약화, 뇌나 부

신의 모세혈관손상, 장손상, 중추신경이 포함될 수 있음

- 만성노출 : 마우스의 마실물이 100mg/kg일 때에는  기면, 운동실조, 불규칙한

호흡, 체온이 차고, 타액분비와 사기가 변색함

재생효과가 동물연구에 보고된바 있음

12. 환경영향 정보

o 환경영향지수(0~4) : 자료 없음         o 급성수계독성 : 자료 없음

o 분 해 성 : 자료 없음                  o 로그생체축적지수(BCF) : 자료 없음

o 로그 물/옥타놀 분배계수 : 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

모든 중앙정부 및 지방자치단체 규정을 폐기시 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

일반적인 분류 지정 없음

15. 법규에 관한 사항

가. 한국

o 산업안전보건법 : 미규정

o 유해화학물질관리법 : 미규정

o 소방법 : 미규정

나. 미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제 103조(40CFR 302.4) : 규정, RQ = 4.5kg

o SARA 제 302조(40CFR 355.30) : 미규정

SARA 제 304조(40CFR 355.40) : 미규정

SARA 제 313조(40CFR 372.65) : 규정

o OSRA 공정안전관리(29CFR 1910.119) : 미규정

o California 제안 65 : 규정

o SARA 유해성범주 : SARA 제 311/312조(40CFR 370.21)

- 급성유해성 : 있음

- 만성유해성 : 있음

- 화재유해성 : 없음

- 반응유해성 : 없음

- 급격한 분출위험성 : 없음

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국