1. 화학제품과 제조회사 정보

가, 제 품 명: 염화 바륨(BARIUM CHLORIDE)

나, 일반적인 화학적 특성: 무색도방정계,비중:3.10,융점:860-960C,

물에 가용하며 120C에서 무수물이 되면서 결정수를 잃는다

용액은 중성이며 알코올에는 불용,자극성의 쓴 맛이있으며 유독하다

대기중에서 건조하면 풍화되어 100-180C 에서는무수물이 된다

다, 유해성 분류:유해화학 물질

라, 제품의 용도: 유기안료,제지,금속 열처리제,황산은의 제거제,레이크안료 도료,

피혁,살충제

마, 제조자 정보: CHINA

2구성성분의 명칭및 조성

가, 명   칭: 염화바륨(Barium chloride)

나, 이   명: 염화 바륨 (BACL2)(BARIUM CHLORIDE(BACL2)); 이염화 바륨 (BARIUM	DICHLORIDE); 무수 염화바륨 (BARIUM CHLORIDEANHYDROUS); BA 0108E

다, 분자식 : BACL2

라, CAS 번호 : 10361-37-2

마, 퍼센트(%) : 10%

3. 유해, 위험성

o CERCLA 지수(0~3) : 보건=3, 화재=0, 반응성=0, 지속성=3

o NFPA 지수(0~4) : 보건=2, 화재=0, 반응성=0

가. 응급상황을 위한 개요

무색 의쓰고 소금맛의 흰 결정체임    ,   삼키면 유해함

호흡기관 피부, 눈에자극 야기됨      ,   먼지를 마시지 말 것

눈, 피부, 옷등에 접촉시키지 말 것   ,   용기를 완전히 밀폐시켜 둘 것

취급후 철저하게 씻을 것             ,   적절한 환기 하에서 사용할 것

주의하여 취급할 것

나. 잠재적인 건강 영향

o 흡입

- 단기 노출   :   자극이 야기됨   ,  추가적인 영향으로 호흡장애가 포함됨

- 장기적 영향  :  자료 없음

o 피부접촉

- 단기 노출 : 자극이 야기됨, 단기 섭취의 보고된 것과 같은 영향이 야기됨

- 장기적 영향 :  단기 노출과 같은 영향

o 눈 접촉

- 단기 노출  :  자극이 야기됨

- 장기적 영향 :  단기 노출과 같은 영향

o섭취

- 단기 노출  :  삼키면 해로움 ,  금속성 맛, 메스꺼움, 구토, 소화불량, 졸음,시력불분명, 신장손상,

마비, 심부전을 야기시킬수있음

- 장기적 영향  :  역효과에 대한 자료없음

다. 발암성

o 산업안전보건법 ; 없음                 o OSHA : 없음

o NTP : 없음                            o IARC : 없음

4. 응급조치 요령

가. 흡입

o 응급조치 : 노출 지역으로 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것

필요한 경우 인공호흡을 실시할 것    ,     환자를 따뜻하고 편안하게 할 것

증상에 따라 부양적으로 실시할 것    ,     즉시 의학적 조치를 취할 것

나. 피부 접촉

o 응급조치 :  오염된 의복 과 신을 즉시 벗길 것

영향을 받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학 물질이

남지 않았다는 증거가 있을 때까지 씻어 낼 것(약 15~20분)

즉시 의학적 조치를 취할 것

다. 눈 접촉

o 응급조치 : 즉시 다량의 물이나 생리식염수로 눈을 씻어 내면서 화학 물질이 남지

않았다는 증거가 있을 때까지 눈꺼풀을 치켜들 것(약 15~20분)

즉시 의학적 조치를 취할 것

라. 섭취

o 응급조치  : 용해성 바륨 화합물을 섭취하였을 경우 즉시 구토를 유도할 것

증상에 따라 부양적으로 치료할 것

마. 의사에 대한 정보

o 해독제  :  다음의 해독제가 권고 되었음 중독은 심각도에따라 필요한 해독제의

종류와 용량은 유자격자에 의해 결정 되어야 함

바룸혼합물 에 의한 중독

황산나트륨 25ml용액 30g을 경구에 1시간마다 줄 것

증상이 나타나면 위액관으로 줄 것

신장의손상이 야기되는 신장내 바륨 황산의 침전을 유도하기 때문에

황산염의 정맥 투여는 유해함     ,    칼륨의 투여는 위험함

5. 폭발, 화재시 대처 방법

가. 화재 및 폭발 위험 : 열이나 불꽃에 노출되는 경우 무시할 정도의 화재위험이 있음

나. 소화제  :  분말소화제, 이산화탄소, 물분무 또는 규정포말

대형 화재시는 물 분무, 안개 또는 규정포말

다. 진화 : 위험 하지 않게 할수 있는 경우 용기를 화재 지역으로부터 제거 것

최대한 멀리서 진화할 것    ,     탱크의 끝에서 벗어날 것

추후의처분을 위해 방화수에 둔덕을 쌓아둘 것  , 물질을 흩어지게 하지 말 것

가능한 경우 용기를 지역에서 제거할 것        , 최대한 안전한 거리에서 진화 할 것

o 인화점 : 자료 없음                  o 폭발하한치 : 자료 없음

o 폭발상한치 : 자료 없음              o 자연발화점 : 자료 없음

라. 유해 연소 생성물

열분해 생성물은 독성의 유해한 바륨 산화물과 부식성 염산을 생성할 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

가. 직업적 유출 : 흩어진 물질을 만지지 말 것

위험하지 않게 누출을 차단시킬 수 있는 경우  할 것

증기를 줄이기 위해 물뿌림을 이용할 것

유출이 적은 경우 모래나 기타 흡수제로 물질을 흡수시킨 후 추후의

처분을 위해 깨끗하고,건조한 용기에 보관할 것

적은양의 건조 유출물은 깨끗한 삽으로 깨끗고 건조한 용기에 담고 덮을 것

유출지역으로부터 용기를 제거할 것

유출이 큰 경우에서는 추후의 처분을 위해 앞쪽 먼곳에 둔덕을 쌓아둘 것

관계자외 접근을 금지시킬 것   ,    위험지역을 격리하고 출입을 통제할 것

들어가기 전에 밀폐된 공간을 환기시킬 것

7. 취급 및 저장 방법

저장시는 중앙정부 및 지방자치단체 규정을 준수할 것

같이 두어서는 안되는 물질과 격리시킬 것

8. 노출 방지 및 보호구 관련 정보

가. 노출 기준

바륨, 용제혼합물

o 산업안전보건법    - TWA : 0.5 mg/m3

o OSHA              - TWA : 0.5mg/m3

o ACGIH             - TWA : 0.5mg/m3

o NIOSH             - TWA : 0.5mg/m3

o DFG MAK(총 분진)  - TWA : 0.5mg/m3

o DFG MAK           - 30분 최대 : 1.0mg/m3

나. 환기 : 허용기준을 준수하기 위해 국소 배기 및 공정밀폐시설을 설치할 것

다. 눈 보호 : 근로자는 이 물질에 의한 눈 접촉을 방지하기 위하여 비말보호 또는

분진 보호용 고글형 보안경을 착용하여야 함

라. 긴급 눈 세척  : 이 물질에 근로자의 눈이 노출될 가능성이 있는 경우 사업주는

비상시를 위하여 작업장 가까운 곳에 세안설비 시설을 설치하여야 함

마. 보호의 : 근로자는 이 물질에의 반복 또는 장기적인 피부 접촉을 방지하기

위하여 적절한(불침투성) 보호의와 장비를 착용하여야 함

바. 보호장갑 : 근로자는 이 물질과의 접촉을 피하기 위하여 적절한 보안장갑을

착용하여야 함

사. 호흡용 보호구:다음의 호흡용 보호구와 최대사용 농도는 미국 보건사회부에 의해

발간된 화학위험에 대한 NIOSH지침이나 NIOSH허용기준 연구보고서,

미국 산업안전보건청에 의해 29CFR 1910. Subpart Z에 의해 권고된 것임

특정하게 선정된 호흡용 보호구는 작업장내의 오염물질 농도에

근거하여야 하며 특정의 가동에  근거하여야 하며, 호흡용 보호구의

작동한계를 넘지 않아야 하며, 미국 국립산업안전보건연구소(NIOSH)와

광산보안청(MSHA)에 의해 동시에 승인된 것이어야 함

5 mg/m3

- 일회용과 사면식 마스크를 제외한 먼지와 미스트용 호흡용 보호구

- 모든 송기식 호흡용 보호구

12.5mg/m3

- 연속으로 작동되는 모든 송기식 호흡용 보호구

- 먼지와 미스트필터를 장착한 모든 동력, 공기 정화 호흡용 보호구

25mg/m3

- 고효율의 입자 필터를 장착한 공기정화, 모든 전면 공기정화 호흡용 보호구

- 연속으로 작동되고 얼굴에 꼭맞는 모든 송기식 호흡용 보호구

- 고효율의 입자 필터를 장착하고 얼굴에 맞는 모든 동력 공기정화 호흡용 보호구

- 모든 전면 자급식 호흡용 보호구

50mg/m3

- 흡배기저항이나 기타 양압 으로 작동되는 모든 전면 자급식 호흡용 보호구

대피

- 고효율의 입자 필터를 장착한 모든 전면식 공기정화 호흡용 보호구

- 모든 적절한 대피형 자급식 호흡용 보호구

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 모든 자급식 전면 호흡용 보호구로서 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 것

- 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 자급식 호흡용 보호구를

보조로 장착한 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 전면 공급식 호흡용 보호구

9. 물리, 화학적 특성

o 외 관 : 무취의 쓰고 흰결정체 의 소금맛     o 분자량 : 208.25

o 분자식 : BA-CL2                            o 끊는점 : 2840 F (1560C)

o 녹는점 : 1765 F (963 C)                    o 증기압 :< 1.0mmHg( 20C 에서)

o 증기밀도 : 해당없음                        o 비 중 : 3.917

o 용해도(물) : 59%(100C)                     o pH : 해당 없음

o 취기한계 : 자료 없음                       o 증발율 : 해당 없음

o 용해성(용제) : 메탄올에서 녹음             o 염산, 질산에서 약간 녹음

에탄올, 아세톤, 에틸 아세테이트에서 안녹음

10. 안정성 및 반응성

가. 반응성  :  상온 및 상압에서 안정함

나. 피해야 할 조건  :  탈 수 있으나 쉽게 발화되지 않음

용기는 화재의 열에 의해 폭발할 수 있음

다. 피해야 할 물질

o 삼플루오르화브롬 : 염화바듐과 빠른 반응 : 격렬한 반응

o 가연성 물질 : 격렬한 반응       o 유기물질 : 격렬한 반응

라. 유해한 분해산물 : 열분해 생성물은 유독하고 위험한 바륨산화물과 부식성 염산을 포함할

수 있음

마. 중합반응 : 상온, 상압에서 유해한 중합 반응은 보고된 바 없음

11. 독성에 관한 정보

가. 자극성

나. 독성 자료

- LD50 : 118mg/kg 경구-라트           - LDLO : 70mg/Kg,경구-마우스

- LDLO ; 170mg/kg, 경구-라트          - LD50 : 76mg/kg,경구-구리니 피그

- LDLO : 90mg/Kg/ 경구-도그           - LD50 : 398mg/kg,경구-맘마

- LDLD : 91mg/kg,26주,간헐적경구-라트 - LD50 : 178mg/kg,정맥-라트

- LDLO : 10mg/kg,피하-마우스          - LDLO : 40mg/kg,피하-토끼

- LDLO : 55mg/kg,피하-구니스피그      - LDLO : 18mg/kg,정맥-고양이

- LDLO : 20mg/kg, 정맥-라트           - LD50 : 12mg/kg,정맥-마우스

- LD50 : 15mg/kg,정맥-토끼            - LDLO : 20mg/kg,장광외-토끼

- LDLO : 10mg/kg,정맥-개              - LDLO : 40mg/kg,정맥-고양이

- LD50 : 184mg/kg,복강내-마우스       - 돌연변이 : RTECS

- 차세대영향자료 :RTECS

o 디하이드라이트

- LD50 : 51mg/kg,복막내-마우스        - TD50 : 16gm/kg/13주,연속경구-래트

- TD50 : 47gm/kg/13주,연속경구- 마우스

다. 발암성   :   - 산업안전보건법 : 없음

라. 급성독성 수준 :  섭취에 의한 독성

마. 표적기관 영향 :  중독은 신장, 심혈관계, 중추신경계에 영향을 줌

바. 건강영향

o 흡입 : 자극제

50mg/m3은 즉시 생명과 건강에 위험함

- 급성 노출 : 인후통, 기침, 호흡곤란등호흡기계 자극이 야기됨

충분한 양의흡수시, 증상은 급성섭취시와 비슷함

- 만성 노출 :  자료 없음

o 피부 접촉 : 자그제

- 급성 노출 :  자극과 피부염이 야기됨

충분한 양의 흡수시, 영향은 급성노출시와 같음

- 만성 노출  :  반복적 지속적 접촉은 피부염를 야기할 수 있음

o 눈 접촉 : 자극제

- 급성 노출 : 0.08~0.01m용액을 10분동안 토끼눈에 적용했을 □ 각막상피세포가

제거된 후 불투명은 나타내지 않음 ,  몇일 후에 진정되는 홍채염이 의심됨

- 만성 노출 : 반복적 지속적 접촉은 결막염을 야기시킴

o 섭취 : 독성

- 급성 노출 : 인간에게 치명적인 양은 0.8에서 0.9 gram 사이로 보고됨

가용 바륨 화합물의 초기영향은 복통 메스꺼움, 구토, 설사 그리고

타핵분비과다와 같은 심각한이 있을 수도, 없을 수도 있으며 자극이 포함됨

또한 건조해지고 입과목이 협착되는 느낌과 금속 냄새가 남

시각의 변화와 더불어 시력저하를 포함한 전신 영향이 잇달아 나타남

저칼륨증이 발생하고 매우 미세한 허약에서부터 심한 심장 기능의

불구와 신경근육기능의 손상을 초래함

마비로까지 다양하게 다른 영향은 불안, 쇄약 점점 정신적 혼동과

함께 수면이 증가함

중추신경계는 제일먼저 자극을 받아 억제되어 짐

위와 장과 신장에서 출혈이 발생함

신장 손상과 신부전이 나타남

호흡 부전과, 심한 저칼륨증와 심장정지로부터 허탈과 죽음이 발생함

- 만성 노출

2년동안 디하이드레이트 음료수 연구에서마우스의 암, 수컷에서 신장병증 비율이 증가함

12. 환경영향 정보

o 환경영향지수(0~4) : 자료없음      o 급성수계독성 : 자료없음

o 분해성 : 자료없음                 o 로그생체축적지수(BCF) : 자료없음

o 로그 옥탄올 / 물 분배 계수 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

저장시는 중앙정부 및 지방자치단체 규정을 준수할 것

바륨 규정 농도 : 100.0mg/l (TCLP-40 CFR 261 부록II)

(TCLP 이상의 바륨을 함유하는 물질은 EPA 의 독성물질에 해당되며 40

CFR 262에 따라 처리 되어야 함  ,  EPA 유해폐기물 번호 D005)

14. 운송에 필요한 정보

정확히 제안된 등급이 없음

15. 법규에 관한 사항

가. 한국

o 산업안전보건법 : 명칭등표시 대상,허용농도 (바륨)

o 유해화학물질관리법 : 유독물 (바륨)

o 소방법 : 제3종, 알킬리토 (바륨)

나. 미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제 103조(40 CFR 302.4) : 미규정

o SARA 제 302조(40 CFR 355.30) : 미규정

SARA 제 304조(40 CFR 355.40) : 미규정

SARA 제 313조(40 CFR 372.65) : 규정

o OSHA 공정안전관리(29 CFR 1910.119) : 미규정

o California 제안 65 : 미규정

o SARA 유해성 범주 : SARA 제 311/312조(40 CFR 370.21)

- 급성유해성 : 있음                - 만성유해성 : 없음

- 화재위험성 : 없음                - 반응위험성 : 없음

- 급격한 분출위험성 : 없음

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국