[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 아연 염화물(ZINC CHLORIDE)

동의어/상품명:

아연 디염화물(ZINC DICHLORIDE); 아연 염화물(ZINC BUTTER); 염화물 아연(BUTTER

OF ZINC); Z-31; Z-33; 아연 염화물, 고체(ZINC CHLORIDE, SOLID); UN 2331; STCC

4966790; CL2ZN; OHS25350; RTECS ZH1400000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.12.9

개정 일자: 1998.12.8

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 아연 염화물(ZINC CHLORIDE)

CAS 번호: 7646-85-7

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-592-0

EC 색인 번호: 030-003-00-2

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

C  부식성물질

R 34

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 조해

색상: 흰색

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 삼키면 유해, 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상,

알레르기 반응

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상, 금속 맛, 최루, 구토, 위장 장애, 목소리 상실, 흉통, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 푸른 빛 피부 색, 폐 울혈, 폐 이상, 혼수

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 알레르기 반응

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 시력불선명

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 화상, 후두염, 구토, 위장 장애, 흉통, 호흡곤란

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것. 즉시

의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 물 또는 우유를 공급할 것. 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기

위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

해독제: 칼슘 나트륨 에데테이트/포도당, 정맥투여; 칼슘 나트륨 에데테이트 / 프로카인, 근육주사.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.   섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것.

6. 누출사고시 대처방법

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것.

수중 유출:

알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재).

중화할 것. 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것.

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

미국의 CERCLA(MSDS 15항목 참조)에 의한 보고기준량(RQ): 454 kg (1000 파운드).

기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

아연 염화물(ZINC CHLORIDE):

1 mg/m3 OSHA TWA (미립자)

2 mg/m3 OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

1 mg/m3 ACGIH TWA (미립자)

2 mg/m3 ACGIH STEL

1 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간 (미립자)

2 mg/m3 NIOSH 권장 STEL

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

10 mg/m3

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

송기마스크.

25 mg/m3

송기마스크.

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

50 mg/m3

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색

외관 변화: 조해

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취

분자량: 136.29

분자식: ZN-CL2

끓는점: 1350 F (732 C)

용융점: 541 F (283 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.91 @ 25 C

물 용해도: 432% @ 25 C

수소이온지수(pH): 1 (17% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에테르, 염산, 글리세롤, 아세톤

불용성: 암모니아

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 위험한 가스가 밀폐공간에 축적될 수도 있음. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 염기, 시안화물, 금속, 환원제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 할로겐화 화합물, 아연 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

아연 염화물(ZINC CHLORIDE):

독성 자료:

350 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

독성: 섭취

표적 장기: 면역계(감작제)

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 1000-10000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 쉽헤드 미노우

무척추동물 독성: 100 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

해조류 독성: 50000 ug/L 24 시간 (광합성) 녹조류

식물독성: 50 ug/L 1 월 (광합성) 이끼 기타 독성: 10 ug/L 7 시간 LC50 (사망율) 좁은 입 개구리 (환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 10768 ug/L 140 시간 BCF (잔여) 이달린 해초 9.5 ug/L

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

아연 염화물, 무수물-UN2331; 8; III; 부식성물질

15. 법적 규제현황

아연 염화물(ZINC CHLORIDE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

아연 염화물(ZINC CHLORIDE): 1000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

아연 화합물(ZINC COMPOUNDS)

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-592-0

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 34           화상을 유발함.

S 1/2          시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳	에 보관할 것.

S 7/8          용기는 잘 밀폐하고, 건조한 상태에서 보관할	것.

S 28b          피부에 접촉된 후에는 많은 양의 중성 비누와	물을 사용하여 즉시 세척할 것.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면	즉시 의사의 조언을 구할 것. (가능하면 경고	표지 및 물질안전보건자료를 함께 제공토록	함.).

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단