물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 암모늄 염화물(AMMONIUM CHLORIDE)

동의어/상품명:

암클로르(AMCHLOR); 암모네릭(AMMONERIC); 암모늄 뮤리에이트(AMMONIUM MURIATE);다르암몬(DARAMMON); 살 암모니아(SAL AMMONIA); 살 암모나이트(SALAMMONITE);살미악(SALMIAC); 살 암모니악(SAL AMMONIAC); 암모늄 염화물 (NH4CL)(AMMONIUM CHLORIDE (NH4CL)); 암모늄 염화물 ((NH4)CL)(AMMONIUM CHLORIDE ((NH4)CL));

STCC 4966316; CLH4N; OHS01170; RTECS BP4550000

화학물질 군: 무기, 염류

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 암모늄 염화물(AMMONIUM CHLORIDE)

CAS 번호: 12125-02-9

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 235-186-4

EC 색인 번호: 017-014-00-8

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

Xn 유해물질

Xi 자극성물질

R 22-36

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성

색상: 무채색, 흰색

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 눈 자극

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 폐 이상.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토.

장기간 노출: 혼수.

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP):  미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것.

수중 유출:

중화할 것.

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 미국의 CERCLA(MSDS 15항목 참조)에 의한 보고기준량(RQ): 2270 kg

(5000 파운드). 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에

배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 신체적 손상을 입지 않도록 보호할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

암모늄 염화물(AMMONIUM CHLORIDE):

산업안전보건법 :

- TWA :  10mg/m3

- STEL : 20mg/m3

10 mg/m3 OSHA TWA (미립자) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

20 mg/m3 OSHA STEL (미립자) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해

무효화됨)

10 mg/m3 ACGIH TWA (미립자)

20 mg/m3 ACGIH STEL (미립자)

10 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간 (미립자)

20 mg/m3 NIOSH 권장 STEL (미립자)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 보호장갑이 필요하지는 않으나 권장됨.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 무채색, 흰색

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 무취

맛: 찬 맛

분자량: 53.50

분자식: N-H4-CL

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

승화점: 644 F (340 C)

증기압: 1 mmHg @ 160 C

증기 밀도(공기=1): 1.9

비중(물=1): 1.5

물 용해도: 28.3% @ 25 C

수소이온지수(pH): 5.0 @ 25 C (10% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 메탄올, 에탄올, 글리세롤, 암모니아 수

유효 불용성: 에테르, 아세톤, 에틸 아세테이트

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산, 염기, 산화제, 할로겐, 금속, 시안화물, 금속염

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 암모니아, 할로겐화 화합물, 질소 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

암모늄 염화물(AMMONIUM CHLORIDE):

자극성 자료:

500 mg/24 시간 눈-토끼 약한 자극성이 있음; 100 mg 눈-토끼 심한 자극성이 있음.

독성 자료:

1650 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 눈.

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취.

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 신장 이상.

변이원성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 의약품과 상호작용을 일으킬 수 있음.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 640 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 잡종 줄무늬 바스.

무척추동물 독성: 38000 ug/L 96 시간 LC50 (부동화) 상자 조개.

해조류 독성: 70000 ug/L 1 시간 (광합성) 청녹조류.

식물독성: 7160 ug/L 120 시간 EC50 (성장) 좀개구리밥.

기타 독성: 210 ug/L 21 시간 NOEC (성장) 표범 개구리.

환경 요약:

수생생물에 매우 유독함.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

암모늄 염화물(AMMONIUM CHLORIDE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

암모늄 염화물(AMMONIUM CHLORIDE): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 235-186-4

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 22           삼키면 유해함.

R 36           눈에 자극을 유발함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 22           분진을 흡입하지 말 것.

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내․외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단