물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 10043-52-4

RTECS 번호: EV9800000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 233-140-8

EU 색인 번호: 017-013-00-2

물질명: 칼슘 염화물(CALCIUM CHLORIDE)

동의어/상품명:

칼슘 디염화물(CALCIUM DICHLORIDE); 칼코산(CALCOSAN); 우르아민 MC(URAMINEMC); 칼슘 염화물 (CACL2)(CALCIUM CHLORIDE (CACL2)); 칼슘 염화물, GRANULAR, 20 MESH OR FINER, TECH.(CALCIUM CHLORIDE, GRANULAR, 20 MESH OR FINER,TECH.); CACL2; OHS03900

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1985.3.20

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 칼슘 염화물(CALCIUM CHLORIDE)

CAS 번호: 10043-52-4

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=0  반응성=1

유럽연합(EU) 분류:

Xi; R 36

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 조해.

색상: 무채색.

물리적 상태: 결정체.

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극

물리적 위험: 물과 반응할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 호흡곤란.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 수포.

장기간 노출: 화상.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 최루.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 구역.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말.

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것 물질에 직접 물이 접촉되지 않도록 할 것. 대형 화재: 미세한 물 분무로 대량 살수할 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 위험없이 할 수 있으면 누출을 중단시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것.

혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

칼슘 염화물(CALCIUM CHLORIDE):

칼슘 염화물(CALCIUM CHLORIDE):

5 mg/m3 권장 TWA (MALLINCKRODT INCORPORATED)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 무채색

외관 변화: 조해

물리적 상태: 결정체

분자량: 110.99

분자식: CA-CL2

끓는점: >2912 F (>1600 C)

용융점: 1440 F (782 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.15 @ 25 C

물 용해도: 74.5% @ 20 C

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

가용성: 알코올, 아세트산, 아세톤

10. 안정성 및 반응성

반응성: 물과 접촉하면 발열반응 할 수도 있음.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 위험한 가스가 밀폐공간에 축적될 수도 있음. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 할로겐, 산, 금속, 가연성 물질.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 염소.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

칼슘 염화물(CALCIUM CHLORIDE):

독성 자료:

>5000 mg/kg 피부-토끼 LD50 (Dow Chemical U.S.A.); 1 gm/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈.

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취.

표적 장기: 자료없음

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경영향 등급: 0 (환경독성 자료)

(범위 0-4, 4가 가장 유해함)

환경독성 자료:

어독성: 9500000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 불루길 송어.

무척추동물 독성: 759000 ug/L 48 주 LC50 (사망율) 물벼룩.

해조류 독성: >280000 ug/L 3-4 시간 (집단 증식) 녹조류.

기타 독성: 100000 ug/L 20-43 시간 (성장) 균류문.

환경 요약:

수생생물에 비교적 독성이 없음.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

현재 등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:없음

반응성:있음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 233-140-8

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 36

눈에 자극을 유발함.

S: 2-22-24

어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것. 분진을 흡입하지       말 것.

피부와의 접촉을 피할 것.

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단