물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 올레 산(OLEIC ACID)

동의어/상품명:

9-옥타데카노 산 (Z)-(9-OCTADECANOIC ACID (Z)-); 레드 기름(RED OIL); 에메르졸 210(EMERSOL 210); 에네르졸 213(ENERSOL 213); 흰 올레 산(WHITE OLEIC ACID);글리콘 RO(GLYCON RO); 시스-옥타데크-9-에노 산(CIS-OCTADEC-9-ENOIC ACID);

시스-9-옥타데케노 산(CIS-9-OCTADECENOIC); 그로코 2(GROCO 2);

(Z)-9-옥타데카노 산((Z)-9-OCTADECANOIC ACID); 시스-올레 산(CIS-OLEIC ACID);

C18H34O2; OHS17305; RTECS RG2275000

화학물질 군: 카르복실 산, 지방족 화합물

■ 공급회사  (주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

02-464-8122,463-2392 F 499-1256

작성 일자: 1985.4.3

개정 일자: 1997.6.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 올레 산(OLEIC ACID)

CAS 번호: 112-80-1

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 204-007-1

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=0  화재=1  반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 분류등급이 부여되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색, 갈색, 빨간색

물리적 상태: 액체

냄새: 변화하는 냄새

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 경미한 자극.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

눈 접촉:

단기간 노출: 경미한 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

섭취:

단기간 노출: 위장 장애.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 물이나 포말은 수분이 끓어 기포가 비산할 수 있음.

인화점: 372 F (189 C) (CC)

자연 발화: 685 F (363 C)

발화등급 (OSHA): IIIB

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

올레 산(OLEIC ACID):

식물 오일미스트(VEGETABLE OIL MISTS):

5 mg/m3 OSHA TWA (호흡 가능 미립자)

15 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자)

10.0 mg/m3 ACGIH TWA

5 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간 (호흡 가능 미립자)

10 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간 (전체 미립자)

환기: 지금까지의 정보에 의하면 추가 환기 장치는 필요하지 않음. 해당

노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

전동팬 부착 호흡보호구(전면형, 유기가스용 및 산성가스용 정화통).

직결식 소형 방독마스크(전면형, 유기가스용 및 산성가스용 정화통).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색, 갈색, 빨간색

냄새: 변화하는 냄새

분자량: 282.52

분자식: C18-H34-O2

끓는점: 547 F (286 C) @ 100 mmHg

어는점: 61 F (16 C)

증기압: 1 mmHg @ 176.5 C

증기 밀도: 없음

비중(물=1): 0.8935

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 없음

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 에탄올, 벤젠, 에테르, 클로로포름, 메탄올, 사염화탄소, 아세톤, 고형 및 휘발성 오일, 유기용제

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 금속, 산화제

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 기타 분해생성물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

올레 산(OLEIC ACID):

자극성 자료:

15 mg/3 일-간헐적 피부-인간 보통 자극성이 있음; 500 mg 노출 피부-토끼 약한

자극성이 있음; 100 mg 눈-토끼 약한 자극성이 있음.

독성 자료:

74 gm/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

비교적 무독성: 섭취.

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 205000 ug/L 96 년 LC50 (사망율) 얼간이 진흙 새우.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

올레 산(OLEIC ACID)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:  캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:  유럽연합(EC) 번호(EINECS): 204-007-1

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내·외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단