물질명 : N-옥틸 알코올(N-OCTYL ALCOHOL) 1 / 1

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: N-옥틸 알코올(N-OCTYL ALCOHOL)

동의어/상품명:

1-옥탄올(1-OCTANOL); 옥틸 알코올(OCTYL ALCOHOL); 카프릴 알코올(CAPRYLIC

ALCOHOL); 1-히드록시옥탄(1-HYDROXYOCTANE); 헵틸 카빈올(HEPTYL CARBINOL);

옥탄올(OCTANOL); N-옥탄올(N-OCTANOL); 일차 옥틸 알코올(PRIMARY OCTYL ALCOHOL);

STCC 4913158; N-OCTAN-1-OL; OCTILIN; C8H18O; OHS17270; RTECS RH6550000

화학물질 군: 알코올, 지방족 화합물

작성 일자: 1984.12.5

개정 일자: 2001.12.11

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: N-옥틸 알코올(N-OCTYL ALCOHOL)

CAS 번호: 111-87-5

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 203-917-6

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=2  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 자극성 악취

주요한 건강위험성: 중추 신경 계통 억제

물리적 위험: 역화 위험이 있음. 가연성 액체 및 증기.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 단기간 섭취시 보고된 영향과 같음, 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사, 두통, 명정증상, 지남력 상실, 폐 울혈, 신장

이상, 간 이상, 혼수

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할

것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것. 산소의 공급을 고려할

것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 중급 수준의 화재 위험이 있음. 증기는 공기보다 무거움. 증기

또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

소화제: 알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물

대형 화재: 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는

즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭의 경우: 대피 반경: 0.8 Km

(1/2 마일).

인화점: 178 F (81 C) (CC)

발화등급 (OSHA): IIIA

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 발화원을 제거할 것. 작업자가

위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의

발생을 감소시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬

것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의

처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며

출입을 금지할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 미국의 보관 규정: U.S. OSHA

29 CFR 1910.106. 혼합금지 물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

N-옥틸 알코올(N-OCTYL ALCOHOL):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 액체

외관: 투명

색상: 무채색

냄새: 자극성 악취

분자량: 130.23

분자식: C-H3-(C-H2)6-C-H2-O-H

끓는점: 381 F (194 C)

어는점: 1 F (-17 C)

증기압: 0.2 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 4.5

비중(물=1): 0.8270

물 용해도: 0.06% @ 25 C

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 없음

점도: 8.4 cP @ 20 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에테르, 클로로포름, 광물성 기름, 석유 에테르, 프로필렌

글리콜

불용성: 글리세롤

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에

노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 산, 산화제, 가연성 물질, 금속염

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

N-옥틸 알코올(N-OCTYL ALCOHOL):

자극성 자료:

500 mg/24 시간 피부-토끼 약한 자극

섧떼자료:

>1 gm/kg 피부-모르모트 LD50; >3200 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

표적 장기: 중추 신경계

변이원성 자료: 사용 가능.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 13000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 얼간이 진흙 새우

무척추동물 독성: 71 mg/L 24 시간 EC100 (풍부) 물벼룩

해조류 독성: 1900 ug/L 8 년 (집단 증식) 청녹조류

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 가연성 액체, (n-옥틸 알코올(n-octyl alcohol))

ID 번호: NA1993

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 가연성 액체

포장분류: III

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

N-옥틸 알코올(N-OCTYL ALCOHOL)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 네

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류:

Xn 유해물질

위험/유해 기호:

Xn 유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 22           삼키면 유해함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 13           음식물, 음료수 및 동물용 사료와 격리시켜 보관할 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 36           보호의를 착용할 것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를

보여주어야 함.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr