[물질안전보건자료(MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 파라핀 기름(PARAFFIN OIL)

동의어/상품명:

액체 파라핀(LIQUID PARAFFIN); 페트롤라튬, 액체(PETROLATUM, LIQUID); 미네랄

오일(MINERAL OIL); 화이트 액체 파라핀(WHITE LIQUID PARAFFIN); 액체

페트롤라튬(LIQUID PETROLATUM); 아볼린(ALBOLINE); 아데프신 기름(ADEPSINE

OIL); 무거운 미네랄 기름(HEAVY MINERAL OIL); 파롤레인(PAROLEINE);

사졸(SAXOL); 흰색 미네랄 오일(WHITE MINERAL OIL); 클레아르데크(CLEARTECK);

드라케올(DRAKEOL); 헤비테크(HEVYTECK); 필트라화이트(FILTRAWHITE);

프리골(FRIGOL); 크레몰(KREMOL); 카이돌(KAYDOL); 누졸(NUJOL); 파라핀

기름(PARAFFIN OILS); OHS17993; RTECS PY8030000

화학물질 군: 석유, 탄화수소류

작성 일자: 1985.1.14

개정 일자: 1998.6.9

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 파라핀 기름(PARAFFIN OIL)

CAS 번호: 8012-95-1

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 232-384-2

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=1  반응성=0

유럽연합(EC) 분류:

T  독성물질

Xi 자극성물질

R 36-45

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 눈 자극, 발암 위험(인체)

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 피부장애

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 위장 장애

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는   간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 씻기 전에 피부에서 모든 화학물질을 닦아 낼 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 구토를 하지 않도록 할 것. 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 의사의 치료를 받도록 할  것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 물이나 포말은 수분이 끓어 기포가 비산할 수 있음.

인화점: >351 F (>177 C) (CC)

발화등급 (OSHA): IIIB

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

파라핀 기름(PARAFFIN OIL):

미네랄 기름 안개(MINERAL OIL MIST):

산업안전보건법 :

- TWA :  5mg/m3

- STEL : 10mg/m3

5 mg/m3 OSHA TWA

5 mg/m3 ACGIH TWA (계획된 변경 내용의 통지 1993-1994)

10 mg/m3 ACGIH STEL (계획된 변경 내용의 통지 1993-1994)

5 mg/m3 NIOSH 권장 TWA

10 mg/m3 NIOSH 권장 STEL

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것. 화학 약품에 오염된 옷은 즉시 벗을 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

50 mg/m3

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

송기마스크.

125 mg/m3

송기마스크.

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

250 mg/m3

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

송기마스크(전면형).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

2500 mg/m3

송기마스크(압력디맨드형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색

구조: 유성의

냄새: 무취

맛: 약한 맛

끓는점: >576 F (>302 C)

어는점: 없음

증기압: <0.5 mmHg @ 20 C

증기 밀도: 없음

비중(물=1): 0.828-0.905 @ 25 C

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 없음

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 벤젠, 에테르, 클로로포름, 이산화탄소, 석유 에테르, 오일

불용성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

파라핀 기름(PARAFFIN OIL):

자극성 자료:

100 mg/24 시간 피부-토끼 약한 자극? 500 mg 눈-토끼 보통 자극? 100 mg/24

시간 피부-모르모트 약한 자극¼

독성 자료:

22 gm/kg 구강-마우스 LD50

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 충분한 증거,

동물실험결과 충분한 증거, 그룹 1 (미처리 또는 가볍게 처리된 광물성

오일류), 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거, 동물실험결과 불충분한 증거,

그룹 3 (고도로 정제된 광물성 오일); EC: 유럽연합(EC) 등급 1

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 눈

급성독성 수준:

비교적 무독성: 섭취

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기

종양 발생자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

해조류 독성: 10000 ug/L 144 시간 (집단 증식) 조류, 식물 플랑크톤, 조류 균개

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

파라핀 기름(PARAFFIN OIL)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 232-384-2

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 36           눈에 자극을 유발함.

R 45           암을 유발할 수 있음.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사                      의 치료를 받을것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용                     기나경고표지를 보여주어야 함.

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단