물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 니켈 황산염(NICKEL SULFATE)

동의어/상품명:

니켈로우스 황산염(NICKELOUS SULFATE); 황산, 니켈 염(SULFURIC ACID, NICKELSALT); 니켈 황산염 (NISO4)(NICKEL SULFATE (NISO4)); 니켈(II)

황산염(NICKEL(II) SULFATE); 니켈(2+) 황산염(NICKEL(2+) SULFATE); 황산,

니켈(2+) 염(SULFURIC ACID, NICKEL(2+) SALT); 니켈 황산염 (1:1)(NICKEL

SULFATE (1:1)); 니켈(2+) 황산염 (1:1)(NICKEL(2+) SULFATE (1:1)); 황산, 니켈(2+) 염 (1:1)(SULFURIC ACID, NICKEL (2+) SALT (1:1)); 니켈 모노황산염(NICKELMONOSULFATE); 특별한 니켈 황산염 103 - HARSHAW CHEMICAL CO.(NICKEL SULFATE SPEC. 103 - HARSHAW CHEMICAL CO.); STCC 4966368; NIO4S; OHS16400; RTECS QR9350000

화학물질 군: 무기, 염류

■ 공급회사

(주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

02-464-8122,463-2392 F 499-1256

작성 일자: 1986.7.14

개정 일자: 1997.6.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 니켈 황산염(NICKEL SULFATE)

CAS 번호: 7786-81-4

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 232-104-9

EC 색인 번호: 028-009-00-5

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

Xn 유해물질

과민성물질

발암성물질(3군)

R 22-40-42/43

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 노란색에서 녹색까지

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 삼키면 유해, 알레르기 반응, 발암 위험(인체)

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 알레르기 반응, 금속 맛, 호흡곤란, 천식.

장기간 노출: 폐 이상, 암.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 알레르기 반응, 발진, 가려움(증), 경련.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사, 위통, 명정증상.

장기간 노출: 불임.

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP):  미규정

국제 발암성연구소(IARC): 규정

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조

호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것. 의사에 대한 정보:  흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것. 섭취하였을 때는 위세척, 활성탄 슬러리의 투여 및 배변을 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것.

바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것.

수중 유출:

알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다

재). 중화할 것. 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것. 1986년

California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (제안 65)에 해당함.

상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단

시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것.

흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 미국의 CERCLA(MSDS

15항목 참조)에 의한 보고기준량(RQ): 45.4 kg (100 파운드). 기준량이상의

배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것.

서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 환기가 필요함. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

니켈 황산염(NICKEL SULFATE):

니켈, 가용 화합물 (as Ni)(NICKEL, SOLUBLE COMPOUNDS (as Ni)):

산업안전보건법 :

- TWA :  1mg/m3

- STEL : -

1 mg/m3 OSHA TWA

0.1 mg/m3 OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

0.015 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

측정 요소:

니켈(Ni)

모든 검지가능한 농도에서 -

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 노란색에서 녹색까지

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취

분자량: 154.75

분자식: NI.S-O4

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

분해점: 1558 F (848 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 3.68

물 용해도: 756000 ppm @ 25 C

수소이온지수(pH): 4.5 (용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

매우 약한 용해성: 메탄올, 에탄올

불용성: 에테르, 아세톤

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 분진의 발생을 억제할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 금속 위험한 분해생성물: 열분해생성물: 니켈 산화물, 황 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

니켈 황산염(NICKEL SULFATE):

자극성 자료:

5 percent/48 시간 피부-어린이.

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 충분한 증거,

동물실험결과 제한된 증거, 그룹 1 (니켈과 그 화합물); EC: 유럽연합(EC) 등급

1.

산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준: 불충분 자료.

표적 장기: 면역계(감작제)

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 면역계 이상 또는 알레르기, 호흡기계

이상, 피부 질환 및 알레르기.

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 태반을 통과할 수도 있음. 모유로 배출될 수도 있음.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 6160 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 보통, 거울, 유색, 잉어.

무척추동물 독성: 4570 ug/L 4 시간 EC50 (일차 생산력) 플랑크톤.

해조류 독성: 10 ug/L 6 주 (광합성) 청녹조류.

식물독성: 2000 ug/L 72 시간 (잔여) 수초.

기타 독성: 25320 ug/L 96 일 LC50 (사망율) 보통 인디안 두꺼비.

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 2300 ug/kg 12 주 BCFD (잔여) 미국 또는 버지니아 굴 4.2 ug/kg.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

니켈 황산염(NICKEL SULFATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

니켈 황산염(NICKEL SULFATE): 100 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

니켈, 가용 화합물 (as Ni)(NICKEL, SOLUBLE

COMPOUNDS (as Ni))

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규정

니켈, 가용 화합물 (as Ni)(NICKEL, SOLUBLE

COMPOUNDS (as Ni))

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 232-104-9

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 22           삼키면 유해함.

R 40           회복불능의 위험이 있음.

R 42/43        흡입 및 피부접촉시 과민반응을 유발할 수도 있음.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 22           분진을 흡입하지 말 것.

S 36/37        보호의와 보호장갑을 착용할 것.

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내·외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단