MSDS(물질안전보건자료)

1. 화학제품과 제조회사 정보

가, 물질명 : 황산구리(CUPRIC SULFATE)

나, 일반적인 화학적 특성 : 남청색 투명결정이며 건조공기중에서 풍화하여 표면이 백색 분말이 된다  .   글이세린에 녹고  알코올에 불용임

다, 유해성 분류: 유해화학 물질

라, 제품의 용도: 농야의  원료, 도금 야금용, 피혁, 안료, 전지용, 매염제, 의악품  원료,

■ 공급회사

(주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

2. 성분, 함유량 및 관련정보

가, 명칭 : 황산구리(CUPRIC SULFATE)

나, 이명 : cupper sulphate  CAS 번호 : 7758-98-7

다. 퍼센트(%) : 99%up

3. 유해,위험성

o CERCLA지수 (0-3) : 보건=3, 화재=0, 반응성=0,지속성=3

o NFPA지수 (0-4) : 보건=3, 화재=0, 반응성=0

가. 응급상황을 위한 개요

옅은 회색,옅은 녹색 또는 블루,흡수성,능형결정 또는 무형분말. 먹으면 해로움. 눈에 자극을 야기시킬 수 있음.  호흡계,피부에 자극을 야기시킬 수 있음.

분진호흡을 피할 것.            눈, 옷, 피부와의 접촉을 피할 것.

용기는 완전히 밀폐시켜둘 것.   취급후에는 철저하게 씻을 것.

적절한 환기하에서 사용할 것.   주의하여 사용할 것.

나. 잠재적 건강 영향

o 흡 입

- 단기노출 :  자극이  발생될 수 있음.

추가적인 영향으로는 화상,금속성 맛,오한,소화불량,흉통  및 호흡

곤란이 포함될 수 있음.

- 장기적 영향 :  단기노출에 의한 영향에 더하여 비천공과 발열이 발생될 수 있음.

o 피부접촉

- 단기노출 :  자극이 발생될수 있음.

추가적인 영향으로는 화상,가려움 및 혈액질환이 포함될 수 잇음.

- 장기적 영향 :  단기노출에 의한영향과 같음.

o 눈접촉

- 단기노출 : 심한 자극이 발생될 수 있음.

추가적인 영향으로는 시력손상이 포함될 수 있음.

- 장기적 영향 :  단기노출에 의한 영향과 같음.

o 섭 취

- 단기노출  :   먹으면 해로움.

금속성 맛,인후염,눈과  피부의 황색현상,소화불량,화상,혈성구토,       혈

,혈변,무뇨증,저혈압,청동색피부,신장손상,마비,경련 및  쇼크와 혼수가 야기될 수 있음.

- 장기적 영향 : 혈액질환이 야기될 수 있음.

다. 발암성

o 산업안전보건법 : 없음.         o OSHA : 없음.

o NTP : 없음.                    o IARC : 없음.

4. 응급조치 요령

가. 흡 입

o 응급조치 : 노출지역으로 부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길       것.  호흡이 멈춘 경우에는 인공호흡을 실시할 것. 환자를 따뜻하게        하고 편안하게 할 것.

증상에 지지요법을 실시할 것.    즉시 의학적 조치를 취할 것.

나. 피부접촉

o 응급조치 :  오염된 옷과 신을 즉시 벗길 것.

영향을 받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이  완전히 남아있지 않을 때까지 씻을 낼것.(15~20분)   즉시 의학적 조치를 취할 것.

다. 눈접촉

o 응급조치 :  즉시 다량의 물이나 생리식염수로 씻어내면서 화학물질       이 완전히 남아있지 않을때까지  의학적 조치를 취할 것.

라. 섭 취

o 응급조치 : 혼자가 구토를 하지 않았다면 다량의  물이나 우유로 독       성을 희석시키고 위세척으로 제거할 것.   위세척은 의료인에 의하여       실시되어야 함.  즉시 의학적 조치를 취할 것.

마. 의사에 대한 정보

o 해독제  : 다음의 해독제가 허용되었음.

해독제 투여여부와 실제적으로 요구되어지는 양에 대한 결정은 의         료인에 의하여 실시되어야 함.

□구리조 정맥내의 5%포도당 250-500mL에 15-25mg/kg이나트륨칼슘을         줄 것.

최대량은 50mg/kg/days을 초과하지 말 것.

과정사이에 적어도 2일동안은 약을 주지  말고 5일동안은 약을 복         용 할 것.

처음과좨쮜연속적은 다음과정은 50mg/kg/days을 초과하지 말것.

치료기간동안 매일 요검사는 실시하지 말것.

요질환이 발생되었을 경우 용량을 감소시킬 것.

정맥내투여시 수액압력의 증가를 금기시켜야 함.

페니실아민은 구리중독에 영향을 줌.

일주일동안 100mg/kg/days을 4번 복용할 것.

만일 약투여 기간이 길어질 경우 복용양은 40mg/kg/days을 초과하         지 말것.

식사 한시간 반전에 양을 복용할 것.

해독제는 의료인에 의하여 실시되어야 함.

5. 폭발,화재시 대처 방법

가. 화재 및 폭발 위험 :  열이나 불꽃에 노출되도 화재위험없음.

나. 소화제  : 분말소화제,이산화탄소,물뿌림 또는 정규포말

큰 화재시 물뿌림,안개 또는 정규포말

다. 진 화 :   위험하지 않게 할  수 있는  경우 용기를  화재지역으로         부터 제거할  것.

화재의 형태에 따라 적절한 소화약제를 사용할 것.

분진 호흡이나 증기를 피하고 바람을 등지고 설 것.

o 인화점 : 자료없음.              o 발화상한치 : 자료없음.

o 발화하한치 : 자료없음.          o 자연발화점 : 자료없음.

라. 유해연소 생성율 : 열분해생성은  산화황과 산화구리를  발생시킬       수 있음.

6. 누출사고시  대처방법

가. 직업적 누출 :   누출된 물질을 건드리지 말 것.

위험하지 않게  누출을 중지시킬 수 있는 경우에는 그렇게 할 것.

누출이 적은 경우에는 모래나 기타 흡수제로 물질을 흡수시킨 후          추후의 처분을 위해 용기에 보관할 것.

누출이 적고 건조할 경우 물질을 깨끗하고 건조한 용기에 넣고 덮         을  것.

누출지역에서부터 용기를 제거할 것.

누출이 큰 경우에는 추후의  처분을 위해 앞쪽  먼곳에 둔덕을 쌓         을 것.

불필요한 사람의 접근을 금지시킬 것.   위험지역과 제한지역을 격         리시킬 것.

나. 보고기준량(RQ) : 10파운드(4.5kg)

SARA에서는 이양을 초과하는 누출을 관련기관에 보고토록하고 있음.

7. 취급 및 저장방법

이 물질을 저장시는 중앙정부 및 지방자치단체규정을 준수할 것.

같이 두어서는 안되는 물질과 격리시켜 둘 것.

차고 건조한 곳에 보관할 것.   직사광선을 피할 것.

8. 노출방지 및  보호구 관련 정보

가. 노출기준  :   산업안전보건법 : 없음

□OSHA PEL               - TWA : 1mg/m3

□ACGIH TLV              - TWA : 1mg/m3

□NIOSH REL              - TWA : 1mg/m3

□DFG MAK           - TWA : 1mg/m3(총분진)  - 평균값(30분)                                                              : 2mg/m3

나. 측정방법   :   특수필터,산,원자흡광 분광법

다. 환 기   :    허용기준을 준수하기 위해 국소배기시설을 설치할 것.

라, 눈보호  :  근로자는 이물질에 의한  눈접촉을 방지하기 위하여          비말보호 또는 분진보호 고글형보안경을 착용하여야 함.

마. 긴급눈세척 : 이물질에 근로자의 눈과 피부가 노출된  가능성이 있        는 경우 사업주는 비상시를 위하여 작업장  가까운 곳에 분수식 세        안설비를 설치하여야 함.

바. 보호의  :  근로자는 이물질에의 반복 또는  장기적인 피부접촉을     피하기위하여 적절한(불침투성)보호의와 장비를 착용하여야 함.

사. 보호장갑 :  근로자는 이 물질과의 접촉을 피하기  위하여 적절한 보안장갑을 착용하여야 함.

아. 호흡용 보호구 : 다음의 호흡용보호구와 최대사용 농도는 미국 보건사회부에 의해 발간된  화학위험에 대한  NIOSH지침이나 NIOSH허용기준  연구보고서에 의해 권고된 것임.   특정하게 선정된 호흡용  보호구는 작업장내의 오염물질   농도에 근거하여야   하며 미국   국립산업안전보건연구소 (NIOSH)와 광산보안청(NSHA)에 의해 동시에 승인된 것이어야 함.

□5mg/m3 - 분진과 미스트에 대한 호흡용 보호구.

□10mg/m3 - 한쪽면만 사용을 하고  1/4마스크 호흡용 보호구를 제외한 분진과 미스트에 대한  호흡용 보호구.

공기공급식 호흡용 보호구.

□25mg/m3 - 분진과 미스트에 대한 동력 공기정화식 호흡용 보호구.

연속적 유동이 장착된 공기공급식 호흡용 보호구.

□50mg/m3 - 높은 효율의 필터가 있는 전면 공기정화식 호흡용 보호구.

전면 자급식 호흡용 보호구.

전면 공기공급식 호흡용 보호구.

높은 효율의 필터가 있고 꼭맞는  전면동력 공기정화식 호흡용 보호구.

□100mg/m3 - 흡배기저항이나 기타양압이 장착된 전면 공기공급식 호흡용 보호구.

□대 피

- 높은 효율의 필터가 있는 전면 공기정화식 호흡용 보호구.

- 대피형 자급식 호흡용 보호구.

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 모든 자급식 전면 호흡용 보호구로서 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는것.

- 흡배기저항이나 기타양압으로 작동되는 자급식  호흡용 보호구를 보조적으로 장착한 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 모든 전면       공기공급식 호흡용보호구.

9. 물리,화학적 특성

o 외관 : 옅은 회색,옅은 녹색 또는 블루,흡수성,능형결정

o 분자량 : 159.61                    o 분자식 :  CuSO4

o 끓는점 : 1040 F(560 C)             o 녹는점 : 392 F(200 C)

o 증기압 : 자료없음                  o 증기밀도 : 해당없음.

o 비중 : 3.603                       o 용해도(물) : 14.3%(0 C에서)

o PH : 4.0 (0.2M용해 4 C에서)        o 취기한계 : 자료없음.

o 증발률 : 해당없음.

o 용해성(용제) : 글리세롤과 메탄올에서  용해.에탄올에서 약간 용해.

알코올에서 불용해.

10. 안정성 및 반응성

가, 반응성  :   상온 및 상압에서 안정함.

나. 피해야 할 조건 :  빨리 발화하지는 않으나 화상을 입을 수 있음.

공기중에 분진이 퍼지지 않도록 할 것.

수원이 오염되지 않게 할 것.

다. 피해야 할 물질

o 히드록실라민 : 발화.

o 마그네슘 :수소발생.

o 금속 : 부식.

o 산화제(강) : 배합금기.

o 환원제 : 격렬한 반응.

o 히포브롬나트륨 : 히포브롬 나트륨은 구리이온의  강한 촉매반응을        분해시킴.

구리염

o 아세틸렌 : 폭발성 아세틸리드형성.    o 수소 : 용해.

o 니트로메탄 : 폭발성혼합물 형성.

라. 유해한 분해산물 :  열분해 생성은 산화구리와 산화항 방출시킬 수 있음.

마. 중합반응  :   상온, 상압에서 유해한 중합반응은 보고된 바 없음.

11. 독성에 관한 정보

가. 독성자료

□무수의

- LDL0 : 50gm/kg 경구-인간

- LDL0 : 857mm/kg 경구-인간

- TDL0 : 11gm/kg 경구-인간

- TDL0 : 150mg/kg 경구-어린이

- LD50 : 300mg/kg 경구-라트

- TDL0 : 3gm/kg/8weeks 연속경구-마우스

- TDL0 : 2gm/kg/8weeks 연속경구-마우스

- LD50 : 43mg/kg 피하-기니아피그

- LDL0 : 500ug/kg 피하-마우스

- LD50 : 10mg/kg 정맥-토끼

- LDL0 : 50mg/kg 정맥-마우스

- LDL0 : 2mg/kg 정맥-기니아피그

- LD50 : 18mg/kg 복강-마우스

- LD50 : 520mg/kg 비보고-라트

- 돌연변이성자료 : RTECS

- 생식기계에 미치는 영향에 대한 자료 : RTECS

- 종양자료 : RTECS

□이수화물

- LDL0 : 1088mg/kg 경구-인간

- TDL0 : 272mg/kg 경구- 인간

- LD50 : 300mg/kg 경구-라트

- LDL0 : 60mg/kg 경구-개

- LDL0 : 5mg/kg 경구-가정동물

- LDL0 : 62mg/kg 피하-기니아피그

- LD50 : 18700ug/kg 복강-라트

- LD50 : 33mg/kg 복강-마우스

- LD50 : 7500mg/kg 복강-포유

- LDL0 : 221mg/kg 비보고-인간

- 돌연변이성 자료 : RTECS

나. 발암성   :    산업안전보건법 : 없음.

다. 국소영향  :   부식-눈과 섭취 : 자극-흡입과 피부.

라. 급성독성수준  :   섭취시 독성.

마. 표적기관 영향   :    간,신장 및 혈액에 독성영향을 미칠 수 있음.

바. 노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우

호흡기질환,신장,피부 및 Wilson병,조혈성질환이 있는 사람.

사. 추가자료  :   모유를 배설시킬 수 있음.

아, 건강영향

o 흡 수  : 자극제

구리염을 참고할 것.

구리염에 추가적인 영향으로 인후염,기침,숨참이  야기될 수 있고,점

막이 부식될 수 있음.

만성노출경우 비점막에 부육형성이 야기될 수 있음.

독성약품같은 황산구리를 포함하고 있는 보르도액에 몇년동안 노출        된 근로자에게는 소절과 간과 폐에 녹종양이 발생되었음.

- 급성노출

구리염미스트는 상기도에 자극이나 두통이나 오한을 수반하는 일          반 감기와 비슷한 증상을 나타냄.

흉통,호흡곤란,금속성 맛과 위장장애가 야기될 수 있음.

- 만성노출

분진이나 미스트에 반복이나 장기노출되었을 경우 상기도에 자극          을 야기시킬 수 있고,비염,기침,발열,금속성 맛 및 소화불량이 야기          될수 있음.

비중격천공과 궤양형성이 보고된 바 있음.

장기노출로 인해 비점막에 위축변화와 출혈이 발생될 수 있음.

빈혈,용혈성빈혈이 공기중  구리에 노출된  근로자에게서 보고된          바 있음

피부와 머리,이빨이 녹색으로 변함.

구리염을 먹은 동물에게서 혈색소증으 수반한 폐와 간에 상처를           발생시켰음.

o 피부접촉  :  자극제

구리염을 참고할 것.

구리염에 의한 영향에 더하여 황산구리는  발적,진통 및 가려움,구진

세포 및 습진성 병변을 야기시킬 수 있음.

드물게 감작체도 발생함.

결정이 화상을  입은 피부에  접촉될 경우  용혈성비혈이 발생되기        도 함.

- 급성노출

구리 직접접촉했을 경우 자극,홍반 및  피부염이 야기될 수 있

고,가려운 습진도 보고된 바 있음.

계속 접촉시 어느정도 괴사가 발생될 수 있음.

화상을 입은 피부나 습진성피부에 접촉되었을 경우 염이 발생될           수  있음.

전신에 영향을 야기시킬 수 있음.

- 만성노출

구리염에 반복이나 장기접촉되었을 경우  자극,괴사,및 녹변색피부

가 야기될 수 있음.

접촉시 알레르기피부염이 야기될 수 있다고 보고된 바 있음.

o 눈접촉 : 자극제

구리염을 참고할 것.

구리염에 의한 영향에 더하여 황산구리는  자극,발적,진통 및 시력불

선명을 야기시킬 수 있음.

황산구리 용액은 눈을 부식시킬 수 있음.

눈에 황산구리가 반복접촉되었을 경우 각막의  변색을 수반하는 인        화성과 화농성반응을 일시적으로 야기시킬 수 있음.

황산구리가 결막낭에 남아있을 경우  국소발화와 괴사,각막혼탁과         경구유착증이 야기될 수 있음.

- 급성노출

구리염은 결막염,각막의 궤양형성과 혼탁,안검부종이 야기시킨다고           보고된 바 있음.

눈을 함몰시키는 구리는 안세포의 특징적  변색을 야기시키는 이          물 질과 반응하여 자극을 야기시킬 수 있음.

- 만성노출

반복이나 장기노출은 결막염을 야기시킬 수 있음.

o 섭 취 : 독성/자극제

구리염을 참고할 것.

구리염에 의한 영향에 더하여  황산구리는 즉시 제거되지  않을 경        우 부식됨.

황산구리는 인후염,위장진통,잇몸과  혀의 청변색,쇠약,의식손실	및 경련을 야기시킬 수 있음.

토혈증,혈변,혈노증,백혈구증가,셀프헤모글로빈혈증 및  패혈증이 다

른 영향으로 보고된 바 있음.

쥐의 먹이에 황산구리를 섞여 먹인 결과  면역응답에 대한 장애와         복용량이 관계가 있음이  밝혀졌음.

- 급성노출

금속성맛,구제,구역,상복부화상,청그린을 수반하는 격렬한 구토,혈      변을 동반한 설사,산통,궤양형성 및 출혈성 위염을 야기시킬 수 있음.

만일 구토를 다 하지 않았다면  남아있는 구리염은 심한 투통,식          은 땀,약맥,저혈압 및 다른 쇼크를  동반하는 전신중독을 야기시킬          수 있음.

간손상과 용혈성 발증이 시작된지 며칠  되지않아서 황달현상이           나 타남.   또한 빈혈이 발생함.

미만성 근육통,횡문근융해증,메트헤모글로빈혈증,대사성산증 및 췌

장염이 보고된 바 있음.

치사량을 먹었을 경우  경련이나 마비,혼수로 인한  사망이 야기          될 수 있음.

조기사망은 쇼크와 관계있음.

간신장질환에 인해 사망할 수 있음.

- 만성노출

구리염을 반복섭취할  경우 동물에게는 용혈성빈혈,혈색소증,면역

응답장애, 간,신장,폐,비장손상 및 사망을 야기시킬 수 있음.

12. 환경영향정보

o 환경영향지수 (0~4) : 자료없음.

o 급성수계독성 : 자료없음.

o 분해성 : 자료없음.

o 로그생체축적지수(BCF) :자료없음.

o 로그몰/옥타놀 분배계수 : 자료없음.

13. 폐기시 주의 사항

중앙정부 및 지방자치단체 규정을 폐기시 준수 할 것.

14. 운송에 필요한 정보

o UN유해등급분류 : 9

o UN포장군 : III

o UN DOT 유해분류 : 이종위험화합물질

o UN DOT표시기준(49CFR 172.101 & Subpart) : 9등급

o UN DOT선적 명칭 및 번호(49CFR 172.101) : 황산구리  UN 3077

o UN DOT유해등급분류(49CFR 172.101) : 9 -  이종위픽□嵐걍□

o UN DOT운송포장권한

- 예외 : 49 CFR 173.155

- 소량포장 : 49 CFR 173.213

- 대량□ : 49 CFR 173.240

o UN DOT제한량(49CFR 172.101)

- 승객용 항공기 또는 열차 : 제한없음.

- 화물전용항공기 : 제한없음.

15. 법규에 관한 사항

가. 한 국

o 산업안전보건법 : 미규정

o 유해화학물질 관리법 : 미규정

o 소방법 : 미규정

나. 미 국

o TSCA 규정 : 규정

o CERCLA 제103조(40CFR302.4) : 규정,RQ=10파운드(4.5kg)

o SARA 제302조 (40CFR355.30) : 미규정

o SARA 제304조 (40CFR 355.40) : 미규정

SARA 제313조 (40CFR372.65) : 규정

o OSHA 공정안전관리 (29CFR1910.19) : 미규정

o California 제안65 : 미규정

o SARA 유해성범주 : SARA 제311/312조(40CFR370.21)

- 급성유해성 : 있음            - 만성유해성 : 있음

- 화재유해성 : 없음            - 반응유해성 : 없음

- 급격한 분출 위험성 : 없음

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국