[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 마그네슘 황산염 헵타수화물(MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE)

동의어/상품명:

비터 염(BITTER SALTS); 에프솜 염(EPSOM SALTS); 황산, 마그네슘 염(SULFURIC

ACID, MAGNESIUM SALT); 마그네슘 황산염, 헵타수화물(MAGNESIUM SULFATE,

HEPTAHYDRATE); 네츄널 에프소미트(NATURAL EPSOMITE); 황산 마그네슘(MAGNESIUM

SULFATE); 황산 마그네슘 염(1:1), 헵타수화물(SULFURIC ACID MAGNESIUM SALT

(1:1), HEPTAHYDRATE); 마그네슘 황산염 헵타수화물(MGSO4.7H2O)(MAGNESIUM SULFATE

HEPTAHYDRATE (MGSO4.7H2O)); H14MGO11S; OHS13525; RTECS OM4508000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1985.1.31

개정 일자: 1999.6.17

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 마그네슘 황산염 헵타수화물(MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE)

CAS 번호: 10034-99-8

유럽연합(EC) 분류번호: 분류가 확정되지 않음.

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 결정성가루

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 경미한 자극, 후두염, 천식

장기간 노출: 위장 장애

피부 접촉:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 경미한 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 설사, 위통

장기간 노출: 불규칙 심장박동, 신장 이상

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위

눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 즉시 의사의 치료를 받을

것.

해독제: 칼슘 글루콘산염, 정맥투여.

의사에 대한 정보: 섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된

물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진

곳에 둘 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것.

밀폐된 용기에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

마그네슘 황산염 헵타수화물(MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

외관: 풍화성

색상: 무채색

물리적 상태: 결정성가루

냄새: 없음

맛: 쓴 맛

분자량: 246.47

분자식: MG-S-O4.7(H2-O)

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

분해점: 2055 F (1124 C)

증기압: <0.1 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): <0.01

비중(물=1): 1.68

물 용해도: 71% @ 20 C

수소이온지수(pH): 용액상태에서 중성

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

약 용해성: 알코올, 글리세롤

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 가연성 물질, 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 황 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

마그네슘 황산염 헵타수화물(MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준: 불충분 자료.

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 면역계 이상 또는 알레르기, 신장 이상,

호흡기계 이상

추가 자료: 의약품과 상호작용을 일으킬 수 있음.

12. 환경에 미치는 영향

없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

마그네슘 황산염 헵타수화물(MAGNESIUM SULFATE HEPTAHYDRATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류번호: 분류가 확정되지 않음.