[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 망간(II) 황산염 수화물(MANGANESE(II) SULFATE HYDRATE)

동의어/상품명:

황산, 망간(2+) 염(1:1), 수화물(SULFURIC ACID, MANGANESE(2+) SALT(1:1),

HYDRATE); 망간 황산염 수화물(MANGANESE SULFATE HYDRATE); SZMIKITE; OHS69577;

RTECS OP1050000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1992.12.30

개정 일자: 1999.6.17

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 망간(II) 황산염 수화물(MANGANESE(II) SULFATE HYDRATE)

CAS 번호: 15244-36-7

유럽연합(EC) 분류번호: 분류가 확정되지 않음.

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=0  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 분홍색

물리적 상태: 결정체

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

장기간 노출: 두통, 졸음, 청력 상실, 시각 장애, 발기불능, 간 이상, 신경 이상

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 위장 장애

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위

눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

해독제: 칼슘 나트륨 에데테이트/포도당, 정맥투여; 칼슘 나트륨 에데테이트 /

프로카인, 근육주사.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체

또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것.

냉장보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

망간(II) 황산염 수화물(MANGANESE(II) SULFATE HYDRATE):

망간 화합물 (as Mn)(MANGANESE COMPOUNDS (as Mn)):

5 mg/m3 OSHA ceiling

5 mg/m3 ACGIH TWA (계획된 변경 내용의 통지 1992-1993)

1 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

3 mg/m3 NIOSH 권장 STEL

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지

확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

측정 요소:

망간(Mn)

10 mg/m3

방진마스크.

송기마스크.

25 mg/m3

송기마스크.

전동팬 부착 분진용 호흡 보호구.

50 mg/m3

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

송기마스크(전면형).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

500 mg/m3

송기마스크(압력디맨드형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 분홍색

물리적 상태: 결정체

냄새: 없음

분자식: MN-O4-S.(H2O)X

끓는점: 해당 안됨

용융점: 135-243 F (57-117 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.95

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

불용성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

혼합금지 물질: 산

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 황 산화물, 망간

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

망간(II) 황산염 수화물(MANGANESE(II) SULFATE HYDRATE):

독성 자료:

2150 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

표적 장기: 신경계

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

망간(II) 황산염 수화물(MANGANESE(II) SULFATE HYDRATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

망간 화합물 (as Mn)(MANGANESE COMPOUNDS (as Mn))

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류번호: 분류가 확정되지 않음.

16. 기타 참고사항

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단