물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 철 황산염(FERRIC SULFATE)

동의어/상품명:

디철 트리황산염(DIIRON TRISULFATE); 과황산 철(IRON PERSULFATE); 철 세스퀴황산염(IRON SESQUISULFATE); 황산 철(2:3)(IRON SULFATE (2:3)); 황산 철(3+)(IRON(3+) SULFATE); 철 터설페이트(IRON TERSULFATE); 황산, 철(3+)

염(3:2)(SULFURIC ACID, IRON(3+) SALT (3:2)); NA 9121; STCC 4963818;

FE2O12S3; OHS09790; RTECS NO8505000

화학물질 군: 무기, 염류

■ 공급회사

(주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

02-464-8122,463-2392 F 499-1256

작성 일자: 1985.2.25

개정 일자: 1997.6.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 철 황산염(FERRIC SULFATE)

CAS 번호: 10028-22-5

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 233-072-9

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 분류등급이 부여되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성

색상: 흰색, 노란색

물리적 상태: 결정체, 분말

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 호흡곤란.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 최루.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사, 푸른 빛 피부 색, 폐 울혈, 경련, 혼수.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP):  미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

해독제: 디페록사민, 정맥투여.

의사에 대한 정보:  섭취하였을 때는 위세척, 디페록사민 및 나트륨 탄산수소염의 투여를 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 미국의 CERCLA(MSDS 15항목 참조)에 의한 보고기준량(RQ): 454 kg

(1000 파운드). 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

철 황산염(FERRIC SULFATE):

철 염, 가용 (as Fe)(IRON SALTS, SOLUBLE (as Fe)):

1 mg/m3 OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

1 mg/m3 ACGIH TWA

1 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 보호의가 필요하지 않음.

안전장갑: 보호장갑이 필요하지는 않으나 권장됨.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색, 노란색

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 없음

분자량: 399.88

분자식: FE2-O12-S3

끓는점: 해당 안됨

용융점: 896 F (480 C)

증기압: 무시할 수 있음

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 3.1

물 용해도: 약간 용해성 있는

수소이온지수(pH): 용액에서 산성

휘발성: 무시할 수 있음

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

불용성: 황산, 암모니아

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 철 산화물, 황.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

철 황산염(FERRIC SULFATE):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준: 불충분 자료.

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 눈 이상, 신장 이상, 간 이상,

호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기.

변이원성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 28000 ug/L 96 일 (사망율) 머스키토피시.

해조류 독성: 5600 ug/L 7 주 (세포) 녹조류.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

철 황산염(FERRIC SULFATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

철 황산염(FERRIC SULFATE): 1000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 233-072-9

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를  한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을 준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서 규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여 판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내·외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는 사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로 한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에 대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단