MSDS(물질안전보건자료)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 10196-04-0

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 233-484-9

물질명: 황산암모늄(AMMONIUM SULFITE)

동의어/상품명:

황산, 디암모늄 염(SULFUROUS ACID, DIAMMONIUM SALT); 디암모늄 황산(DIAMMONIUM

SULFITE); STCC 4966332; H8N2O3S; OHS01430

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1985.1.24

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 황산암모늄(AMMONIUM SULFITE)

CAS 번호: 10196-04-0

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 조해.

색상: 무채색.

물리적 상태: 결정체.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 가려움(증), 천명, 천식.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

섭취:

단기간 노출: 알레르기 반응, 가려움(증), 위장 장애, 호흡곤란, 천명, 천식,

명정, 푸른 빛 피부 색.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것.

필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할  것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를  둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말.

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

6. 누출사고시 대처방법

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것.

수중 유출:

산화제를 가할 것. 중화할 것.

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 보고기준량(RQ): 2270 kg (5000 파운드). 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것. 미국내에서 유출이 되었고 또한 CERCLA Section 103 보고 기준에 적용되면, National Response Center로 통지하십시오. 전화는 (800)424-8802(USA) 또는 (202)426-2675(USA).

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

황산암모늄(AMMONIUM SULFITE):

OSHA, ACGIH 또는 NOISH 에 의해 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장   가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을  고려할 것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 무채색

외관 변화: 조해

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취의

맛: 좋은 맛

분자량: 116.135

분자식: (N-H4)2-S-O3

용융점: 자료없음

분해점: 140-158 F (60-70 C) (일수화물)

승화점: 302 F (150 C) (일수화물)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.41 (일수화물)

물 용해도: 32.4% @ 0 C (일수화물)

수소이온지수(pH): 7.3-7.6 (일수화물)(34% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

약 용해성: 알코올

불용성: 아세톤

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 암모니아, 질소 산화물, 황.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

황산암모늄(AMMONIUM SULFITE):

발암성: 없음.

급성독성 수준: 자료없음

표적 장기: 자료없음

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상.

12. 환경에 미치는 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

현재 등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):있음

황산암모늄(AMMONIUM SULFITE):5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:없음

만성:없음

화재:없음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단