[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 이산화 망간(MANGANESE DIOXIDE)

동의어/상품명:

망간 산화물(MANGANESE OXIDE); 망간 황산화물(MANGANESE SUPEROXIDE); 망간

블랙(MANGANESE BLACK); 블랙 망간 산화물(BLACK MANGANESE OXIDE); 보그 망간(BOG

MANGANESE); 시멘트 블랙(CEMENT BLACK); 망간 빈산화물(MANGANESE BINOXIDE); 망간

퍼옥시드(MANGANESE PEROXIDE); 피롤러시드 브라운(PYROLUSITE BROWN);

GAMMA-MANGANESE DIOXIDE; BATTERY MANGANESE; MANGANESE(IV) OXIDE; OHS13610;

RTECS OP0350000

화학물질 군: 금속 산화물

작성 일자: 1984.9.17

개정 일자: 2001.12.11

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 이산화 망간(MANGANESE DIOXIDE)

CAS 번호: 1313-13-9

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 215-202-6

EC 색인 번호: 025-001-00-3

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 갈색이거나 검정색, 회색, 검정색

물리적 상태: 분말

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극

물리적 위험: 강한 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 금속 흄 열, 폐 이상

장기간 노출: 식욕 부진, 두통, 발성 장애, 수면 장애, 감정변화, 조정(기능)

손실, 청력 상실, 시각 장애, 폐 이상, 혈액 장애, 신장 이상, 신경 이상

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 알레르기 반응

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사

장기간 노출: 장기간 흡입시 보고된 영향과 같음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

해독제: 칼슘 나트륨 에데테이트/포도당, 정맥투여; 칼슘 나트륨 에데테이트 /

프로카인, 근육주사.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가연성 물질과 접촉하면

발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 물

분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것. 대형 화재:

물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을

뿌려야 함.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

물을 다량 뿜어 줄 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를

냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 화재를 진화할 수 없거나 용기가

직접 화염에 노출되면 대피할 것. 대피 반경: 0.8 Km (1/2 마일).

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작은 고체상 유출:

누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 작은 액체상 유출: 모래

또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해

적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 액체 및 고체 산화 물질

저장에 대해서는 NFPA 430 코드를 참고함. 혼합금지 물질과 분리할 것.

취급: 분진발생을 최소화할 수 있는 방법을 사용할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

이산화 망간(MANGANESE DIOXIDE):

망간과 화합물 (as Mn)(MANGANESE AND COMPOUNDS (as Mn)):

산업안전보건법 :

- TWA :  5mg/m3

- STEL : -

5 mg/m3 OSHA ceiling (금속) (발연) (compounds)

1 mg/m3 OSHA TWA (미립자) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

3 mg/m3 OSHA STEL (미립자) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

0.2 mg/m3 ACGIH TWA (금속 및 무기 화합물)

1 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간 (금속) (발연) (compounds)

3 mg/m3 NIOSH 권장 STEL (금속) (발연) (compounds)

0.5 mg/m3 DFG MAK (peak limitation category-III) (inhalable dust fraction)

(금속 및 무기 화합물)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

측정 요소:

망간(Mn)

10 mg/m3

일회용 및 부분 마스크를 제외한 방진 및 미스트 방지 마스크 호흡용 보호구.

송기마스크.

25 mg/m3

송기 마스크(연속 유출입형).

전동팬 부착 분진용 호흡 보호구.

50 mg/m3

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

송기마스크(안면부, 연속 유출입형)

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

500 mg/m3

송기마스크(압력디맨드형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 갈색이거나 검정색, 회색, 검정색

물리적 상태: 분말

냄새: 무취

분자량: 86.94

분자식: Mn-O2

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

분해점: 995 F (535 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 5.026

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

불용성: 질산, 황산, 아세톤

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 가연성 물질과 접촉하면

발화되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 금속, 산화제, 할로겐, 산, 과산화물, 환원제, 아민, 가연성 물질,

금속 카바이드, 염기

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 망간 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

이산화 망간(MANGANESE DIOXIDE):

독성 자료:

>3478 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 피부, 눈

급성독성 수준: 불충분 자료.

표적 장기: 신경계

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 알코올 중독의 경력, 혈액계 이상, 간

이상, 신경계 이상, 호흡기계 이상

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 산화제 고체, (이산화 망간(MANGANESE DIOXIDE))

ID 번호: UN1479

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 5.1

포장분류: II

15. 법적 규제현황

이산화 망간(MANGANESE DIOXIDE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 네

화재: 네

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

망간과 화합물 (as Mn)(MANGANESE AND COMPOUNDS (as Mn))

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

Xn 유해물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

Xn 유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 20/22        흡입하거나 삼키면 유해함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

14. 운송에 필요한 정보

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr