[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 타르타르 산(TARTARIC ACID)

동의어/상품명:

숙신산, 2,3-디히드록시-(R-(R*, R*))-(BUTANEDIOIC ACID, 2,3-DIHYDROXY-(R-(R*,

R*))-); 2,3-디히드록시-(R-(R*, R*)숙신산(2,3-DIHYDROXY-(R-(R*, R*)BUTANEDIOIC

ACID); 타르타르 산, L-(+)(TARTARIC ACID, L-(+)); 덱스트로타르타르

산(DEXTROTARTARIC ACID); 2,3-디히드록시숙신산(2,3-DIHYDROXYBUTANEDIOIC ACID);

중성의 타르타르 산(NATURAL TARTARIC ACID); (+)-타르타르 산((+)-TARTARIC ACID);

L-타르타르 산(L-TARTARIC ACID); (+)-L-타르타르 산((+)-L-TARTARIC ACID);

L-(+)-타르타르 산(L-(+)-TARTARIC ACID); (R,R)-타르타르 산((R,R)-TARTARIC

ACID); (R,R)-(+)-타르타르 산((R,R)-(+)-TARTARIC ACID); (2R,3R)-타르타르

산((2R,3R)-TARTARIC ACID); L-트레오 산(L-THREOIC ACID);

L-2,3-디히드록시숙신산(L-2,3-DIHYDROXYBUTANEDIOIC ACID); A-314; A-315;

디히드록시숙신 산(DIHYDROXYSUCCINIC ACID); D-타르타르 산(D-TARTARIC ACID);

(+)-(R,R)-TARTARIC ACID; (2R,3R)-(+)-TARTARIC ACID;

1,2-DIHYDROXYETHANE-1,2-DICARBOXYLIC ACID; BUTANEDIOIC ACID, 2,3-DIHYDROXY-,

(R-(R*,R*))-; BUTANEDIOIC ACID, 2,3-DIHYDROXY-(R,(R*,R*))-;

D-ALPHA,BETA-DIHYDROXYSUCCINIC ACID; THREARIC ACID; C4H6O6; OHS22460; RTECS

WW7875000

화학물질 군: 카르복실 산, 지방족 화합물

작성 일자: 1984.11.29

개정 일자: 2000.9.19

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 타르타르 산(TARTARIC ACID)

CAS 번호: 87-69-4

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 201-766-0

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=1  반응성=0

유럽연합(EC) 분류:

Xi 자극성물질

R 36-37-38

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색

물리적 상태: 결정성가루

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극

물리적 위험: 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 호흡곤란

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 최루

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 후두염, 구역, 구토, 설사, 위통, 신장 이상

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 섭취하였을 때는 위세척과 완화제의 투여를 고려할 것. 산소의

공급을 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나

폭발할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된

물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

인화점: 410 F (210 C) (OC)

자연 발화: 797 F (425 C)

6. 누출사고시 대처방법

토양 유출:

추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진

곳에 둘 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 밀폐된

용기에 보관할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할

것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

타르타르 산(TARTARIC ACID):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색

물리적 상태: 결정성가루

냄새: 무취

맛: 신 맛

분자량: 150.09

분자식: H-O2-C-C-H-(O-H)-C-H-(O-H)-C-O2-H

끓는점: 527 F (275 C)

용융점: 340-345 F (171-174 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도(공기=1): 5.18

비중(물=1): 1.7598

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 2.2 (0.1 N 용액)

휘발성: 0%

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에테르, 글리세롤, 아세톤

불용성: 클로로포름

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 금속, 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

타르타르 산(TARTARIC ACID):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준: 불충분 자료.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 1000000 ug/L 3-3.3 일 (사망율) 금붕어

무척추동물 독성: 135000 ug/L 0.25 주 (이동물) 물벼룩

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

타르타르 산(TARTARIC ACID)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 201-766-0

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 36           눈에 자극을 유발함.

R 37           호흡기계에 자극을 유발함.

R 38           피부에 자극을 유발함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을

것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를

보여주어야 함.

16. 기타 참고사항

저작권 1984-2001 MDL INFORMATION SYSTEMS, INC. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

소프트웨어 사업부

서울특별시 서초구 서초동 1598-3

르네상스 빌딩 705호 (우편 번호 137-729)

전화  : 82-2-522-9755

FAX   : 82-2-522-9757

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr