물질명 : 디크롬산 칼륨(POTASSIUM DICHROMATE) 2 / 2

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 디크롬산 칼륨(POTASSIUM DICHROMATE)

동의어/상품명:

디크롬 산(DICHROMIC ACID); 디칼륨 염(DIPOTASSIUM SALT); 칼륨

비크롬산(POTASSIUM BICHROMATE); 디칼륨 디크롬산(DIPOTASSIUM DICHROMATE);

알칼리의 비크롬산(BICHROMATE OF POTASH); 칼륨 디크롬산 (VI)(POTASSIUM

DICHROMATE (VI)); 레드 칼륨 크롬산(RED POTASSIUM CHROMATE);

이오페지트(IOPEZITE); OHS19370; RTECS HX7680000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.12.17

개정 일자: 2002.9.16

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 디크롬산 칼륨(POTASSIUM DICHROMATE)

CAS 번호: 7778-50-9

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-906-6

EC 색인 번호: 024-002-00-6

퍼센트(%): 100

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=4  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 빨간색

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 피부접촉시 치명적일 가능성이 있음, 삼켰을 때 치명적일

가능성이 있음, 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 알레르기 반응, 신장 이상,

발암 위험(인체)

물리적 위험: 강한 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 알레르기 반응, 발열, 식욕 부진, 흉통, 호흡곤란, 두통,

현기증, 폐 울혈

장기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 알레르기 반응, 후각 및 미각 기능 결핍,

위통, 호흡곤란, 귀 손상, 폐 울혈, 폐 이상, 혈액 장애, 신장 이상, 간 이상,

신경 이상, 암

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 알레르기 반응, 구역, 구토, 신장 이상,

혼수

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음, 빛에 대한 민감도, 피부접촉시

치명적일 가능성이 있음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 눈 손상

장기간 노출: 자극, 각막 주위에 빨간 줄, 눈 손상

섭취:

단기간 노출: 삼켰을 때 치명적일 가능성이 있음, 구역, 구토, 설사, 현기증,

근육 경련, 내출열, 신장 이상, 간 이상, 경련, 혼수

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 네

국제 발암성연구소(IARC): 네

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 삼켰다면, 많은 양의 물을 마시도록하고, 구토를 유도하지 않도록 할

것. 즉시 의사의 치료를 받을 것. 의사의 지시에 따라서만 구토를 유도할 것.

의식 불명이거나 경련을 일으키는 사람에게 입을 통해 어떤 것도 주지말 것.

의사에 대한 정보: 섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가연성 물질과 접촉하면

발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 물

분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것. 대형 화재:

물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을

뿌려야 함.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 물을 다량 뿜어 줄 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로

용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을

뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록

하고 저지대를 피할 것. 화재를 진화할 수 없거나 용기가 직접 화염에 노출되면

대피할 것. 대피 반경: 0.8 Km (1/2 마일).

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을

최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할

것.

수중 유출:

환원제를 가할 것. 알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨

중탄산염 또는 소다 재). 희석산을 추가할 것. 중화할 것. 누출된 물질을 기계

장비를 사용하여 수거할 것. 1986년 California Safe Drinking Water and Toxic

Enforcement Act (제안 65)에 해당함. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출:

가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작은 고체상 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 누출지역으로 부터 안전한

지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 기준량이상의

배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 액체 및 고체 산화 물질

저장에 대해서는 NFPA 430 코드를 참고함. 혼합금지 물질과 분리할 것.

취급: 분진발생을 최소화할 수 있는 방법을 사용할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

디크롬산 칼륨(POTASSIUM DICHROMATE):

크롬산과 크롬산(CHROMIC ACID AND CHROMATES):

0.1 mg(CrO3)/m3 OSHA ceiling

0.01 mg(Cr)/m3 ACGIH TWA (불용해성 화합물)

0.05 mg(Cr)/m3 ACGIH TWA (용해성 화합물)

0.001 mg(Cr(VI))/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

DFG MAK (피부 감작제) (분진) (6가 크롬 화합물)

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지

확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

측정 요소:

크롬(Cr)

모든 검지가능한 농도에서 -

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 고체

색상: 빨간색

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취

맛: 이상한 맛, 쓴 맛

분자량: 294.20

분자식: Cr2-K2-O7

끓는점: 해당 안됨

용융점: 748 F (398 C)

분해점: 932 F (500 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.68 @ 25 C

물 용해도: 4.9% @ 0 C

수소이온지수(pH): 4.04 (1% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 이 물질과 접촉을 최소화할 것.

혼합금지 물질: 금속, 가연성 물질, 환원제, 아민, 시안화물, 염기

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 기타 분해생성물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

디크롬산 칼륨(POTASSIUM DICHROMATE):

독성 자료:

14 mg/kg 피부-토끼 LD50; 25 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 미국 국립독성계획단(NTP): 인체에 대한 조사결과 발암성물질; 국제

발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 충분한 증거, 그룹 1; ACGIH: A1 -

인체 발암성 확인물질 (6가 크롬 화합물)

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

고독성: 경피흡수, 섭취

표적 장기: 면역계(감작제), 신장

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 혈액계 이상, 심장 또는 심혈관계 이상,

간 이상, 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 모유로 배출될 수도 있음.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 131 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 불루길 송어

무척추동물 독성: 160 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

해조류 독성: 300 ug/L 72 시간 MATC (생화학) 규조

식물독성: <5.7 ug/L 7-10 시간 (집단 증식) 좀개구리밥

기타 독성: 350 ug/L 100 일 (사망율) 발톱있는 두꺼비

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 19010 ug/L 12 년 BCF (잔여) 청녹조류 100 ug/L

환경 요약: 수생생물에 매우 유독함.

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것. 미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262.

유해 폐기물 번호: D001. 유해 폐기물 번호: D007. 규제수준의 이상의 농도에

관한 U.S.EPA 40 CFR 262의 기준에 따라 폐기할 것. 규제 기준- 5.0 mg/L.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 독성 고체, 산화제, (디크롬산 칼륨(POTASSIUM DICHROMATE))

ID 번호: UN3086

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 6.1

포장분류: I

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

디크롬산 칼륨(POTASSIUM DICHROMATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 소방법 : 1류 중크롬산염류

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

디크롬산 칼륨(POTASSIUM DICHROMATE): 10 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 네

화재: 네

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

크롬 화합물(Chromium Compounds)

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정):

다음을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려짐 :

6가 크롬 화합물(Hexavalent Chromium Compounds)

암 (02 27, 1987)

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

T+ 고독성물질

T  독성물질

Xn 유해물질

Xi 자극성물질

과민성물질

N  환경유해물질

발암성물질(2군)

변이원성물질(2군)

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

T+ 고독성물질

N  환경유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 21           피부와 접촉하면 유해함.

R 25           삼키는 경우 독성이 있음.

R 26           흡입시 독성이 강함.

R 37/38        호흡기계 및 피부에 자극을 유발함.

R 41           눈에 중대한 이상을 유발할 위험이 있음.

R 43           피부접촉시 민감하게 할 수도 있음.

R 46           유전성 유전자의 손상을 야기할 수도 있음.

R 49           흡입시 암을 유발할 수도 있음.

R 50/53        수생생물에 독성이 높고, 수생환경에 장기적 악영향을 유발할

수 있음.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을

구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께

제공토록 함.).

S 53           노출을 피하여 함 - 사용 전에 물질안전보건자료를 확인할 것.

S 60           이 물질과/또는 용기는 유해폐기물로 구분하여 처분할 것.

S 61           환경으로 배출을 피할 것. 환경관련법령 및 물질안전보건자료를

참고할 것.

농도 제한 기준 :

C>=7%         T+    R 49-46-21-25-26-37/38-41-43

0.5%<=C<7%    T     R 49-46-43

0.1%<=C<0.5%  T     R 49-46

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

MSDS 변경 요약

8. 노출방지 및 개인보호구

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr