물질안전보건자료 (MSDS)

------------------------------------------------------------1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------CAS 번호: 10588-01-9

RTECS 번호: HX7700000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 234-190-3

EU 색인 번호: 024-004-00-7

물질명: 나트륨 디크롬산(SODIUM DICHROMATE)

동의어/상품명:

크롬 산 (H2CR2O7), 디나트륨 염(CHROMIC ACID (H2CR2O7), DISODIUM SALT);디크롬 산 (H2CR2O7), 디나트륨 염(DICHROMIC ACID (H2CR2O7), DISODIUM SALT);크롬 나트륨 산화물 (CR3NA2O7)(CHROMIUM SODIUM OXIDE (CR3NA2O7)); 디나트륨디크롬산(DISODIUM DICHROMATE); 나트륨 크롬산 (NA2CR2O7)(SODIUM CHROMATE(NA2CR2O7)); 나트륨 디크롬산 (NA2CR2O7)(SODIUM DICHROMATE (NA2CR2O7));나트륨 디크롬산 (VI)(SODIUM DICHROMATE (VI)); 나트륨 크롬산(SODIUM CHROMATE); 나트륨 비크롬산(SODIUM BICHROMATE); STCC 4941170; NA 1479; CR2NA2O7; OHS21190

화학물질 군: 무기, 염류

■ 공급회사

(주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

02-464-8122,463-2392 F 499-1256

작성 일자: 1985.4.1

개정 일자: 1997.3.30

------------------------------------------------------------2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------성분: 나트륨 디크롬산(SODIUM DICHROMATE)

CAS 번호: 10588-01-9

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=0

유럽연합(EU) 분류:

R 43

Xi; R 36/37/38

응급상황을 위한 개요:

색상: 주황색에서 빨간색까지.

물리적 상태: 고체.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성:삼켰을때 치명적일 가능성이 있음,피부와 접촉시 유해,

호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상, 알레르기 반응, 발암

위험(인체)

물리적 위험: 가연성 물질을 점화할 수 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 알레르기 반응, 화상, 목소리 상실, 흉통, 호흡곤란, 두통,

현기증, 폐 울혈.

장기간 노출: 후각기능 결핍, 후각 및 미각 기능 결핍, 충치, 위장 장애,

천식, 폐 이상, 신장 이상, 간 이상, 암.

피부 접촉:

단기간 노출: 알레르기 반응, 화상, 구역, 구토, 신장 이상, 혼수.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 화상, 눈 손상.

장기간 노출: 최루, 각막 주위에 빨간 줄.

섭취:

단기간 노출: 알레르기 반응, 화상, 구토, 위장 장애, 현기증, 신장 이상,

혼수, 사망.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  있음

국제 발암성연구소(IARC): 있음

------------------------------------------------------------4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학물질 완전히제거될 때까지(15-20분 정도) 영향받은 부위를 비누 또는 중성세제와 많은 양의 물로 깨끗이 씻을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

해독제: 디머카프롤, 근육주사.

의사에 대한 정보:  흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것. 피부와  접촉하였을 때는 나트륨 치아 황산염 세정, 칼슘 나트륨 에데테이트 연고,

아스코르빈산 용액, 알루미늄 아세테이트 습포의 사용을 고려할 것. 섭취하였을 때는 위세척과 배변을 고려할 것.

------------------------------------------------------------5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가열되면 산소를 발생하고 가연성 물질의 연소속도를 증가시킴. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제:  물.

분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것. 대형

화재: 물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

타도록 내버려 둘 것. 물을 다량 뿜어 줄 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 화재를 진화할 수 없거나 용기가 직접 화염에 노출되면 대피할 것. 대피 반경: 762 m  (2500 피트).

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------수중 유출:

1986년 California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (제안 65)에 해당함. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 작은 액체상 유출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

보고기준량(RQ): 4.54 kg (10 파운드). 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것. 미국내에서 유출이 되었고 또한 CERCLA Section 103 보고 기준에 적용되면, National Response Center로 통지하십시오.

전화는 (800)424-8802(USA) 또는 (202)426-2675(USA).

------------------------------------------------------------7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 액체 및 고체 산화 물질 저장에 대해서는 NFPA 43A 코드를 참고함. 신체적 손상을 입지 않도록 보호할 것.

서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 목재 마루에서의 저장은 피할 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 원래의 용기로 되돌아가지 않음. 혼합금지 물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------노출기준:

나트륨 디크롬산(SODIUM DICHROMATE):

크롬 산 과 크로메이트(CHROMIC ACID AND CHROMATES):

0.1 mg(CRO3)/m3 OSHA ceiling

0.01 mg(Cr)/m3 ACGIH TWA (불용해성 화합물)

0.001 mg(Cr(VI))/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한것임. 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

측정 요소:  크롬(Cr)

모든 검지가능한 농도에서 -  공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

대피 - 공기여과식 호흡보호구(전면형,미립자 여과재).공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크). 공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

색상: 주황색에서 빨간색까지

물리적 상태: 고체

냄새: 무취의

분자량: 261.90

분자식: NA2-(O-CR-O2-O-CR-O2-O)

용융점: 675 F (357 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.348 @ 25 C

물 용해도: 270% @ 20 C

수소이온지수(pH): 4.0 (1% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

------------------------------------------------------------10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 가연성 물질, 환원제, 아민.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 크롬 화합물.

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------나트륨 디크롬산(SODIUM DICHROMATE):

독성 자료:

50 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 인체에 대한 조사결과 발암성물질(NTP). 동물실험결과 제한된 증거.

(나트륨 중크롬산염) 인체에 대한 조사결과 충분한 증거. IARC 그룹 1. (6가크롬 화합물). 유럽연합(EU) 등급 1.

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취.

급성독성 수준:

고독성: 섭취.

표적 장기: 면역계(감작제), 신장

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 혈액계 이상, 심장 또는 심혈관계 이상, 간 이상, 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기.

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 모유로 배출될 수도 있음.

------------------------------------------------------------12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------환경영향 등급: 3 (환경독성 자료)

(범위 0-4, 4가 가장 유해함)

환경독성 자료:

어독성: 10000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 머스키토피시.

무척추동물 독성: 0.8-3.2 ug/L 7 시간 MATC (번식) 물벼룩.

해조류 독성: 4 ug/L 8 시간 (집단 증식) 청녹조류.

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 956 ug/L 12 주 BCFD (잔여) 보통 만 홍합, 청홍합 5.05 ug/L.

환경 요약: 수생생물에 독성이 있음.

------------------------------------------------------------13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------유해 폐기물 번호: D007. 규제수준의 이상의 농도에 관한 U.S.EPA 40 CFR 262의 기준에 따라 폐기할 것. 규제 기준- 5.0 mg/L. 적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

독성 고체,부식성, 유기물, (나트륨 디크롬산(sodium dichromate))-UN2928;  6.1; II; 독; 부식제

------------------------------------------------------------15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:있음

헥사발렌트 크롬(HEXAVALENT CHROMIUM CHEMICALS)

6 항목  CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):있음

나트륨 디크롬산(SODIUM DICHROMATE):10 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):있음

크롬 산 과 크로메이트(CHROMIC ACID AND  CHROMATES)

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:있음

화재:있음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:  캘리포니아 제안 65호:있음

크롬 산 과 크로메이트(CHROMIC ACID AND

CHROMATES) (6가 크롬 화합물)

국제 법규:

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 234-190-3

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 36/37/38-43

눈, 호흡기계 및 피부에 자극을 유발함. 피부접촉시 민감하게 할 수도

있음.

S: 2-22

어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것. 분진을 흡입하지 말 것.

------------------------------------------------------------16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------   ■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를

한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을

준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서

규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내·외법에 의해

처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는

사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로

한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에

대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단