[물질안전보건자료(MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 나트륨 비아황산염(SODIUM BISULFITE)

동의어/상품명:

디아황산, 디나트륨 염(DISULFUROUS ACID, DISODIUM SALT); 디나트륨 디아황산염(DISODIUM DISULPHITE); 디나트륨디아황산염(DISODIUM DISULFITE); 디나트륨 비아황산염(DISODIUM BISULFITE); 디나트륨피로아황산염(DISODIUM PYROSULFITE); 디나트륨피로아황산염 (NA2S2O5)(DISODIUM PYROSULFITE (NA2S2O5)); 디아황산 디나트륨 염(DISULFUROUS ACID DISODIUM SALT); 피로아황산, 디나트륨 염(PYROSULFUROUS ACID, DISODIUM SALT); 나트륨 디아황산염 (NA2S2O5)(SODIUM DISULFITE (NA2S2O5)); 나트륨 비아황산염(NA2S2O5)(SODIUM BISULFITE (NA2S2O5)); 나트륨 메타이아황산염(SODIUM METABISULPHITE); 나트륨 피로아황산염(SODIUM PYROSULFITE); 나트륨 피로아황산염 (NA2S2O5)(SODIUM PYROSULFITE (NA2S2O5)); 나트륨 디아황산염(SODIUM DISULFITE); NA2O5S2; OHS21370; RTECS UX8225000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.12.20

개정 일자: 1997.6.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 비아황산염(SODIUM BISULFITE)

CAS 번호: 7681-57-4

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-673-0

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 분류:

Xn 유해물질

Xi 자극성물질

R 36-37-38-42-43

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색에서 노란색까지

물리적 상태: 결정성가루

냄새: 썩은 달걀 냄새

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 알레르기 반응

물리적 위험: 물과 반응할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 알레르기 반응, 가려움(증), 호흡곤란, 천명, 천식.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 알레르기 반응, 화상.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 화상.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 알레르기 반응, 화상, 발진, 가려움(증), 구역, 구토, 위장 장애,

설사, 호흡곤란, 천식, 명정증상, 푸른 빛 피부 색.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

자연 발화: >347 F (>175 C)

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을 억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 건조한 곳에 보관할 것. 40C이하에서 보관할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

나트륨 비아황산염(SODIUM BISULFITE):

산업안전보건법 :

- TWA :  5mg/m3

- STEL : -

5 mg/m3 OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

5 mg/m3 ACGIH TWA

5 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

보호 물질 유형: 고무

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을

고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 무채색에서 노란색까지

물리적 상태: 결정성가루

냄새: 썩은 달걀 냄새

분자량: 190.10

분자식: Na-O-S-O-O-S-O-O-Na

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

분해점: >302 F (>150 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.4-1.48

물 용해도: 39% @ 16 C

수소이온지수(pH): 4.3 (1% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 글리세롤

약 용해성: 알코올, 에탄올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 분진의 발생을 억제할 것.

혼합금지 물질: 산, 가연성 물질, 염기, 금속, 산화제

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 황 산화물, 나트륨.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 비아황산염(SODIUM BISULFITE):

독성 자료:

3200 mg/kg 구강-쥐 LD50 (BASF Canada Inc.).

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거,  동물실험결과 불충분한 증거, 그룹 3 (변형 이황화물); ACGIH: A4 -인체에 대한

조사결과 발암성 물질로 분류되지 않음.

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈.

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취.

표적 장기: 면역계(감작제)

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

없음.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

나트륨 비아황산염(SODIUM BISULFITE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-673-0

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 36           눈에 자극을 유발함.

R 37           호흡기계에 자극을 유발함.

R 38           피부에 자극을 유발함.

R 42           흡입시 감작시킬 수도 있음.

R 43           피부접촉시 민감하게 할 수도 있음.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사	의 치료를 받을 것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고,	용기나 경고표지를 보여주어야 함.

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단