물질명 : 디크롬산 암모늄(AMMONIUM DICHROMATE) 1 / 1

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 디크롬산 암모늄(AMMONIUM DICHROMATE)

동의어/상품명:

; 이크롬산 암모늄(AMMONIUM BICHROMATE); 이크롬산 암모늄 (IV)(AMMONIUM

DICHROMATE(IV)); 디크롬산 디암모늄(DIAMMONIUM DICHROMATE); UN 1439; Cr2H8N2O7;

OHS01210; RTECS HX7650000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1985.1.24

개정 일자: 2002.9.16

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 디크롬산 암모늄(AMMONIUM DICHROMATE)

CAS 번호: 7789-09-5

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 232-143-1

EC 색인 번호: 024-003-00-1

퍼센트(%): 99.8

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=1  반응성=2

응급상황을 위한 개요:

색상: 노란색에서 빨간색까지

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 알레르기 반응, 신장

이상, 발암 위험(인체)

물리적 위험: 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음. 강한 산화제.

가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음. 열을 방출하면서 분해할

수 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 알레르기 반응, 발열, 식욕 부진, 흉통,

호흡곤란, 두통, 현기증, 폐 울혈

장기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 알레르기 반응, 후각 및 미각 기능 결핍,

위통, 호흡곤란, 귀 손상, 폐 울혈, 폐 이상, 혈액 장애, 신장 이상, 간 이상,

신경 이상, 암

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 알레르기 반응, 구역, 구토, 신장 이상,

혼수

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음, 빛에 대한 민감도

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 눈 손상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음, 각막 주위에 빨간 줄

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사, 현기증, 근육 경련, 내출열, 신장 이상, 간

이상, 경련, 혼수

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 네

국제 발암성연구소(IARC): 네

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

해독제: 디머카프롤, 근육주사.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음. 산화제. 가연성 물질과 접촉하면

발화되거나 폭발할 수도 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 물

분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것. 대형 화재:

물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을

뿌려야 함.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

물을 다량 뿜어 줄 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를

냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 화재를 진화할 수 없거나 용기가

직접 화염에 노출되면 대피할 것. 대피 반경: 0.8 Km (1/2 마일).

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을

최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할

것.

수중 유출:

환원제를 가할 것. 알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨

중탄산염 또는 소다 재). 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것. 1986년

California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (제안 65)에 해당함.

상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출:

가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작은 고체상 유출:

누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 작은 액체상 유출: 모래

또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해

적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 기준량이상의

배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 액체 및 고체 산화 물질

저장에 대해서는 NFPA 430 코드를 참고함. 산과 같이 저장. 혼합금지 물질과 분리할

것.

취급: 분진발생을 최소화할 수 있는 방법을 사용할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

디크롬산 암모늄(AMMONIUM DICHROMATE):

크롬산과 크롬산(CHROMIC ACID AND CHROMATES):

0.1 mg(CrO3)/m3 OSHA ceiling

0.01 mg(Cr)/m3 ACGIH TWA (불용해성 화합물)

0.05 mg(Cr)/m3 ACGIH TWA (용해성 화합물)

0.001 mg(Cr(VI))/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

DFG MAK (피부 감작제) (분진) (6가 크롬 화합물)

환기: 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것.

국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할

것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

측정 요소:

크롬(Cr)

모든 검지가능한 농도에서 -

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 고체

색상: 노란색에서 빨간색까지

물리적 상태: 결정체

냄새: 무취

분자량: 252.07

분자식: (NH4)2-Cr2O7

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

분해점: 356 F (180 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.2 @ 25 C

물 용해도: 30.8%

수소이온지수(pH): 3.5 (10% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 124 C이상의 열이 방출되면서 분해될 수도 있음.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 가연성 물질과 접촉하면

발화되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 가연성 물질, 환원제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 질소 산화물, 크롬 화합물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

디크롬산 암모늄(AMMONIUM DICHROMATE):

발암성: 미국 국립독성계획단(NTP): 인체에 대한 조사결과 발암성물질; 국제

발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 충분한 증거, 그룹 1; ACGIH: A1 -

인체 발암성 확인물질 (6가 크롬 화합물)

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준: 불충분 자료.

표적 장기: 면역계(감작제), 신장

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 혈액계 이상, 심장 또는 심혈관계 이상,

간 이상, 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기

변이원성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 모유로 배출될 수도 있음.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

없음

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것. 미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262.

유해 폐기물 번호: D001. 유해 폐기물 번호: D007. 규제수준의 이상의 농도에

관한 U.S.EPA 40 CFR 262의 기준에 따라 폐기할 것. 규제 기준- 5.0 mg/L.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 암모늄 디크롬산

ID 번호: UN1439

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 5.1

포장분류: II

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

디크롬산 암모늄(AMMONIUM DICHROMATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 소방법 : 1류 중크롬산염류

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

디크롬산 암모늄(AMMONIUM DICHROMATE): 10 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 네

화재: 네

반응성: 네

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

크롬 화합물(Chromium Compounds)

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정):

다음을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려짐 :

6가 크롬 화합물(Hexavalent Chromium Compounds)

암 (02 27, 1987)

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

O  산화성물질

T+ 고독성물질

T  독성물질

Xn 유해물질

Xi 자극성물질

과민성물질

N  환경유해물질

발암성물질(2군)

변이원성물질(2군)

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

O  산화성물질

T+ 고독성물질

N  환경유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 1            건조시 폭발함.

R 8            가연성 물질과 접촉하면 화재를 발생시킬 수도 있음.

R 21           피부와 접촉하면 유해함.

R 25           삼키는 경우 독성이 있음.

R 26           흡입시 독성이 강함.

R 37/38        호흡기계 및 피부에 자극을 유발함.

R 41           눈에 중대한 이상을 유발할 위험이 있음.

R 43           피부접촉시 민감하게 할 수도 있음.

R 46           유전성 유전자의 손상을 야기할 수도 있음.

R 49           흡입시 암을 유발할 수도 있음.

R 50/53        수생생물에 독성이 높고, 수생환경에 장기적 악영향을 유발할

수 있음.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을

구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께

제공토록 함.).

S 53           노출을 피하여 함 - 사용 전에 물질안전보건자료를 확인할 것.

S 60           이 물질과/또는 용기는 유해폐기물로 구분하여 처분할 것.

S 61           환경으로 배출을 피할 것. 환경관련법령 및 물질안전보건자료를

참고할 것.

농도 제한 기준 :

C>=7%         T+    R 49-46-21-25-26-37/38-41-43

0.5%<=C<7%    T     R 49-46-43

0.1%<=C<0.5%  T     R 49-46

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

MSDS 변경 요약

8. 노출방지 및 개인보호구

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr