[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 이탄소산 암모늄(AMMONIUM BICARBONATE)

동의어/상품명:

탄산, 모노암모늄 염(CARBONIC ACID, MONOAMMONIUM SALT); 탄산 암모늄(ACID

AMMONIUM CARBONATE); 탄산수소암모늄(AMMONIUM HYDROGEN CARBONATE);

탄산모노암모늄(MONOAMMONIUM CARBONATE); 이탄산암모늄(1:1)(AMMONIUM BICARBONATE

(1:1)); STCC 4966308; CH5NO3; OHS01100; RTECS BO8600000

화학물질 군: 카르복실 산, 지방족 화합물

작성 일자: 1985.1.24

개정 일자: 1999.9.16

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 이탄소산 암모늄(AMMONIUM BICARBONATE)

CAS 번호: 1066-33-7

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 213-911-5

퍼센트(%): 100.0

기타 오염물질:

May contain traces of ammonium carbonate.

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성

색상: 무채색이거나 흰색

물리적 상태: 결정체

냄새: 암모니아 냄새

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 경미한 자극, 흉통, 호흡곤란

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

피부 접촉:

단기간 노출: 경미한 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 경미한 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로  세척할 것.

필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위

눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체

또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을

최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것.

수중 유출:

희석산을 추가할 것.

직업적 유출:

누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 기준량이상의 배출에

대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 서늘하고

건조한 장소에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

이탄소산 암모늄(AMMONIUM BICARBONATE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

직결식 소형 방독마스크(유기기스용 정화통 및 여과재).

직결식 소형 방독마스크(유기기스용 정화통 및 고효율 미립자).

공기 여과식 호흡보호구(전면형, 유기가스용 정화통 및 분진, 미스트, 흄용여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

외관: 광택이 있는

색상: 무채색이거나 흰색

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 결정체

냄새: 암모니아 냄새

분자량: 79.06

분자식: (N-H4)-H-C-O3

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

분해점: 97-140 F (36-60 C)

증기압: 60 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 2.7

비중(물=1): 1.573-1.586

물 용해도: 17.4% @ 20 C

수소이온지수(pH): 7.8 (0.1 N 용액)

휘발성: 0% @ 21 C

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 글리세롤

불용성: 아세톤, 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 전혀 보고되지 않음.

혼합금지 물질: 산, 금속, 염기, 산화제, 환원제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 암모니아, 질소 산화물, 탄소

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

이탄소산 암모늄(AMMONIUM BICARBONATE):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준: 불충분 자료.

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 17300 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 무지개송어, 도날드슨 송어

환경 요약: 수생생물에 중간정도의 독성이 있음.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

환경유해물질, 고체, (암모늄 중탄산염(ammonium bicarbonate))-UN3077; 9; III; 클래스 9

15. 법적 규제현황

이탄소산 암모늄(AMMONIUM BICARBONATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

이탄소산 암모늄(AMMONIUM BICARBONATE): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 213-911-5

16. 기타 참고사항

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단