[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 질산 칼륨(POTASSIUM NITRATE) KNO3

동의어/상품명:

질산 칼륨 염(NITRIC ACID POTASSIUM SALT); 질산 칼륨 염 (1:1)(NITRIC ACID

POTASSIUM SALT (1:1)); 콜로-보(COLLO-BO); 니테르(NITER); 니트레(NITRE);

초석(SALTPETER); STCC 4918737; UN 1486; KNO3; OHS19470; RTECS TT3700000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.12.18

개정 일자: 1998.12.8

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 질산 칼륨(POTASSIUM NITRATE)

CAS 번호: 7757-79-1

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-818-8

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=0  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 분류:

O  산화성물질

R 8

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색, 흰색

물리적 상태: 결정체, 분말

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

물리적 위험: 강한 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 호흡곤란

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 화상, 구역, 구토, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음,

현기증, 푸른 빛 피부 색, 경련, 혼수

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사, 경련

장기간 노출: 푸른 빛 피부 색

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위

눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할

것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

해독제: 메틸렌 블루, 정맥투여; 아스코르빅산, 정맥투여.

의사에 대한 정보: 섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것. 산소의 공급을 고려할  것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가연성 물질과 접촉하면

발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 물

분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것. 대형 화재:

물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을

뿌려야 함.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작은 고체상 유출:

누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 작은 액체상 유출: 모래

또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해

적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 신체적 손상을 입지 않도록 보호할

것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 목재

마루에서의 저장은 피할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

질산 칼륨(POTASSIUM NITRATE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

외관: 투명

색상: 무채색, 흰색

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 없음

맛: 짠 맛

분자량: 101.11

분자식: K-N-O3

끓는점: 해당 안됨

용융점: 633 F (334 C)

분해점: 752 F (400 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.109 @ 16 C

물 용해도: 13.3% @ 0 C

수소이온지수(pH): 7 근사한

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 암모니아 수, 글리세롤

불용성: 희석 알코올, 에테르, 순수 에탄올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 가연성 물질과 접촉하면

발화되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 산, 환원제, 금속, 가연성 물질, 금속염, 할로겐

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 질소 산화물, 칼륨

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

질산 칼륨(POTASSIUM NITRATE):

독성 자료:

3750 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 191000 ug/L 96 월 LC50 (사망율) 거피

무척추동물 독성: 2650 ug/L 28 시간 LC50 (사망율) 다모류

해조류 독성: 1400 ug/L 96 시간 (잔여) 규조

식물독성: 15000 ug/L 20 시간 (스트레스) 가래속의 수초

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001. 적용

규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

칼륨 니트레이트-UN1486; 5.1; III; 산화제

15. 법적 규제현황

질산 칼륨(POTASSIUM NITRATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-818-8

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 8            가연성 물질과 접촉하면 화재를 발생시킬 수도 있음.

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단