[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 칼슘 질산, 테트라수화물(CALCIUM NITRATE, TETRAHYDRATE)

동의어/상품명:

질 산, 칼슘 염, 테트라수화물(NITRIC ACID, CALCIUM SALT, TETRAHYDRATE); 칼슘

(II) 질산, 테트라수화물(CALCIUM (II) NITRATE, TETRAHYDRATE); 칼슘 디질산

테트라수화물(CALCIUM DINITRATE TETRAHYDRATE); STCC 4918716; UN 1454; C-109;

칼슘 질산 테트라수화물(CALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE); CAH8N2O10; OHS04020;

RTECS EW3000000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1985.3.21

개정 일자: 1998.6.9

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 칼슘 질산, 테트라수화물(CALCIUM NITRATE, TETRAHYDRATE)

CAS 번호: 13477-34-4

유럽연합(EC) 분류번호: 분류가 확정되지 않음.

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=0  반응성=1

유럽연합(EC) 분류:

O  산화성물질

Xi 자극성물질

R 8-9-36-37-38

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 조해

색상: 무채색이거나 흰색

물리적 상태: 결정체

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극

물리적 위험: 강한 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도

있음. 물과 접촉시 반응할 수 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 호흡곤란

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

장기간 노출: 푸른 빛 피부 색

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래

위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

해독제: 메틸렌 블루, 정맥투여; 아스코르빅산, 정맥투여.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가연성 물질과  접촉하면 발화되거나

폭발할 수도 있음.

소화제: 물

분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것. 대형

화재: 물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는

접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을

뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을

강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

타도록 내버려 둘 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작은 고체상

유출: 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 작은 액체상 유출:

모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을

위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할

것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

밀폐된 용기에 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

칼슘 질산, 테트라수화물(CALCIUM NITRATE, TETRAHYDRATE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 - 송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 무채색이거나 흰색

외관 변화: 조해

물리적 상태: 결정체

냄새: 없음

분자량: 236.15

분자식: CA-(N-O3)2.(H2-O)4

끓는점: 해당 안됨

용융점: 109 F (43 C)

분해점: 270 F (132 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.896

물 용해도: 266% @ 0 C

수소이온지수(pH): 5.0-7.0 (5% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 아세톤

유효 불용성: 농축 질산

10. 안정성 및 반응성

반응성: 물과 접촉하면 발열반응 할 수도 있음.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 가연성 물질과 접촉하면

발화되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 가연성 물질, 환원제, 산, 금속염

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 질소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

칼슘 질산, 테트라수화물(CALCIUM NITRATE, TETRAHYDRATE):

자극성 자료: 500 mg/24 시간 피부-토끼 약한 자극? 500 mg/24 시간 눈-토끼 약한 자극¼

독성 자료:

3900 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

12. 환경에 미치는 영향

없음

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001.

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

칼슘 니트레이트-UN1454; 5.1; III; 산화제

15. 법적 규제현황

칼슘 질산, 테트라수화물(CALCIUM NITRATE, TETRAHYDRATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 미규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 규정

반응성: 규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류번호: 분류가 확정되지 않음.

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 8            가연성 물질과 접촉하면 화재를 발생시킬 수도 있음.

R 9            가연성 물질과 혼합하면 폭발함.

R 36           눈에 자극을 유발함.

R 37           호흡기계에 자극을 유발함.

R 38           피부에 자극을 유발함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 8            용기를 건조한 상태로 유지할 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을

것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나

경고표지를 보여주어야 함.

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단