[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 나트륨 하이포아염소산(SODIUM HYPOCHLORITE)

동의어/상품명:

하이포아염산, 나트륨 염(HYPOCHLOROUS ACID, SODIUM SALT); 나트륨 하이포아염산염

(NACLO)(SODIUM HYPOCHLORITE (NACLO)); 나트륨 하이포아염산염 (NAOCL)(SODIUM

HYPOCHLORITE (NAOCL)); 클로록스(CLOROX); 표백제 액체(BLEACH LIQUOR); 나트륨

하이포아염산염 용액(SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION); UN 1791; CLNAO; OHS21310;

RTECS NH3486300

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1985.7.19

개정 일자: 1999.6.17

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 하이포아염소산(SODIUM HYPOCHLORITE)

CAS 번호: 7681-52-9

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-668-3

퍼센트(%): <50

성분: 물(WATER)

CAS 번호: 7732-18-5

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-791-2

퍼센트(%): >50

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

C  부식성물질

R 31-34

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 노란색

물리적 상태: 액체

냄새: 염소냄새

주요한 건강위험성: 호흡기도 화상, 피부 화상, 점막 화상, 눈 자극(심할 수도

있는)

물리적 위험: 가연성 물질을 점화할 수 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 다른 노출 경로에서 보고된 영향과 같음, 화상, 수포, 구역,

호흡곤란, 폐 울혈

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

피부 접촉:

단기간 노출: 화상, 수포, 가려움(증)

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 눈 손상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 화상, 구토, 위통, 지남력 상실, 푸른 빛 피부 색, 경련, 혼수

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조

호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것. 즉시

의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩

치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지

생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을

것.

섭취: 구토를 하지 않도록 할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를

마시지 않도록 할 것. 우유를 공급할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는

것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식

불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 의사의 치료를 받도록 할 것.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.   위 세척, 구토,

나트륨  중탄산염 및 산성 용액의 투여를 피할 것. 제산제의 투여를 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가연성 물질과 접촉하면

발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질에 직접 물이 접촉되지

않도록 할 것. 대형 화재: 미세한 물 분무로 대량 살수할 것. 물 분무를 사용하여

증기의 발생을 감소시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를

냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를

피할 것.

인화점: 자료없음.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단

시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된

물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로

부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 액체

및 고체 산화 물질 저장에 대해서는 NFPA 430 코드를 참고함. 서늘하고 건조한

장소에 보관할 것. 어두운 곳에 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

나트륨 하이포아염소산(SODIUM HYPOCHLORITE):

2 mg/m3 AIHA 권장 STEL 15 분

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

방독마스크(직결식 소형, 유기가스용).

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

외관: 투명

색상: 노란색

냄새: 염소냄새

분자량: 74.44

분자식: NA-O-CL

끓는점: 분해

어는점: 없음

증기압: 없음

증기 밀도: 없음

비중(물=1): >1

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 11 근사한

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: >1 (에테르=1)

물/오일 분산계수: 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 위험한 가스가

밀폐공간에 축적될 수도 있음. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도

있음.

혼합금지 물질: 산, 금속, 아민, 가연성 물질, 환원제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 염소

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 하이포아염소산(SODIUM HYPOCHLORITE):

자극성 자료:

10 mg 눈-토끼 보통 자극□

독성 자료:

5800 mg/kg 구강-마우스 LD50

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 동물실험결과 불충분한 증거, 인체 영향은

충분한 데이터 없음, 그룹 3 (하이포아염소산 염)

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

저독성: 섭취

변이원성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 94.0 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 면도날 송어

무척추동물 독성: 31.6 ug/L 7 시간 IC50 (종다양도) 원생 동물문

해조류 독성: 90 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 조류, 식물 플랑크톤, 조류 균개

식물독성: 230 ug/L 35 시간 (바이오매스) 잎이 말린 가래속 수초

기타 독성: 2.1 ug/L 28 일 (엽록소) 수생 군집

환경 요약:

수생생물에 매우 유독함.

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001. 적용

규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

부식성 액체, (나트륨 차아염소산열(sodium hypochlorite))-UN1760; 8; II;

부식성물질

15. 법적 규제현황

나트륨 하이포아염소산(SODIUM HYPOCHLORITE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

물(WATER)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

나트륨 하이포아염소산(SODIUM HYPOCHLORITE): 100 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-668-3

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 31           산과 접촉하면 독성가스가 발생됨.

R 34           화상을 유발함.

S 1/2          시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

S 28b          피부에 접촉된 후에는 많은 양의 중성 비누와 물을 사용하여

즉시 세척할 것.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을

구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께

제공토록 함.).

S 50           불화합 물질과 혼합하지 마십시오.

농도 제한 기준 :

C>10%         C     R 31-34

5%<=C<=10%    Xi    R 31-36/38