물질안전보건자료 [MSDS]

1. 화학제품과 제조회사 정보

가. 제  품  명 : 시안화 나트륨(Sodium Cyanide)

나. 일반적인 화학적 특성 : 백색 입상체 또는 용융편으로 조해성이있으며 공기중에

CO2f를 흡수하여 HCN를 분리 시키면 그 수용액은 알카리성 반응을 보인다.

대단히 독성이강하고 물에녹으며 산 으로 쉽게 분해되어 맹독시안화 수소가스를

발생한다.

다. 유 해 성  분 류 : 유해화학 물질

라. 제 품 의  용 도 : 금의 청화제련. 환원제. 비철금속에서 동 및 은의 체광추출.

도금. 살충제.

마. 제 조 자  정 보 : (주) 동 서 석 유

바. 공  급  자 : (주) 대명케미칼 (02-462-3857~8)

사. 작성부서 및 이름 : 화성품 사업부  조   태   민

아. 작 성 일 자 : 96. 06. 05

자. 개정회수 및 최종개정일자 : 1회 (96. 06. 05)

2. 구성성분의 명칭 및 조성

가. 명      칭 : 청 화 소 다

나. 이      명 : Sodium Cyanide (NA(CN)); White Cyanide; Sodium Cyanide, Solid;

Cyanobrik (R)/Cyanogram (R) (E.I.Du Pont De Nemours And Co.);

RCRA P106; STCC 4923228; UN 1689; CNNA; OHS21160

다. C A S 번호 : 143-33-9

라. 퍼센트(%) : 98 % min

3. 유해.위험성

o CERCLA 지수(0~3) : 보건=3, 화재=0, 반응성=0, 지속성=0

o NFPA 지수(0~4) : 보건=3, 화재=0, 반응성=0

가. 응급 상황을 위한 개요

o 무색내지 백색의 조해성 과립, 후레이크 또는 결정형 분말로서, 수분이 있으면

알몬드향을 가짐.        o 삼키면 치명적일 수 있음.

o 피부화상을 야기시킴.    o 점막에 심한 화상을 야기시킴.

o 호흡기관과 눈에 자극을 야기시킴(경우에 따라서는 심함).

o 혈세포에 영향을 야기시킬 수 있음.    o 독약.

o 분진을 흡입하지 말 것.               o 눈, 피부, 의복에 접촉시키지 말 것.

o 용기는 완전히 밀폐시켜 둘 것         o 취급후에는 철저히 씻을 것

o 적절한 환기하에서 사용 할 것         o 취급주의

나. 잠재적인 건강영향

o 흡입

- 단기노출 :  자극이 야기될 수 있음(경우에 따라서는 심함).

.추가적 영향은 질식을 포함할 수 있음.

- 장기적 영향 :  단기노출에서와 같은 영향을 야기시킬 수 있음.

.추가적인 영향으로는 메스꺼움, 두통, 현기증이 야기될 수 있음.

o 피부접촉

- 단기노출  : 화상이 야기될 수 있음. 추가적 영향으로는 질식이 야기될 수 있음.

- 장기적 영향 : 단기노출로부터의 영향외에 발진, 양진, 메스꺼움, 두통 및

현기증이 발생할 수 있음.

o 눈 접촉

- 단기노출 : 흡수되면 치명적일 수 있음. 자극이 야기될 수 있음(경우에 따라서는 심함).

.단기섭취에서 보고된 바와 같은 영향이 야기될 수 있음.

.추가적 영향으로는 시야흐림과 질식이 포함될 수 있음.

- 장기적 영향 : 단기노출에서와 같은 영향.

o 섭취

- 단기노출 : 삼키면 치명적일 수 있음 . 화상을 야기시킬 수 있음.

.추가적 영향으로는 발진, 메스꺼움, 흉통, 가쁜호흡, 불규칙한

심장박동, 두통, 실명, 피부청변, 질식, 폐충혈, 마비, 발작 및

혼수를  포함할 수 있음.

- 장기적 영향 : 단기노출로부터의 영향외에 빈혈이 야기될 수 있음.

다. 발암성

o 산업안전보건법 : 없음      o OSHA : 없음.

o NTP : 없음.                o IARC : 없음.

4. 응급조치 요령

가. 흡입

o 응급처치

- 노출지역으로부터  옮길 것.

- 매 5분마다 질산아밀/앰플(0.2ml)을 흡입시킬 것

- 호흡이 멈추어 지거나, 저하되면 인공호흡을 실시할 것.

- 기도를 유지하고 혈액 중 산소압을 높게 유지하기 위해서 산소요법을 행할 것.

- 즉시 의학적 조치를 취할 것.

나. 피부 접촉

o 응급처치

- 오염된 의복과 신을 즉시 벗기고, 영향을 받은 부위를 약품에

접촉되지 않도록 주의하면서 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로서 씻어낼 것.

- 즉시 의학적 조치를 취할 것.

다. 눈 접촉

o 응급처치

- 즉시 다량의 물이나 생리 식염수로 눈을 씻어 내면서 화학물질이

남지 않았다는 증거가 있을때까지 아래위 눈꺼풀을 치켜 들 것(약 15~20분).

- 표준 생리식염수로 pH가 정상으로 돌아올때까지 세척할 것(30~60분).

- 살균된 안대를 할 것.       - 즉시 의학적 조치를 취할 것.

라. 섭취

o 응급처치

- 환자가 아픈 증후를 보이면 토근(ipecac) 시럽을 투여하든지 수돗물,

묽은 탄산소다 수용액, 가능하면 보다 효력 있는 묽은 과망간산칼륨

용액(1:5000)을 사용하여 위세척을 시킬 것.

- 활성탄은 효과가 없음.        - 호흡을 멈추면 인공호흡을 시킬 것.

- 기도를 유지할 것.            - 산소요법을 해독제와 병행하면 효과적임.

- 치료는 유자격자에 의해 실시되어야 함.   - 즉시 의학적 조치를 취할 것.

마. 의사에 대한 정보

o 해독제  :   다음과 같은 해독제가 추천되고 있음.

- 독성의 강도에 따른 해독제 처방여부의 결정과 실제 필요한 투여량은

유자격자에 의해 실시되어야 함.

<시안화물 독성>

o 시안화물 중독에 대하여 :

- 시안화물 중독의 징조가 확실하면, 다른 응급처치를 행하기 전에 즉시 치료할 것.

- 아질산나트륨 용액을 준비할 동안에 아질산아밀을 매분당 15~30초

동안 흡입시키는 치료를 할 것.

- 아질산아밀투여를 중단하고 즉시 3% 아질산나트륨 용액의 10(ml)를

정맥내에 2~4분 동안 주사할 것.

- 필요하면 살균되지 않은 용액을 주사할 수 있음.

- 바늘을 제거하지 말 것.

- 주의 : 투여량의 적절한 조절은 체중을 기준으로 행할 것.

.같은 주사바늘을 사용하여 25% 소디움티오슬페이트 수용액의 50(ml)를 정맥내에

주입할 것.

.주사는 약 10분 동안 실시할 것.

.다른 농도(5~50%)는 총 투여량이 약 12g으로 결정되면 허용할 수 있음.

.산소치료는 아질산염과 소디움티오슬페이트 치료와 병행하면 효과가 있을 수 있음.

.징조가 다시 나타나면 아질산염과 티오슬페이트의 주사는 앞의 투여량의 반으로

반복할 수 있음.

.아주 심한 중독에서는 아질산엽 대신에 티오슬페이트로 반복치료하는 것이 더욱

안전하고, 효율적임.

- 해독제는 유자격자에 의해 투여할 것.

5. 폭발.화재시 대처 방법

가. 화재 및 폭발위험: 열이나 불꽃에 노출될때 화재위험을 무시할 수 있음

나. 소화제

o 분말 소화제, 물 분무 또는 정규 포말.

o 대형 화재시는 물 분무, 안개 또는 정규 포말을 사용할 것.

다. 진화

- 위험하지 않게 할 수 있는 경우 용기를 화재 지역으로부터 제거할 것.

- 최대거리로 떨어져서 진화작업을 실시 할 것

- 탱크의 끝에서부터 멀리 떨어져 있을 것

- 추후 처리를 위하여 소방수를 둔덕에 저장할 것-유출 물질이

흐트려지지 않도록 할 것.

- 화재의 형태에 적합한 소화약제를 사용할 것.

- 대량의 물을 안개 형태로 사용할 것.

- 대량의 물로 용기를 냉각하고 가능한한 먼 거리에서 실시할 것.

- 독성증기를 흡입하지 않도록 하고 바람을 등지고 설 것.

o 인화점 : 자료 없음.             o 폭발하한치 : 자료 없음.

o 폭발상한치 : 자료 없음.         o 자연발화점 : 자료 없음.

라. 유해 연소 생성물

o 열분해 생성물은 독성이 강한 시안화수소의 흄을 포함할 수 있음.

6. 누출사고시 대처 방법

가. 작업상 유출

o 유출물질에 접촉되지 않도록 할 것.

o 위험하지 않게 할 수 있는 경우 유출을 막을 것.

o 증기발생을 줄이기 위하여 물을 뿌릴 것.

o 유출이 적은 경우에는 모래나 기타 흡수제로 물질을 흡수시킨후

추후의 처분을 위하여 용기에 담아 보관할 것.

o 건조한 형태로 유출이 적은 경우는 깨끗한 삽을 사용하여, 깨끗하고

건조한 용기에 담고 뚜껑을 덮을 것

o 유출이 큰 경우에는 추후 처분을 위해 둔덕을 쌓아둘 것.

o 불필요한 사람은 출입을 금지시킬 것

o 위험지역과 제한지역을 격리시키고 출입을 통제시킬 것.

o 들어가기전에 밀폐공간을 환기 시킬 것

나. 보고기준량(RQ) : 10 파운드

o SARA에서는 이양을 초과하는 누출을 관련기관에 보고토록 하고 있음

다. 토양 유출

o 가두어두기 위하여 라군, 연못, 피트와 같은 저장지역을 팔 것

o 유출 물질이 소화수 또는 빗물에 용해되는 것을 방지하기 위해

플라스틱 시트와 같은 보호카바를 씌울 것

라. 대기중 유출

o 증기를 제거하고 줄이기 위해 물분무를 실시할 것.

o 증기를 제거시킨 물은 부식성이고 독성이므로 둔덕에 가두어 둘 것.

마. 수중 유출

o 가성소다로서 중화시킬 것.

o 치아염소산 칼슘을 유출물질에 첨가할 것.

7. 취급 및 저장방법

.이 물질을 저장시에는 모든 중앙정부 및 지방자치 단체의 규정을 준수 할 것

.물리적 손상에 대해 보호할 것.    .서늘하고 건조한 장소에 보관할 것.

.다른 저장 물질과 분리하고 산과 산화제로 부터 보호될 수 있도록 할것

.혼합위험성 물질로부터 격리 저장할 것.

8. 노출방지 및 보호구 관련 정보

가. 노출기준

o 시안화물(CN으로서)

- 산업안전보건법 :  TWA : 5(mg/m3)(피부)

- OSHA    :   TWA : 5(mg/m3)

- ACGIH   :   TWA : 5(mg/m3)(피부)

- NIOSH   :   Ceiling(10분) : 5(mg/m3)

- DFG MAK :   TWA : 5(mg/m3)(전체분진)(피부)10(mg/m3)(30분 피크, 평균치, 4회/shift)

- 측정방법 : 입자형여과기 /기포기, 수산화칼륨, ion-specific electrode

- 보고기준량(RQ) : 10파운드

o 시안화수소

- 산업안전보건법 :  TWA : C 10(mg/m3)(피부)

- OSHA   :   STEL : 4.7(ppm)(5mg/m3)(피부)

- ACGIH  :   Ceiling : 10(ppm)(11mg/m3)(피부)

- NIOSH  :   STEL : 4.7(ppm)(5mg/m3)(피부)

- DFG MAK  :   TWA : 10(ppm)(11mg/m3)(전체분진)(피부)

20(ppm)(22mg(m3))(30분 피크, 평균치, 4회/shift)

- 측정방법 :

.소다라임, 물, 가시분광 광도법

.TPQ : 100 파운드

.RQ : 10 파운드

.CERCLA : 10 파운드

.TQ(OSHA(PSM)) : 1000 파운드

o 시안화나트륨

- 산업안전보건법  :  TWA : 5(mg/m3)

- OSHA     :   TWA : 5(mg(CN)/m3)(피부)

- ACGIH    :   TWA : 5(mg(CN)/m3)(피부)

- NIOSH    :   Ceiling(10분) : 5(mg(CN)/m3)

- 측정방법

.입자형여과기 /기포기, 수산화칼륨, ion-specific electrode

.TPQ(SARA) : 100 파운드

.RQ(SARA) : 10 파운드

.RQ(CERCLA) : 10 파운드

나. 환기 : 허용기준농도를 준수하기 위하여 국소배기 시설을 설치할 것

다. 눈 보호 : 근로자는 이 물질과의 접촉을 방지하기 위하여 비말보호 또는 분진

보호용 고글형 보안경과 안면보호용을 착용하여야 함.

라. 긴급 눈 세척 : 이 물질에 근로자의 눈과 피부가 노출될 가능성이 있는 경우 사업주는

비상시를 위하여 작업장 가까운 곳에 세안설비를 하여야 함.

마. 보호의 : 근로자는 이 물질에 의한 반복 또는 장기적인 피부접촉을 방지하기

위하여 적절한(불침투성) 보호의와 장비를 착용하여야 함.

바. 보호장갑 : 근로자는 이 물질과의 접촉을 피하기 위하여 적절한 보호장갑을

착용하여야함.

사. 호흡용 보호구

o 다음의 호흡용 보호구는 미국 건강 복지부, 위험 물질에 대한 NIOSH

지침, 또는 미국 노동성 29CFR 1910 Subpart Z에 의해 추천된 것임.

o 특수 호흡 보호구는 작업장의 오염수준에 기초하여 선택되어야만

하고, 호흡용 보호구의 사용한계를 초과하지 않아야 하며 NIOSH

-MSHA에 의해 확실히 검정된 것이어야 함

o 시안화물(CN으로서)

- 50(mg/m3) : 공기공급 호흡용 보호구.자급식 호흡용 보호구

o 대피

- 아래턱, 복부 또는 등부위에 장착하는 유기용제용 정화통을 장착한

전면식 공기정화 호흡용 보호구(가스마스크),

- 대피형 자급식 호흡용 보호구

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 자급식 전면 호흡용 보호구로서 흡배기 저항이나 기타 양압으로 작동되는 것

- 흡배기 저항이나 기타 양압으로 작동되는 자급식 호흡용 보호구를

보조적으로 장착한 흡배기 저항이나 기타 양압으로 작동되는 모든

전면 공기공급식 호흡용 보호구

9. 물리.화학적 특성

o 외  관 : 무색내지 백색 조해성 과립, 후레이크 또는 결정형

분말로서 수분이 있으면 심한 알몬드향을 가짐.

o 분자량 : 49.01                 o 분자식 : NA-C-N

o 끓는점 : 2725F(1496 C)         o 녹는점 : 1047F(564 C)

o 증기압 : 1(mmHg)(817 C에서)    o 증기밀도 : 해당 없음

o 비  중 : 1.61                  o 용해도(물) : 58% (20 C 에서)

o pH : 용액에서 염기.            o 취기한계 : 자료 없음.

o 증발율 : 해당 없음.            o 용해성(용제) :

- 암모니아에 용해

- 알콜에 약간 용해

10. 안정성 및 반응성

가. 반응성 :  상온 상압에서 안정함.

나. 피해야 할 조건

o 연소할 수 있으나 쉽게 인화하지 않음.

o 용기가 화재의 열에서 폭발할 수 있음

다. 피해야 할 물질

o 시안화나트륨

- 산, 산염류 : 유독하고 가연성의 시안화수소가스를 형성

- 염소산염 : 450C 이상에서 폭발

- 에틸크로로아세테이트 : 격렬한 반응 가능성

- 질산염(용융) : 폭발시킴

- 질산 : 폭발적 반응

- 아질산염(용융) : 폭발시킴

- 산화제(강) : 폭발위험

- 과산화물 : 격렬한 반응

- 시안화염을 참조할 것

o 시안화염

- 산,산염류 : 대단히 유독하고 가연성의 시안화수소가스를 방출

- 염소산염류 : 가열시 폭발 가능성

- 불소 : 격렬한 반응

- 마그네슘 : 백열광을 내는 반응 가능성

- 질산염(용융) : 폭발 반응 가능성

- 질산 : 폭발 반응 가능성

- 아질산염 : 가열시 폭발 가능성

- 산화제(강) : 화재 및 폭발 위험성

라. 위험한 분해생성물

o 열분해 생성물은 아주 유독한 시안화수소의 흄을 포함할 수 있음.

마. 중합반응 : 상온 상압에서 위험한 중합반응은 보고된 바 없음.

11. 독성에 관한 정보

가. 독성 자료

- LD50 : 5048(ug/kg), 눈-토끼          - TDLO : 714(ug/kg), 경구-인간(남자)

- LDLO : 6557(ug/kg), 경구-인간(남자)  - LDLO : 2857(ug/kg), 경구-인간

- LD50 : 4(mg/kg), 경구-가축           - LD50 : 6440(ug/kg), 경구-라트

- LDLO : 2200(ug/kg), 피하-토끼        - LD50 : 3600(ug/kg), 피하-마우스

- LD50 : 5800(ug/kg), 피하-기니아피그  - LDLO : 6(mg/kg), 피하-돼지

- LDLO : 1300(ug/kg), 정맥내-개        - LD50 : 4300(ug/kg), 복막내-라트

- LD50 : 5881(ug/kg), 복막내-마우스    - LD50 : 1666(ug/kg), 근육내-토끼

- LD50 : 10(mg/kg), 미보고경로-마우스  - LDLO : 2206(ug/kg), 미보고경로-인간(남자)

- LD50 : 8(mg/kg), 경구-포유동물       - 돌연변이성자료 : RTECS

- 차세대영향자료 : RTECS

나. 발암성

o 산업안전보건법 : 없음          o OSHA : 없음

o NTP : 없음                     o IARC : 없음

다. 급성 독성 수준 : 부식성 - 흡입, 눈, 피부, 섭취

라. 표적기관 영향

o 화학질식제

o 중독은 호흡기, 심장 및 중추신경계에 영향을 미칠 수 있음

마. 노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우

o 기절(여러 형태의 심장 및 신경장애의 징후)을 한 경험을 가진 사람,

산소결핍 또는 빈혈의 영향을 받기 쉬운 사람, 이전에 피부장애 또는

손상된 폐기능을 가진 사람

바. 건강 영향

o 흡입:/부식성/화학질식제 .50(mg/m3)는 생명이나 건강에 즉각적인 위험이 있음

- 급성 노출 : 코와 점막에 자극을 야기시킴

.5(mg/m3)을 약간 초과하는 농도로 있는 시안화 알카리의 미스트는

코피와 코궤양을 야기시킨 보고가 있음

.충분한 양을 흡입하면 급성섭취에서와 같이 전신 영향이 야기될 수 있음

- 만성 노출 : 장기간 저농도의 시안화합물에 노출돠면 식욕부진, 두통, 쇠약,

메스꺼움, 빈혈 및 상부호흡기 자극의 징후를 나타낸다는 보고가 있음

o 피부접촉:/부식성/화학질식제

- 급성 노출 : 축축한 피부에 수용액 또는 고체와의 직접접촉은 적변, 고통,

화상, 접촉피부염 및 치료에 시간이 걸리는 궤양 등이 야기될 수 있음

.시안화나트륨은, 특히 개방된 상처가 있으면 피부를 통하여흡수될 수 있음

.충분한 양이 흡수되면 급성섭취에서와 같이 전신 영향이 야기될 수 있음

- 만성노출 : 반복적이고 장기적인 노출은 피부염과 양진, 반점, 구진 및

소포상 발진으로 특징되는 "시안화물발진"이 야기될 수 있음

.장기간에 걸쳐 시안화물의 저수준 농도에서의 폭로는 식욕부진,

두통, 쇠약, 메스꺼움 및 빈혈이 야기될 수 있다는 보고가 있음

o 눈 접촉:/부식성/화학질식제/맹독성

- 급성 노출 :

.토끼에 대한 치사량은 5048(ug/kg)임

.분진은 자극을 야기시킬 수 있음

.용액은 부식성이며 적변, 고통, 시야장애 및 심한 각막화상을 야기시킬 수 있음

.눈물이 날때는 급성섭취에서 상세히 설명한 바와 같은 유사한

영향을 나타내는 전신중독이 야기될 수 있음

- 만성 노출 :

.노출의 농도와 기간에 따라 그 영향이 다르게 나타남

.부식성 물질과 반복적내지 장기적 접촉은 결막염 또는

급성노출에서와 같은 영향이 야기될 수 있음

o 섭취:/부식성/화학질식제/맹독성

- 급성 노출

.대량투여는 즉각적으로 의식불명이 되며 일반적으로 1~15분 내에

가끔 발작과 사망을 동반하게 될 수 있음

.낮은 농도수준에서는 위점막부식, 호흡시의 쓴 알몬드향, 타는 맛,

목구멍의 수축감, 얼굴에 얼룩의 발진, 타액분비, 현기증, 쇠약,

두통, 빈맥, 심계항진(두근거림), 아래턱 굳음, 후궁반장이 야기될수 있음

.어떤 경우에는 청색증, 혼수, 발작 및 서맥이 야기 됨

.무의식적인 배변과배뇨가 야기될 수 있음

.마비는 발작 단계를 초래케 할 수 있음

.안구는 튀어 나올 수 있으며, 동공이 반응을 하지 않을 수 있음

.시신경 손상과 안구후 및 실명의 가능성이 있음

.입은 거품으로 쌓여지고 가끔 퍅부종의 징후인 혈흔이 있을 수 있음

.4시간내에 사망이 발생하면, 이는 조직의 산소결핍 또는 호흡정지에

기인된 것일 수 있음

.다른 징조는 흉통, 선홍색, 언어장애 및 호흡항진과 두통을 동반한

중추 신경계의 단기 단계를 포함할 수 있음

라트에서의 취사량은 6440(ug/kg)임

- 만성 노출

.장기간에 걸친 시안화합물의 저 수준의 노출은 식욕부진, 두통,

쇠약, 메스꺼움 및 현기증을 야기시킨다는 보고가 있음

12. 환경영향 정보

o 환경영향 지수(0~4) : 자료 없음

o 급성수계독성 : 자료 없음

o 분 해 성 : 자료 없음

o 로그생체축적지수(BCF) : 자료 없음

o 로그 물/옥타놀 분배계수 : 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

o 폐기시 모든 중앙정부 및 지방자치 단체의 규정을 준수할 것.

o 처리는 위험성 폐기물 발생자에게 적용하는 규정인 40CFR262를 준수할 것

- EPA 위험성 폐기물 번호 : P106

- US EPA RCRA 위험성 폐기물 번호 : RCRA P106

14. 운송에 필요한 정보

o US DOT 선적 명칭 및 ID 번호 (49CFR172.101) : 시안화 나트늄,

UN 1689

o US DOT 유해등급분류 (49CFR172.101) : 6.1, 독성물질

o US DOT 포장그룹(49CFR172.101) : PG I

o US DOT 표시기준(49CFR172.101 & Subpart E)

: 독약

o US DOT 포장기준

- 예외 : 없음

- 소량포장 : 49CFR173.211

- 대량포장 : 49CFR173.242

o US DOT 제한량(49CFR172.101)

- 승객용 항공기 또는 기차 : 5(kg)

- 화물전용 항공기 : 50(kg)

15. 법규에 관한 사항

가. 한국

o 산업안전보건법 : 규정(특정화합물 5류, 표시대상, 허용농도)

o 유해화학물질관리법 :

o 소방법 :

나. 미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제 103조(40CFR302.4) : 규정

- 보고기준량(RQ)

.시안화물 10 파운드

.시안화수소 10 파운드

.시안화나트늄 10 파운드

o SARA 제 302조(40CFR355.30) : 규정

- TQR : 시안화수소 100 파운드, 시안화나트늄 100 파운드

o SARA 제 304조(40CFR355.40) : 규정

- RQ : 시안화수소 10 파운드, 시안화나트늄 10 파운드

o SARA 제 313조(40CFR372.65) : 규정

- 시안화수소, 시안화 나트륨

o OSHA 공정안전관리 (29CFR1910.119) : 규정

- TQ : 시안화수소 1000 파운드

o CALIFORNIA 제안 65 : 미규정

o SARA 유해성범주 : SARA 제 311/312조(40CFR370.21)

- 급성유해성 : 있음

- 만성유해성 : 없음

- 화재유해성 : 없음

- 반응위해성 : 없음

- 급격한 분출위험성 : 없음

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국