MSDS(물질안전보건자료)

1. 화학제품과 제조회사 정보

가. 제    품    명 : 소디움질산염(SODIUM NITRATE)

나. 일반적인 화학적 특성 : 무색 무취의 투명한결정 또는 백색분말 이며  쓴맛이있다.

조해성도 있음. 무수알코올에는 난용이며 물에용해하면 온도가 많이 저하한다. 강력한 산화제이며 황산에의해 분해되어 산을 유리시킨다.

다. 유 해 성  분 류 : 유해화학 물질. 위험물.

라. 제품의 용도 : 초자. 염료. 산화제. 열처리제.

마. 제 조 자  정 보 : 칠레. 독일.

마. 제 조 자  정 보 : 중 국. 인도네시아. 오스트리아.

바. 공    급    자 : (주)대명케미칼

사. 작  성  일  자 : 96. 05. 30

아. 개정회수 및 최종개정일자 : 1회 (96. 05. 30)

2. 구성성분의 명칭 및 조성

가. 명     칭 : 초    석

나. 이     명 : 니트라틴(NITRATINE),소디움니터(SODIUMNITER),

차일설트페터(CHILESALTPETER),큐빅니터(CUBIC-NITER),소디움(I)니트라트(SODIUM(I)NITRATE),니터(NITER),니트릭산소디움염(1:1)(NITRICACIDSODIUMSALT(1:1)설트페터(차일)(SALTPEPER(CHILE)),소다니터(SODANITER).

다. C A S 번호 : 7631-99-4

라. 퍼센트(%) : 100.0%

3. 유해 위험성

o CERCLA 지수(0~3) : 보건=3, 화재=0, 반응성=0, 지속성=0

o NFPA 지수(0~4) : 보건=1, 화재=0, 반응성=0

가. 응급상황을 위한 개요

무색, 무취, 휜 흡수용해 결정체나 가루, 약간 쓰고 짠 맛.

강한 산화제. 다른 물질과 접촉시 방화 가능.  분진을 흡입하지 말 것.

옷과 가연물을 멀리 할 것. 눈, 피부, 옷에 묻히지 말 것.   용기 밀봉.

취급후 손을 깨끗이 씻을 것.반드시 적당한 환기를 할 것.

취급시 주의.

나. 잠재적 건강 영향

o 흡입

- 단기적 영향 :  자극이 생길 수 있음.  추가적으로 숨이 차게 할 수 있음.

- 장기적 영향 :  자료없음.

o 피부접촉

- 단기적 영향 :  자극이 생길 수 있음.

화상, 구토, 호흡장애, 부정맥, 두통, 졸음, 현기증,멍자국, 경련,

혼수를 일으킬 수 있음.

- 장기적 영향 :  자료없음.

o 눈 접촉

- 단기적 영향 : 자극이 생길 수 있음.

- 장기적 영향 : 자료없음.

o 섭취

- 단기적 영향 : 소화 장애, 혈뇨, 혈변, 실명, 눈을 멀게함, 경련을 일          으킬 수 있음.

- 장기적 영향 : 두통이나 멍자국을 일으킬 수 있음.

다. 발암성

o 산업안전보건법 : 없음.           o OSHA : 없음.

o NTP : 없음.                      o IARC : 없음.

4. 응급조치 요령

가. 흡입

o 응급조치 : 노출지역에서 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.

필요하면 인공 호흡할 것. 환자를 따뜻하고 편안하게 할 것.

증상에 대한 지지요법을 실시할 것.     즉시 의학조치를 취할 것.

나. 피부접촉

o 응급조치  :  오염된 의복과 신을 즉시 벗길 것.

영향을 받은 부위를 화학물질이 완전히 남아있지 않을때까지 즉시

다량의 물이나 생리식염수로 씻어낸다.(최소한 15-20분간 실시한다)

즉시 의학조치를 할 것.

눈 접촉

o 응급조치 : 즉시 아래 위 눈꺼풀을 들어올린채 화학물질이 완전히 남아있지 않을 때까지 즉시 다량의 물이나 생리식염수로 눈을 씻어낸다.(최소한15-20분간 실시한다)

즉시 의학조치를 할 것.

다. 섭취

o 응급조치 : 위세척이나 구토를 하게 하여 물질을 제거시킬 것.

혈압과 기도를 유지할 것.     호흡이 힘들어지면, 산소를 공급할 것.

환자가 무의식 상태이면 위세척이나 구토를 시키지말 것.

즉시 의학조치를 할 것.        위세척이나 산소공급은 유자격의료인        이 할 것.

라. 의사를 위한 정보

o 해독제  :  다음의 해독제가 권장됨.

그러나, 독성의 심각성에 따라 어떤 해독제를 사용할지 결정할 것.

실제 용량은 유자격의료인이 결정할것.

- 메트헤모글로빈혈증 :

(메트헤모글로빈 농도가 25~40% 이상이거나 증상에 따라)

메틸렌블루, 1%용액, 0.1mL/kg 을 약 10분을 주기로 정맥에 투여할것.

청색증이 몇분이내에 사라지거나 메트로헤모글로빈증의 정도에 따라 더 지속될 수 있음.

메틸렌블루의 처방량을 정맥내에 투입했을때 혈압상승,구역질,현기증이 생길 수 있음.

500mg이상의 양은 구토, 설사, 흉통, 정신 착란, 청색증 그리고 땀을 나게 할 수 있음.

용혈성빈혈이 처방후 몇일간 일어날 수 있음.

이런 증상은 일시적이며 치명적인 것은 보고된바 없음.

메틸렌블루를 사용할 수 없는 경우 아스코르빈산 1을 천천히 정맥에 투여 할 것.

치료없이도 20~30%의 메트로헤모글로빈혈증은 3일 이내에 정상으로 돌아감.

해독제는 유자격 의료인이 처방해야함.

5. 폭발 화재시 대처 방법

가. 화재 및 폭발위험: 열이나 불꽃에 노출되면 사소한 화재위험이 있음.

o 산화제  :  산화제는, 특히 열을 받았을때, 분해되어 산소나 다른 가스를 만들어 가연물질이 타는 속도를 가속화 시킬수 있음.

산화가능하며, 유기적이고 연소가능한 물질과 접촉하면 발화나 심한 연소 또는 폭발을 일으킬 수 있음.

나. 소화제  : 오직 물만 사용할 것.

분말 소화제 또는 이산화탄소, 헬른은 안됨.

큰 화재시는 먼거리에서 물을 뿌릴 것.

다. 진화 : 위험하지 않게 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 제거할 것.

화재가 진압된 경우 열에 노출된 용기의 측면에 냉각수를 뿌릴 것.

저장지역에서 대형화재가 발생된 경우에는 무인호스 지지대나 모니터 노즐을 사용하고, 이것이 불가능한 경우에는 화재지역으로부터 철수하여 타도록 내버려 둘 것.  해로운 증기를 마시는 것을 피할 것.

바람을 등지고 있을 것.

바람을 통제할 수 없는 경우 반경 2500피트(750M)에서 벗어날 것.

o 인화점 : 자료없음.                 o 발화상한계 : 자료없음.

o 발화하한계 : 자료없음.             o 자연발화점 : 자료없음.

o 화재등급(OSHA) : 자료없음.

라. 유해 연소 생성물

열분해생성물은 위험한 독성 산화물과 소디움 산화물을 만들어 낼수 있음.

6. 누출사고시 대처방법

가. 직업적 유출 : 가연물을 유출된 물질로부터 멀리할 것.

유출된 물질을 멀리하지 말 것.

소량의 분말을 유출했을 경우 깨끗한 삽으로 깨끗하고 마른 용기에

넣고 덮고 유출지역에서 부터 용기를 옮길 것.

소량의 액체를 유출했을 경우 모래나 다른 흡수제로 덮은 다음 나중        에 용기에 넣을 것.

유출이 큰 경우 추후의 처분을 위해 앞쪽 먼곳에 둔덕을 쌓아 둘것.

불필요한 사람은 출입금지 시킬 것.

7. 취급 및 저장방법

이물질을 저장시는 중앙정부 및 지방자치단체 규정을 준수할 것.

물리적 손상으로부터 보호할 것.  마르고 시원한 장소에 보관할 것.

가연물, 유기적 또는 다른 이미 산화될 준비가 되어 있는 물질로부터 떼어 놓을 것. 나무 바닥에 저장하는 것을 막을 것.  유출 됐을 경우 즉시 제거할 것.   용기밀봉.

8. 노출방지 및  보호구 관련 정보

가. 노출기준

o 산업안전보건법   :    - TWA : -    .     - STEL : -

o OSHA : -

o ACGIH : -

o NIOSH : -

나. 환기  : 국소배기시설 권장.

다. 눈 보호   :  근로자는 이물질에 의한 눈 접촉을 방지하기 위하여 비말 보호 또는 분진 보호용 고급형 보안경을 착용하여야 함.

라. 긴급 눈 세척 :이물질에 근로자의 눈이 노출될 가능성이 있는 경우 사업주는비상시를 위하여 작업장 가까운 곳에 세안설비를 하여야 함.

마. 보호의 : 근로자는 이물질에의 반복 또는 장기적인 피부접촉을 방지하기 위하여  적절한(불침투성) 보호의와 장비를 착용하여야 함.

바. 보호장갑 : 근로자는 이 물질과의 접촉을 피하기 위하여 적절한 보안 장갑을 착용하여야 함.

사. 호흡용 보호구:다음의 호흡용 보호구는 구체적인 자료, 독성, 보건 영향란에 있는 정보를 토대로하여 권장함. 다음의 것들은 최소에서 최대      호흡용 호흡구 순서로 되어 있음. 특정하게 선정된 호흡용 보호구는 작업장내의 오염물질 농도에 근거하여야 하며 미국 국립산업안전 보건 연구소(NIOSH)와 광산보안청(NSHA)에 의해 동시에 승인된 것이어야 함.

- 모든 분진 및 미스트 호흡용 호흡구.

- 고효율 미립자 필터를 장착한 모든 공기 정화 호흡용 호흡구.

- 분진-미스트 필터를 장착한 모든 동력 공기정화 호흡용 호흡구.

- 흡배기저항이나 기타 양압 또는 연속유동방식으로 작동하는 모든 C

형 공기공급 호흡용 보호구.

- 자급식 호흡용 장비.

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 모든 자급식 전면 호흡용 보호구로서 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 것.

- 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 자급식 호흡용 보호구를 보조적으로 장착한 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 모든 공기공급 전면형 호흡용 보호구.

9. 물리 화학적 특성

o 외관 : 무취, 희거나 약간 노란색 습한 환약, 간상균 또는 가루, 약간 쓰고 짠 맛.

o 분자량 : 84.99   .    o 분자식 : NANO3  .  o 끓는점 : 716 F (380 C)(분해)

o 녹는점 : 585 F (307 C)  .    o 증기압 : 자료없음.      o 증기밀도 : 자료없음.

o 비중 : 2.261            .    o 용해도(물) : 92.1% @ 25 C

o PH : 용액에서는 중성.   .    o 취기한계 : 자료없음.

o 증발률 : 해당없음.

o 용해도(용제) : 암모니아, 알코올, 메탄올에 용해. 글리세린에  약간 용해.  아세톤에 아주 미세하게 용해.

10. 안정성 및 반응성

가. 반응성 : 상온 및 상압에서 안정함.

나. 피해야 할 조건 : 가연성 물질 ( 나무, 종이, 연료, 기름, 등)과의 접촉시 방화 폭발 가능.   수원의 오염을 피할 것.

다. 피해야 할 물질

o 무수초산 : 격렬한 반응 가능.       o 산(강) : 맞지 않는 물질.

o 알리미늄이나 산화알리미늄 : 폭발 가능.

o 알리미늄 + 물 : 704 C 이상에서는 발열반응.

o 안티몬 (가루) : 열을 받았을 때 폭발 가능.

o 삼산화비소 + 아이론 설파이트 : 자연적 방화 가능.

o 바륨 로다닌 : 폭발위험.           o 바륨티오시안산염 : 폭발 가능.

o 비투민 : 열을 높이면 발열 반응.

o 브론인화물 : 녹은 혼합물과 접촉시 폭연.

o 칼슘-실리콘 합금물 : 가연성 혼합물질을 형성할 수 있음.  .

o 카본(가루) : 방화 가능.           o 시안화합물 : 폭발위험.

o 섬유물질(나무 등) : 방화 가능.    o 아이론(II) 설파이트 : 자연적 방화 가능.

o 마그네슘 : 방화 가능.

o 메탈 아미도설파이트 : 열을 받았을 때 폭발 가능.

o 메탈(가루) : 부적합 물질.         o 유기물질 : 불과 폭발 위험.

o 퍼록시포믹산 : 폭발분해 가능.

o 페놀 + 트리플루오로아세트산 : 급속한 열반응.

o 감소매개물(강) : 부적합 물질.     o 소디움 : 폭발물 형성가능.

o 소디움 하이포스파이트 : 폭발 위험.

o 소디움 티오설파이트 : 열을 받았을 때 폭발 가능.

o 설파 + 차코올 : 폭발 위험.

라. 위험한 분해산물

열분해생성이 유독한 니트로겐 산화물과 소디움 산화물을 만들 수 있음.

마. 중합반응 : 상온, 상압에서 위험한 중합반응은 보고된바 없음.

11. 독성에 관한 정보

가. 자극 자료 : 500 MG/24시간 눈-토끼 , 마일드.

나. 독성자료

- LDL0 : 114MG/KG, 경구-사람.        - LD50 : 1267MG/KG, 경구-        라트.

- LD50 : 2680MG/KG, 경구-라트.       - LD50 : 175MG/KG, 정맥-마        우스.

- LD :  181MG/KG 이상, 복강내-라트.  - 변이원성 자료 : RTECS

- 생시독성 자료 : RTECS              - 종양 유발성 자료 : RTECS

다. 발암성

o 산업안전보건법 : 없음.

o NTP : 없음.

o IARC : 없음.

라. 급성 독성기준 :  섭취에 의한 약간의 독성.

마. 표적 영향 :  자료없음.

바. 건강 영향

o 흡입

- 급성노출 :  자극과 함께 기침과 숨이 찰 수 있음.

- 만성노출 :  자료없음.

o 피부접촉

- 급성노출  :  자극시 출혈을 일으킬 수 있음.

소디움과 질산칼륨이 녹아서 만들어진 혼합물과 접촉하면 열화상과

메트헤모글로빈혈증을 일으킴.

증상에는 청색증, 두통, 나약함, 현기증, 가벼운 두통, 운동실조,

얕은 호흡, 졸음, 구토, 혼동, 무기력, 혼수, 호흡곤란, 빈맥,경련

이 있을 수 있으며, 사망 할 수도 있음.

- 만성노출  :  정보 없음.

o 눈 접촉

- 급성노출 : 충혈과 통증이 있을 수 있음.

토끼눈에 실험해 본 결과 5분 동안 계속 10%의 수용액을 발라보았

더니 눈의 표면에는 실제로 무해함.

결막이 약간 충혈 될 수 있으나, 각막은 깨끗하고 회복이 빠름.

pH 7.0이나 7.5의 0.1몰러 용액을 3시간 동안 계속 발라본 결과 각막의 장애는 없었슴.

- 만성노출 :  자료없음.

o 섭취

- 급성노출 :  복통, 실신, 그리고 근육의 경련을 야기함.

16G을 섭취한 소녀는 일시적으로 눈이 멀고, 귀가 멀었으며, 말을

못하고 테타니성 경련을 일으켰으나, 점점 회복해졌슴.

질산염은 장내의 자극, 혈변, 혈뇨증, 배변, 배뇨과다증,단백 뇨

증과 빈뇨증을 일으킬 수 있음.

드물게, 무기질산염이 위의 장내 기관에서 질산염 재생 박테리아에

의해 아질산염으로 전환되어 메트헤모글로빈혈증을 일으킬 수 있음

- 만성노출 :  동물에서 생식독성이 보고된 바 있음.

반복적이고 지속적인 노출시 허약증, 우울증, 두통, 정신적 손상,

빈혈, 신장염, 메트헤모글로빈혈증을 일으킬 수 있음.

12. 환경 영향 정보

o 환경 영향 지수(0~4) : 자료없음.      o 급성수계독성 : 자료없음.

o 분해성 : 자료없음.                   o 로그생체축적지수(BCF) : 자        료없음.

o 로그 옥탄옥/물 분배계수 : 자료없음.

13. 폐기시 주의 사항

중앙정부 및 지방자치단체 규정을 폐기시 준수 할 것.

처리는 40CFR 262 유해폐기물 발생자에 적용될 수 있는 기준에 따라 실시되어야 함.

EPA 유해폐기무 번호 D001

규정농도: CERCLA 제 103조 : 100 파운드(45KG).

14. 운송에 필요한 정보

o UN 유해등급 분류 : 5.1

o UN 포장군 : III

o US DOT 선적 명칭 및 ID 번호(49 CFR 172.101 ) :소디움질산염,            UN1498

o US DOT 유해등급분류(49 CFR 172.101) : 산화제.

o US DOT 표시기준(49 CFR 172.101 & SUBPART) : 산화제

o US DOT 포장기준 :

- 예외 : 49 CFR 173.152

- 소량포장 : 49 CFR 173.213

- 대량포장 : 49 CFR 173.240

O US DOT 제한량

- 승객용 항공기 또는 열차 : 25KG

- 화물전용 항공기 : 100 KG

15. 법규에 관한 사항

가. 한국

o 산업안전기준법 : 미규정

o 유해화학물질관리법 : 미규정

o 소방법 : 1종, 질산염류.

나.미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제 103 조(40CFR302.4) : 미규정

o SARA 제 302 조(40CFR355.30) : 미규정

SARA 제 304 조(40CFR355.40) : 미규정

SARA 제 313 조(40CFR372.65) : 미규정

o OSHA 공정안전관리(29CFR1910.119) : 미규정

o CALIFORNIA 제안 65 : 미규정

o SARA 유해성 범주 : 제 311/312 조 (40 CFR 370.21)

- 급성유해성 : 없음.               - 만성유해성 : 없음.

- 화재유해성 : 없음.               - 반응유해성 : 없음.

- 급격한 분출유해성 : 없음.

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국