물질명 : 탄소 블랙(CARBON BLACK)

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

물질명: 탄소 블랙(CARBON BLACK)

동의어/상품명:

아세틸렌 블랙(ACETYLENE BLACK); 아로플로우(AROFLOW); 용광로 블랙(FURNACE

BLACK); 열 블랙(THERMAL BLACK); 램프 블랙(LAMP BLACK); 오일-용광로

블랙(OIL-FURNACE BLACK); 가스-용광로 블랙(GAS-FURNACE BLACK); C.I. 염료 블랙

6(C.I. PIGMENT BLACK 6); C.I. 염료 블랙 7(C.I. PIGMENT BLACK 7); C.I. 77266;

충돌 블랙(IMPINGEMENT BLACK); 열-원자 블랙(THERMA-ATOMIC BLACK); 콜럼비아

탄소(COLUMBIA CARBON); 리갈(REGAL); 모글(MOGUL); 탄소(CARBON); C; OHS04250;

RTECS FF5800000

화학물질 군: 비금속의

작성 일자: 1984.10.17

개정 일자: 1999.12.7

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 탄소 블랙(CARBON BLACK)

CAS 번호: 1333-86-4

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 215-609-9

퍼센트(%): 99.5

기타 오염물질:

EXTRACTABLE ORGANIC MATTER, ASH

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계): 보건=1 화재=1 반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 검정색

물리적 상태: 분말

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 동물실험 결과 발암성 의심물질

물리적 위험: 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 흉통, 호흡곤란, 두통, 폐 이상, 암

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 피부장애

눈 접촉:

단기간 노출: 기계적 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 규정

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위

눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나

폭발할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된

물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

인화점: >932 F (>500 C) (PMCC)

자연 발화: 1652 F (900 C) (층)

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을

억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 혼합금지

물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

탄소 블랙(CARBON BLACK):

산업안전보건법 :

- TWA : 3.5mg/m3

- STEL : -

3.5 mg/m3 OSHA TWA

3.5 mg/m3 ACGIH TWA

3.5 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

0.1 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간 (다환식 방향족 탄화수소가 있을 경우)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

17.5 mg/m3

방진마스크.

35 mg/m3

방진마스크.

송기마스크.

87.5 mg/m3

송기마스크.

전동팬 부착 분진용 호흡 보호구.

175 mg/m3

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

1750 mg/m3

송기마스크(압력디맨드형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 고체

색상: 검정색

물리적 상태: 분말

냄새: 무취

분자량: 12.01

분자식: C

끓는점: 7592 F (4200 C)

용융점: 6656 F (3680 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.7-2.1

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

불용성: 유기용제

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산화제, 할로겐

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물, 황 화합물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

탄소 블랙(CARBON BLACK):

독성 자료:

>3 gm/kg 피부-토끼 LD50; >10 gm/kg 구강-쥐 LD50 (EM Science)

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거,

동물실험결과 충분한 증거, 그룹 2B; ACGIH: A4 -인체에 대한 조사결과 발암성

물질로 분류되지 않음

산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준: 불충분 자료.

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

없음

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

분류등급이 부여되어 있지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

탄소 블랙(CARBON BLACK)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 2류 금속분

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 215-609-9

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------