MSDS(물질안전보건자료)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 크레솔(CRESOL)

동의어/상품명:

크레실 산(CRESYLIC ACID); 바스실롤(BASCILLOL); 테크레졸(TEKRESOL);

트리크레솔(TRICRESOL); AR-톨루에놀(AR-TOLUENOL); 페놀, 메틸-(PHENOL,METHYL-); 히드록시톨루엔(HYDROXYTOLUENE); 메틸페놀(METHYLPHENOL);

크레실롤(CRESYLOL); 히드록시메틸벤젠(HYDROXYMETHYLBENZENE);

옥시톨루엔(OXYTOLUENE); 옥시톨루올(OXYTOLUOL); UN 2076; STCC 4931417; C7H8O;

OHS05510; RTECS GO5950000

화학물질 군: 수산기, 방향족 화합물

작성 일자: 1985.3.19

개정 일자: 1998.3.12

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 크레솔(CRESOL)

CAS 번호: 1319-77-3

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 215-293-2

EC 색인 번호: 604-004-00-9

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=2  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

T  독성물질

C  부식성물질

R 24/25-34

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 공기에 노출되면 색깔이 짙어짐, 흡습성

색상: 무채색, 노란색이거나 분홍색

물리적 상태: 액체

냄새: 변화하는 냄새

주요한 건강위험성: 호흡기도 화상, 눈 화상, 점막 화상, 피부 자극(심할 수 있는), 중추 신경 계통 억제, 알레르기 반응

물리적 위험: 역화 위험이 있음. 가연성 액체 및 증기.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 단기간 피부접촉시 보고된 영향과 같음, 화상, 저 체온, 귀울림, 구토, 호흡곤란, 두통, 명정증상, 시각 장애

장기간 노출: 발진, 구역, 설사, 실신, 신장 이상, 간 이상

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 알레르기 반응, 저 체온, 귀울림, 구토, 호흡곤란, 두통, 명정증상, 시각 장애, 폐 이상

장기간 노출: 발진, 구역, 설사, 실신, 신장 이상, 간 이상

눈 접촉:

단기간 노출: 화상, 눈 손상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 단기간 피부접촉시 보고된 영향과 같음, 화상, 저 체온, 귀울림, 구역, 구토, 설사, 위통, 호흡곤란, 두통, 명정증상, 시각 장애, 푸른 빛 피부

색, 폐 울혈, 경련

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것.  즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 의사의 치료를 받도록 할 것.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.   섭취하였을 때는 활성탄 슬러리의 투여를 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 중급 수준의 화재 위험이 있음. 증기/공기 혼합물은 인화점이상에서 폭발성이 있음. 증기는 공기보다 무거움. 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 일반적인 포말, 물

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 안전한 장소 또는 안전한 거리에서 대형 화재를 진화할 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것.

인화점: 178-187 F (81-86 C) (CC)

발화하한치: 1.35% @ 149 C

자연 발화: 1036-1110 F (558-599 C)

발화등급 (OSHA): IIIA

6. 누출사고시 대처방법

대기중 유출:

물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로서 처리하도록 수집할 것.

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것.

수중 유출:

활성탄으로 흡수할 것. 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것. 누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리수용가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽내에 가두어 둘 것.

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를

이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 밀폐된 공간에 출입하기 이전에 환기를 할 것. 미국의 CERCLA(MSDS 15항목 참조)에 의한 보고기준량(RQ):

454 kg (1000 파운드). 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 접지 및 접속 필요. 미국의 보관

규정: U.S. OSHA 29 CFR 1910.106. 밀폐된 용기에 보관할 것. 서늘하고 건조한

장소에 보관할 것. 환기가 필요함. 공기 또는 빛과의 접촉을 피할 것. 혼합금지

물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

크레솔(CRESOL):

크레솔 (모든 이성질체)(CRESOL (ALL ISOMERS)):

산업안전보건법 :

- TWA :  5ppm, 22mg/m3

- STEL : -

5 ppm (22 mg/m3) OSHA TWA (피부)

5 ppm (22 mg/m3) ACGIH TWA (피부)

2.3 ppm (10 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간

22 mg/m3 (5 ml/m3) DFG MAK 1 회수/교대조

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

23 ppm

직결식 소형 방독마스크(유기기스용 정화통 및 여과재).

송기마스크.  공기 호흡기.

57.5 ppm

송기마스크.

전동팬 부착 호흡보호구(필터부착 유기가스용 정화통).

115 ppm

직결식 소형 방독마스크(전면형, 유기기스용 정화통 및 고효율 미립자 여과재).

송기마스크(전면형).

공기호흡기(전면형).

공기여과식 호흡 보호구(전면형 및 이립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

송기마스크(전면형).

250 ppm

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

대피 -  공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색, 노란색이거나 분홍색

외관 변화: 공기에 노출되면 색깔이 짙어짐, 흡습성

냄새: 변화하는 냄새

분자량: 108.13

분자식: C-H3-C6-H4-O-H

끓는점: 376-394 F (191-201 C)

용융점: 52-95 F (11-35 C)

증기압: 0.357 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 3.72

비중(물=1): 1.030-1.045

물 용해도: 2%

수소이온지수(pH): 용액에서 산성

휘발성: 없음

취기한계: 5 ppm

증발율: 0.011-0.025 (부틸 초산염=1)

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 글리세롤, 글리콜, 희석 알칼리, 클로로포름, 에테르, 석유

에테르, 벤젠, 식물성 오일, 아세톤, 유기용제

약 용해성: 광물성 기름

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 산, 금속, 염기, 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 알데히드, 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음

11. 독성에 관한 정보

크레솔(CRESOL):

독성 자료:

2 gm/kg 피부-토끼 LD50; 1454 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

중간 독성: 경피흡수, 섭취

표적 장기: 면역계(감작제), 중추 신경계

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 10000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 불루길 송어

무척추동물 독성: >100000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 새조개

해조류 독성: 137000 ug/L 14 년 EC50 (성장) 녹조류

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D002.

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: U052.

유해 폐기물 번호: D026. 규제수준의 이상의 농도에 관한 U.S.EPA 40 CFR 262의

기준에 따라 폐기할 것. 규제 기준- 200.0 mg/L. 적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

크레솔-UN2076; 6.1; II; 독; 부식제

15. 법적 규제현황

크레솔(CRESOL)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

크레솔 (모든 이성질체)(CRESOL (ALL ISOMERS)): 100 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

크레솔 (모든 이성질체)(CRESOL (ALL ISOMERS))

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 규정

화재: 규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 215-293-2

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 24/25        피부와 접촉하거나 삼키면 독성이 있음.

R 34           화상을 유발함.

S 1/2          시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

S 36/37/39     적절한 보호의와 보호장갑 착용 및 보안경/보안면을 착용할 것.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께 제공토록 함.).

농도 제한 기준 :

C>=5%         T     R 24/25-34

1%<=C<5%      Xn    R 21/22-36/38

16. 기타 참고사항 ■ 제공기관 : 한국산업안전공단