[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 클로로포름(CHLOROFORM)

동의어/상품명:

트리클로로메탄(TRICHLOROMETHANE); 메탄 트리염화물(METHANE TRICHLORIDE); R 20;

프레온 20(FREON 20); 메탄, 트리클로로-(METHANE, TRICHLORO-); 메틸

트리염화물(METHYL TRICHLORIDE); 트리클로로포름(TRICHLOROFORM); R 20 (냉각제)(R

20 (REFRIGERANT)); 메테닐 트리염화물(METHENYL TRICHLORIDE); RCRA U044; UN

1888; CHCL3; OHS04770; RTECS FS9100000

화학물질 군: 할로겐화, 지방족 화합물

작성 일자: 1984.10.1

개정 일자: 2000.6.1

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 클로로포름(CHLOROFORM)

CAS 번호: 67-66-3

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-663-8

EC 색인 번호: 602-006-00-4

퍼센트(%): >99

기타 오염물질:

MAY CONTAIN TRACES OF A STABILIZER.

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

Xn 유해물질

Xi 자극성물질

발암성물질(3군)

R 22-38-40-48/20/22

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 휘발성 액체

냄새: 달콤한 냄새와 맛

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 간 이상, 중추 신경 계통

억제, 신장 이상, 동물실험 결과 발암성 의심물질

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 명정증상, 실신,

지남력 상실, 동공확장, 경련, 혼수

장기간 노출: 위장 장애, 얼얼한 느낌, 시력불선명, 신장 이상, 간 비대, 간 이상

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 최루

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사, 호흡곤란, 명정증상, 동공확장, 푸른 빛 피부 색

장기간 노출: 신장 이상, 간 이상, 암

발암성:

산업안전보건법 : A2(발암성물질로 추정)

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 규정

국제 발암성연구소(IARC): 규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위

눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 일반적인 포말, 물

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 안전한 장소

또는 안전한 거리에서 대형 화재를 진화할 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것.

추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려

비산되지 않도록 할 것.

인화점: 자료없음.

자연 발화: >1832 F (>1000 C)

6. 누출사고시 대처방법

토양 유출:

누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리수용가능한 장소 또는

모래주머니를 쌓은 방벽내에 가두어 둘 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 흡수제를 사용하여 적합한

용기에 수거할 것.

수중 유출:

누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리수용가능한 장소 또는

모래주머니를 쌓은 방벽내에 가두어 둘 것. 호스를 사용하여 가두어 둔 물질을

흡입하여 제거할 것. 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것. 활성탄으로

흡수할 것. 1986년 California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act

(제안 65)에 해당함. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단

시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 소량 누출: 모래 또는

다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한

용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를

이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을

막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 밀폐된 공간에 출입하기 이전에

환기를 할 것. 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에

배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. TPQ (미국 SARA 302규정)이상의

양을 보관하거나 사용시 중앙정부나 지방자치단체에 보고할 것. SARA Section 303은

지역 응급조치 계획 참여 목적으로 TPQ로 재료를 저장하는 시설을 요구한다(U.S.

EPA 40 CFR 355.30). 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할

것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 공기 또는 빛과의

접촉을 피할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

클로로포름(CHLOROFORM):

산업안전보건법 :

- TWA :  10ppm, 50mg/m3

- STEL : -

50 ppm (240 mg/m3) OSHA ceiling

2 ppm (9.78 mg/m3) OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

10 ppm ACGIH TWA

2 ppm (9.78 mg/m3) NIOSH 권장 STEL 60 분

2.5 mg/m3 (0.5 ml/m3) DFG MAK (peak limitation category-II, 1) (피부)

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지

확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

모든 검지가능한 농도에서 -

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

외관: 투명

색상: 무채색

물리적 상태: 휘발성 액체

냄새: 달콤한 냄새와 맛

분자량: 119.38

분자식: C-H-CL3

끓는점: 144 F (62 C)

어는점: -83 F (-64 C)

증기압: 160 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 4.12

비중(물=1): 1.4832

물 용해도: 0.82% @ 20 C

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 100%

취기한계: 200 ppm

증발율: 11.6 (부틸 초산염=1)

점도: 56.3 cP @ 20 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에테르, 아세톤, 벤젠, 리그로인, 나프타, 석유 에테르,

사염화탄소, 이산화탄소, 오일, 유기용제

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에

노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 금속, 가연성 물질, 산화제, 할로겐, 염기

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 염소 산화물, 탄소, 포스겐, 염소, 산 할로겐 화합물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

클로로포름(CHLOROFORM):

자극성 자료:

10 mg/24 시간 노출 피부-토끼 약한 자극? 500 mg/24 시간 피부-토끼 약한

자극? 148 mg 눈-토끼; 20 mg/24 시간 눈-토끼 보통 자극□

독성 자료:

47702 mg/m3/4 시간 흡입-쥐 LC50; >4000 mg/kg 피부-토끼 LD50 (Dow); 908 mg/kg

구강-쥐 LD50

발암성: 미국 국립독성계획단(NTP): 인체에 대한 조사결과 발암성 예상물질; 국제

발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거, 동물실험결과 충분한

증거, 그룹 2B; ACGIH: A3 -동물실험결과 발암성 물질

산업안전보건법 : A2(발암성물질로 추정)

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

저독성: 흡입

표적 장기: 중추 신경계, 간, 신장

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 알코올 중독의 경력, 눈 이상, 심장

이상, 신장 이상, 간 이상, 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 모유로 배출될 수도 있음. 알코올은 독성을 상승시킬 수 있음.

에피네프린과 같은 자극제는 심실세동을 야기할 수 있음.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 66800 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 무지개송어, 도날드슨 송어

무척추동물 독성: 32000 ug/L 96 시간 NOEC (사망율) 핑크 새우 (미국)

해조류 독성: >3200000 ug/L 48 시간 (집단 증식) 은편모조목

기타 독성: 270 ug/L 7 시간 EC50 (기형 발생) 스프링 피퍼

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 690 Ci/mol 6 시간 BCF (잔여) 녹조류 13.9 Ci/mol

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것. 미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262.

유해 폐기물 번호: U044. 유해 폐기물 번호: D022. 규제수준의 이상의 농도에

관한 U.S.EPA 40 CFR 262의 기준에 따라 폐기할 것. 규제 기준- 6.0 mg/L.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

클로로포름-UN1888; 6.1; III; 독

15. 법적 규제현황

클로로포름(CHLOROFORM)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 유기1종, 표시대상, 허용농도, A2

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

클로로포름(Chloroform): 10 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규정

클로로포름(Chloroform): 10000 LBS TPQ

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규정

클로로포름(Chloroform): 10 LBS RQ

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

클로로포름(Chloroform)

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규정

다음을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려짐 :

클로로포름(Chloroform)

암 (10 01, 1987)

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-663-8

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 22           삼키면 유해함.

R 38           피부에 자극을 유발함.

R 40           회복불능의 위험이 있음.

R 48/20/22     유해물질: 장기간 흡입과 삼키는 경우 건강에 심각한 손상을 줄

위험이 있음.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 36/37        보호의와 보호장갑을 착용할 것.

농도 제한 기준 :

C>=20%        Xn    R 22-38-40-48/20/22

5%<=C<20%     Xn    R 22-40-48/20/22

1%<=C<5%      Xn    R 40

16. 기타 참고사항

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단