물질안전보건자료 [MSDS]

1. 화학제품과 제조회사 정보

가. 물질명 : 바륨 카르보네이트(BARIUM CARBONATE)

나. 일반적인 화학적 특성: 백색 분말이며 물이나 알코올에 불용이며

1300C BAO 와 CO2로 분해 하며 산에의하여 분해한다

다. 유해성분류. 유해 화학물질

라. 제품의 용도: 바륨염의 용도, 도자기 유리,  광학 유리용,

마. 제조자 정보.

바. 공급자. (주)대명케미칼 T.464-8122,267-6826 F.499-1256

사: 작성일자. 96.05.15

2. 성 분 , 함유량 및 관련정보

가.명칭 : 바륨 카르보네이트 (탄산바륨)

나.이명: CARBONIE ACID, BARIUM SALT. C.I PIGMENT WHITE 10.

다.CAS NO: 513779

라.함유량: 99%

3. 유해.위험성

□CERCLA 지수(0~3) : 보건=3, 화재=0,  반응성=0, 지속성=3

□NFPA 지수(0~4) : 보건=2, 화재=0, 반응성=0

가, 응급 상황을 위한 개요

무취 및 무미의 흰색 고체 혹은 분말     섭취시 위험함

호흡기, 피부 및 눈에 자극을 일으킴     분진을 흡입하지 말것

눈, 피부 및 의복에 접촉시키지 말 것    용기는 완전히 밀폐시킬 것

취급후에는 철저히 씻을 것              적절한 환기하에서만 사용할 것

조심스럽게 취급할 것

나, 잠재적 건강영향

□흡입

- 단기노출 :   자극을 일으킬 수 있음 ,  추가적인 영향은 호흡곤란을 포함할 수 있음

- 장기적 영향:  중대한 부작용에 대한 자료없음

□피부접촉

- 단기노출 :   자극을 일으킬 수 있음

- 장기적 영향  :  단기노출과 같은 영향

□눈 접촉

- 단기노출  :  자극을 일으킬 수 있음

-장기적 영향 :  단기노출과 같은 영향

□섭취

- 단기노출  :   섭취시 위험할 수 있음

금속 맛, 구토, 소화장애, 고혈압,  졸림, 연축, 시야흐림, 신 손상, 마비와 심부전이 일어날 수있음

- 장기적 영향   :   자료없음

다, 발암성

□산업안전보건법 : 없음        □OSHA : 없음

□NTP : 없음                   □IARC : 없음

4. 응급조치 요령

가. 흡입

□응급처치  : 노출지역으로 부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것

필요시 인공호흡을 실시할 것      환자를 따뜻하고 편하게 할 것

증상에 따라서 부양적으로 치료할 것     즉시 의학적 조치를 취할 것

나, 피부접촉

□응급조치  :    오염된 의복과 신발을 즉시 벗길 것

영향을 받은 부위를  비누 또는 순한 세제와 다량의 물로  화학물질이

남지 않았다는 증거가있을 때까지 씻어낼 것(약 15~20분).즉시 의학적 조치를 취할 것

다. 눈접촉

□응급조치 :  즉시 다량의 물이나 생리식염수로 눈을 씻어내면서 화학물질이 남지 않았다는 증거가 있을 때까지 아래위 눈꺼풀을 치켜들 것(약 15~20분)  즉시 의학적 조치를 취할것

라. 섭취

□응급조치 : 용해성 바륨 화합물을 섭취하였으면 즉시 구토를 유도할 것

증상에 따라서 부양적으로 치료할 것     즉시 의학적 조치를 취할것

마, 의사에 대한 정보

□해독제    :    아래의 해독제가 추천됨

그러나 중독의 정도에 따른 해독제의 투여여부에 대한 결정과  실제

투여량은 유자격자에 의해 판단되어져야 함

□바륨화합물 중독

30그람의 황산나트륨을 250L의 물에 녹여서 경구투여하며 1시간 동안

반복할 것          증상이 나타났으면 장내관으로 투여할 것

황산염을 정맥 에 투여하면 신장에 황산바륨의 침적과 그에 따른

신부전을 일으키므로 위험함       칼륨의 투여는 중요함

해독제는 유자격자에 의해 투여되어야 함

5. 폭발.화재시 대처 방법

가. 화재 및 폭발위험   :  열 혹은 화염에 노출시 화재위험이 거의 없음

나. 소화제  : 분말소화기, 이산화탄소, 물뿌림 혹은 정규포말

큰 화재시는 물뿌림, 안개 또는 정규포말을 이용할 것

다, 진화 :  위험하지 않을 경우 용기를 화재지역으로부터 제거할 것

최대한 떨어져서 진화할 것

추후의 처분을 위하여 화재진압시 사용된 물을 가두어 둘 것

물질을 흐트러뜨리지 말 것      탱크의 끝으로부터 물러설 것

화재를 차단하는 방법에 적합한 소화약제를 이용할 것

증기와 분진을 흡입하지 말것이며 바람을 등지고 설 것

□인화점 : 자료없음            □상한발화한계 : 자료없음

□하한발화한계 : 자료없음      □자연발화점 : 자료없음

라, 유해 연소 생성물:열분해 산물들은 유독하고 유해한 바륨과 탄소의 산활 할 수 있음

6. 누출사고시 대처 방법

가. 직업적 유출 :   유출물질을 접촉하지 말 것

위험하지 않을 경우 누출을 멈출 것       증량  줄이기 위해 물뿌림을 이용할 것

유출이 적은 경우에는 모래나 기타  흡수제로 물질을 흡수시킨후

추후의 처분을 위해 용기에 보관할 것

건조유출물이 적은 경우에는 물질을 깨끗한  삽으로 떠서 깨끗하고

건조한 용기에 담고 덮을것          용기를 유출지역에서 제거할 것

유출이 큰 경우에는 추후의 처분을 위해 누출앞쪽 먼곳에 둔덕을  쌍아둘것

불필요한 사람은 접근을 금지시킬 것

위험지역을 격리시키고 접근을 금지시킬 것

들어가기전에 밀폐공간을 환기시킬 것

7. 취급 및 저장방법 :이 물질을 저장시는  모든 중앙정부 및 지방자치단체규정을 준수할  것

같이 두어서는 안되는 물질들과는 격리시켜 둘 것

8. 노출방지 및 보호구 관련 정보

가. 노출기준 :   바륨, 용해성 화합물(바륨으로서)

□산업안전보건법   :   - TWA :               - STEL(15분) :

□OSHA PEL         :   - TWA : 0.5 mg/m3        - STEL(15분) :        - Action Level :

□ACGIH TLV        :   - TWA : 0.5 mg/m3     - STEL :

□NIOSH REL        :   - TWA(10시간) : 0.5 mg/m3 - Ceiling(15분) :

□DFG MAK          :   - TWA : 0.5 g/m3(총분진)

- 30분 최고점, 평균값, 4회/교대 : 1.0 mg/m3

나. 측정방법  :   입자필터, 물, 원자흡광광도법

다. 환기 : 허용기준을 준수하기 위하여 국소배기 또는 공정밀폐 배기시설을  설치할 것

라. 눈 보호 : 근로자는 이 물질에 의한 눈 접촉을 방지하기 위하여 비말보호 또는

분진보호용 고글형 보안경을 착용하여야 함

마. 긴급 눈세척 : 이 물질에 근로자의 눈이 노출될 가능성이 있는 경우 사업주는 비상시를

위하여 작업장 가까운 곳에 세안설비를 설치하여야 함

바. 보호의 : 근로자는 이 물질에의 반복 또는 장기적인 피부접촉을 방지하기  위하여

적절한(불침투성) 보호의와 장비를 착용하여야 함

사. 보호장갑 : 근로자는 이 물질과의 접촉을 피하기 위하여 적절한 보호장갑을

착용하여야 함

아. 호흡용 보호구 :다음의 호흡용 보호구와 최대사용 농도는 미국  보건사회부 NIOSH

지침이나 NIOSH 허용기준 보고서 혹은 미국노동부 29CFR 1910 Subpart

Z  에 의해 권고된 것임

특정하게 선정된 호흡용 보호구는 작업장내의 오염물질농도에   근거

하여야 하며, 운전의 특성에 근거하여야 하며, 호흡용  보호구의

한 계를 벗어나지 않아야 하며, 미국국립산업안전연구소(NIOSH)와

광산보안청(MSHA)에 의해 동시에 승인된  것이어야 함

□바륨, 용해성 화합물(바륨으로서)

- 5mg/m3

일회사용 및 사분면 호흡용 보호구를  제외한 분진 및 미스트 보호구

공기공급식 보호용  보호구

- 12.5mg/m3

연속흐름으로 작동되는 공기공급식 호흡용 보호구

분진과 미스트필터가 있는 동력 공기정화식 호흡용 보호구

- 25mg/m3

고효율 입자필터가 있는  공기정화식 전면 호흡용 보호구

연속흐름으로 작동되는 공기공급식

꽉 죄는 전면 호흡용 보호구 고효율 입자필터가 있는 동력 공기정화식

꽉 죄는 전면 호흡용 보호구  자급식 전면 호흡용 보호구

공기공급식 전면 호흡용 보호구

- 50mg/m3

흡배기 저항 혹은 기타 양압으로 작동되는 공기 공급식 전면 호흡용  보호구

- 대피

고효율 입자필터가 있는 공기정화식 전면 호흡용 보호구 적절한 대피형

자급식 호흡용 보호구

□소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한  위험이 있는 경우

- 모든 자급식 전면 호흡용 보호구로서 흡배기 저항이나 기타 양압으로

작동되는 것

- 흡배기 저항이나 기타 양압으로 작동되는 자급식 호흡용 보호구를

보조적으로 장착한 흡배기 저항이나 기타 양압으로 작동되는 모든

전면  공기공급식 호흡용 보호구

9. 물리.화학적 특성

□외관 : 무취 및 무미의 흰색 고체 혹은 분말

□분자량 : 197.34                   □분자식 : BaCO3

□끓는점 : 2372 F(1300 C) 분해됨    □녹는점 : 1492 F(811 C)

□증기압 : 20 C에서 0.1mmHg 이하    □증기밀도 : 해당없음

□비중 : 4.43                       □용해도(물) : 0.0022%

□pH : 해당없음                     □취기한계 : 자료없음

□증발율 : 해당없음                 □용해성(용제) : 아세틱산, 염산,  질산, 질산암모늄, 염                                           화암모늄에 용해, 알콜과  황산에 비용해

10. 안정성 및 반응성

가. 반응성 :  상온 및 상압에서 안정함

나. 피해야 할 조건 :   연소될 수 있으나 쉽게 점화되지는 않음

용기는 화재의 열에 의해 폭발할 수 있음

다. 피해야 할 물질

□브로민 트리플루라이드 : 피할 것

□2-퓨란페르카르복실릭산 : 피할 것

라. 유해한 분해산물 :열분해 산물은 유독하고 유해한 바륨 및 탄소의 산화물을 판매 할수  있음

마. 중합반응  :  상온 및 상압에서 유해한 중합반응이 보고되지 않음

11. 독성에 관한 정보

가. 독성 자료

- TCL0 : 5200ug/m3/17주, 간헐적 흡입-라트   - TDL0 : 11mg/kg, 경구-사람

- LDL0 : 17mg/kg, 경구-사람                 - TDL0 : 29mg/kg, 경구-사람

- LDL0 : 800mg/kg, 경구-남성                - TDL0 : 800mg/kg, 경구-여성

- LD50 : 418g/kg, 경구-라트         - LD50 : 200mg/kg, 경구-마우스 - L0 4mgg

- LDL0 : 20mg/kg, 정맥내-라트               - LD50 : 50mg/kg, 복강내-마우스

- 차세대 영향 : RTECS

나. 발 암 성

- 산업안전보건법 :                     - OSHA :

- NTP :                                - IARC(Group I) :

- 없음

다. 국소 영향  :    자극-흡입, 피부, 눈

라. 급성독성 수준 :    섭취에 의해 독성

마. 표적기관 영향   :    중독은 심장, 신장, 근육 및 신경계에 영향을 줄 수 있음

바. 노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우

기존의 만성호흡기, 심혈관 및 피부장애가 있는 사람

사. 건강 영향

□흡입 : 자극

250mg(Ba)/m3는 생명이나 건강에 즉시 위험함

- 급성 노출  : 코, 목 및 기관지의 자극, 기침과 호흡곤란을 일으킬 수 있음

충분한 양이 흡수되면 증상이 급성섭취와 유사할 수 있음

- 만성 노출 ;  반복적으로 노출된 라트에게서 수컷과 암컷의 생식계의 영향이보고되었음

□피부접촉 : 자극

- 급성 노출  :    발적과 통증을 수반한 자극을 일으킬 수 있음

- 만성 노출  :    자극제에의 장기적 혹은 반복적□ 노출은 피부염을 일으킬 수 있음

□눈접촉 : 자극

- 급성 노출  :    발적과 통증을 수반한 자극을 일으킬수 있음

- 만성 노출  :    자극제에의 장기적 혹은 반복적인 노출은 결막염을 일으킬수 있음

□섭취 : 독성

- 급성 노출  :    라트의 치사량은 418mg/kg이었음

용해성 바륨화합물로 인한 초기 영향은  복통 및 과도한 타액분비를

수반하거나 수반하지 않은 구역질, 구토  및 설사를 포함한 위장자극임

입과  목의 건조와 협착감 그리고 금속맛이  있을수 있음

전신 영향이 따르고 시야흐림을  일으키는 안구 변화를 포함할 수 있음

저칼륨혈증이 일어나서 최소한의 허약에서 부전마비에 이르기까지

다양한 심근기능의 비정상과 손상된 신경근기능을 일으킬 수 있음

기타 영향은 초조, 허약, 혈압증가, 연축, 경련성 진전과 정신착란을

수반한 졸림의 점차적인 증가를 포함할수 있음

중추신경계가 처음에는 자극을 받다가 나중에는 억압될수 있음

위,  장 및 신장에의 출혈이 일어날 수 있음

신장손상과 신부전이 기술되었음

호흡정지로 인한 허탈 및 사망, 심한 저칼륨혈증과 심장마비가 일어날  수 있음

- 만성 노출 ; 자료없음

12. 환경영향 정보

□환경영향 지수(0~4) : 자료없음          □급성수계독성 : 자료없음

□분 해 성 : 자료없음                    □로그생체축적지수(BCF) : 자료없음

□로그 옥타놀/물 분배계수 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

폐기시  모든 중앙정부  및  지방자치단체 규정을  준수할  것

□바륨-규정농도  :  100.0mg/l

(TCLP-40 CFR 261 첨부 II) 상기물질을 TCLP규정농도  이상으로 함유하는

물질은 EPA 독성특성을  준수하여야 하며 40 CFR part 262에 따라서  폐기되어야 함

EPA 유해폐기물 번호 : D005

14. 운송에 필요한 정보

□UN 유해등급 분류 : 6

□UN 포장군 : III

□US DOT 표시기준(49CFR 172.101  & Subpart E) :음식과 격리시킬 것

□US DOT  포장군(49CFR 172.101) : PG III

□US DOT 선적 명칭 및 ID 번호 (49CFR 172.101) : 바륨 화합물,

n.o.s., UN1564

□US DOT  등 급분류 (49CFR 172.101) : 6.1-중독성 물질

□US DOT 포장규정

- 예외 : 49 CFR 173.153

- 소량포장 : 49 CFR 173.213

- 대량포장 : 49 CFR 173.240

□US DOT 제한량(49CFR 172.101)

- 승객용 항공기 또는 열차 : 100kg

- 화물전용 항공기 : 200kg

15. 법규에 관한 사항

가. 한국

□산업안전보건법 :

□유해화학물질관리법 :

□소방법 :

나. 미국

□TSCA : 규정

□CERCLA 제 103조(40CFR 302.4) : 미규정

□SARA 제 302조(40CFR 355.30) : 미규정

SARA 제 304조(40CFR 355.40) : 미규정

SARA 제 313조(40CFR 372.65) : 규정

□OSHA 공정안전관리 (29 CFR 1910.119) : 미규정

□California 제안 65 : 미규정

□SARA 유해성범주 : SARA 제 311/312조(40 CFR 370.21)

- 급성유해성 : 있음              - 만성유해성 : 없음

- 화재유해성 : 없음              - 반응위해성 : 없음

- 급격한 분출위험성 : 없음

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국