MSDS(물질안전보건자료)

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

CAS 번호: 471-34-1

RTECS 번호: FF9335000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 207-439-9

물질명: 칼슘 탄소산(CALCIUM CARBONATE)

동의어/상품명:

탄소 산, 칼슘 염(CARBONIC ACID, CALCIUM SALT); 칼슘 모노탄소산(CALCIUM

MONOCARBONATE); 침전시킨 칼슘 탄소산(PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE); 탄소

산 칼슘 염 (1:1)(CARBONIC ACID CALCIUM SALT (1:1)); 칼슘 탄소산

(CACO3)(CALCIUM CARBONATE (CACO3)); 칼슘 탄소산 (1:1)(CALCIUM CARBONATE

(1:1)); CACO3; OHS03880

화학물질 군: 금속, 염류

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 칼슘 탄소산(CALCIUM CARBONATE)

CAS 번호: 471-34-1

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=0  반응성=0

유럽연합(EU) 분류:

Xi; R 36-38

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성.

색상: 흰색, 흰색계통색이거나 회색.

물리적 상태: 결정체, 분말.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 피부 자극, 눈 자극

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 기계적 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 최루.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 구역, 설사.

장기간 노출: 구토, 위통.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래

위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을

것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체

또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할

것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을

억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

칼슘 탄소산(CALCIUM CARBONATE):

칼슘 탄소산(CALCIUM CAR  BONATE):

5 mg/m3 OSHA TWA (호흡 가능 미립자)

15 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자)

10 mg/m3 ACGIH TWA (전체 미립자)

5 mg/m3 NIOSH 권장 TWA (호흡 가능 미립자)

10 mg/m3 NIOSH 권장 TWA (전체 미립자)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을

고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

색상: 흰색, 흰색계통색이거나 회색

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 무취의

맛: 무미

분자량: 100.09

분자식: CA-C-O3

용융점: 자료없음

분해점: 1517-2442 F (825-1339 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.7-2.9

물 용해도: 거의 불용성

수소이온지수(pH): 8-9 (수용액)

휘발성: 0.0%

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

가용성: 아세트산, 염산, 질산, 산, 염화 암모늄 용액

불용성: 알코올

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 분진의 발생을 억제할 것.

혼합금지 물질: 산, 할로겐, 금속.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 칼슘 산화물, 탄소 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

칼슘 탄소산(CALCIUM CARBONATE):

자극성 자료:

500 mg/24 시간 피부-토끼 보통; 750 ug/24 시간 눈-토끼 심함.

독성 자료:

6450 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

국소 영향:

자극제: 피부, 눈.

급성독성 수준:

저독성: 섭취.

표적 장기: 자료없음

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 혈액계 이상, 위장 장애, 호르몬계

이상, 신장 이상, 대사이상.

추가 자료: 의약품과 상호작용을 일으킬 수 있음.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 56000000 ug/L 96 주 (사망율) 머스키토피시.

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

현재 등급이 부여되어 있지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:없음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 207-439-9

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 36-38

눈에 자극을 유발함. 피부에 자극을 유발함.

S: 2-24-25-26-46

어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것. 피부와의 접촉을 피할 것. 눈과

접촉을 피할 것. 눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를

받을 것. 만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를

보여주어야 함.

■ 제공기관 : 한국산업안전공단