MSDS(물질안전보건자료)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 톨루엔(TOLUENE)

동의어/상품명:

벤젠, 메틸-(BENZENE, METHYL-); 메틸벤젠(METHYLBENZENE);

1-메틸벤젠(1-METHYLBENZENE); 메틸벤졸(METHYLBENZOL);

페닐메탄(PHENYLMETHANE); 메탄, 페닐-(METHANE, PHENYL-); 메타시드(METHACIDE);톨루올(TOLUOL); RCRA U220; UN 1294; STCC 4909305; C7H8; OHS23590; RTECS

XS5250000

화학물질 군: 탄화수소류, 방향족 화합물

* 공급회사  (주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

02-464-8122,463-2392 F 499-1256

작성 일자: 1984.10.25

개정 일자: 1998.3.12

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 톨루엔(TOLUENE)

CAS 번호: 108-88-3

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 203-625-9

EC 색인 번호: 601-021-00-3

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=3  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

F  고인화성물질

Xn 유해물질

R 11-20

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 이상한 악취

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 중추 신경 계통 억제

물리적 위험: 가연성 액체 및 증기. 증기는 증발 연소를 야기할 수도 있음. 역화 위험이 있음. 물질의 흐름 또는 혼합에 의하여 정전기가 발생할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 금속 맛, 구역, 두통, 졸음, 명정증상

장기간 노출: 흉통, 불규칙 심장박동, 신경 이상, 생식계 영향

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 금속 맛, 구역, 두통, 졸음, 명정증상

장기간 노출: 생식계 영향

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 증기는 공기보다 무거움. 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

증기/공기 혼합물은 폭발성이 있음. 물질의 흐름 또는 교반에 의하여 발화 또는 폭발을 초래할 수 있는 정전기가 발생할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

타도록 내버려 둘 것. 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나

탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭의 경우: 대피 반경: 0.8 Km (1/2 마일). 물은 비효과적일 수도 있음.

인화점: 39 F (4 C) (CC)

발화하한치: 1.2%

발화상한치: 7.1%

자연 발화: 896 F (480 C)

발화등급 (OSHA): IB

6. 누출사고시 대처방법

대기중 유출:

물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 바람을 안고 있도록 하고

저지대를 피할 것.

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거할 것.

수중 유출: 활성탄으로 흡수할 것. 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것. 흡수성 시트 또는 누출물 확산을 막을 수 있는 패드나 쿠션으로 덮을 것. 세제, 비누,알코올 또는 기타 계면활성제를 사용할 것. 호스를 사용하여 가두어 둔 물질을 흡입하여 제거할 것. 1986년 California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (제안 65)에 해당함. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것.

소량누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 발화원을 제거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 미국의 CERCLA(MSDS 15항목 참조)에 의한 보고기준량(RQ): 454 kg (1000 파운드). 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에

배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 미국의 보관 규정: U.S. OSHA 29 CFR 1910.106. 신체적 손상을 입지 않도록 보호할 것. 옥외 또는 격리된 건물에 보관할 것. 인화성 액체와 함께 저장할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 접지 및 접속 필요. 밀폐된 용기에 보관할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

톨루엔(TOLUENE):

산업안전보건법 :

- TWA :  100ppm, 375mg/m3

- STEL : 150ppm, 560mg/m3

200 ppm OSHA TWA

300 ppm OSHA ceiling

500 ppm OSHA 피크 10 분

100 ppm (377 mg/m3) OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해무효화됨)

150 ppm (565 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

50 ppm (188 mg/m3) ACGIH TWA (피부)

100 ppm (377 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간

150 ppm (565 mg/m3) NIOSH 권장 STEL

190 mg/m3 (50 ml/m3) DFG MAK 4 회수/교대조

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당  환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국  국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

500 ppm

방독마스크(직결식 소형, 유기가스용).

전동팬 부착 호흡보호구(유기가스용).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

송기마스크.

공기호흡기(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

외관: 투명

색상: 무채색

냄새: 이상한 악취

분자량: 92.14

분자식: C6-H5-C-H3

끓는점: 232 F (111 C)

어는점: -139 F (-95 C)

증기압: 22 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 3.14

비중(물=1): 0.8669

물 용해도: 0.05% @ 20 C

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 100%

취기한계: 10-15 ppm

증발율: 2.24 (부틸 초산염=1)

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에테르, 벤젠, 클로로포름, 리그로인, 아세트산, 이산화탄소,  아세톤

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에

노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 할로겐, 가연성 물질, 산, 산화제, 금속염

위험한 분해생성물:  열분해생성물: 탄소 산화물, 탄화수소류

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

톨루엔(TOLUENE):

자극성 자료:

300 ppm 눈-인간; 435 mg 피부-토끼 약한 자극성이 있음; 500 mg 피부-토끼 보통 자극성이 있음; 20 mg/24 시간 피부-토끼 보통 자극성이 있음; 870 ug

눈-토끼 약한 자극성이 있음; 2 mg/24 시간 눈-토끼 심한 자극성이 있음; 100 mg/30 초 헹구었음 눈-토끼 약한 자극성이 있음

독성 자료:

49 gm/m3/4 시간 흡입-쥐 LC50; 14100 ul/kg 피부-토끼 LD50; 636 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거,

동물실험결과 불충분한 증거, 그룹 3; ACGIH: A4 -인체에 대한 조사결과 발암성

물질로 분류되지 않음

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

저독성: 흡입, 경피흡수

표적 장기: 신경계

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 알코올은 독성을 상승시킬 수 있음. 에피네프린과 같은 자극제는 심실세동을 야기할 수 있음.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 8110 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 코호 연어, 은연어

무척추동물 독성: 6000 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

해조류 독성: 9400 ug/L 8 시간 EC50 (성장) 녹조류

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 1716 ug/L 6 시간 BCF (잔여) 물벼룩 1.5 ug/L

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: U220.  적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지: 톨루엔-UN1294; 3; II; 인화성 액체

15. 법적 규제현황

톨루엔(TOLUENE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 유기2종, 표시대상, 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 소방법 : 4류 1석유류

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

톨루엔(TOLUENE): 1000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

톨루엔(TOLUENE)

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 규정

화재: 규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규정

다음을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려짐 :

톨루엔(TOLUENE)

발육 독성 (01 01, 1991)

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 203-625-9

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 11           고인화성.

R 20           흡입시 유해함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 16           발화원과 격리할 것 - 흡연 금지.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 29           하수구로 버리지 말 것.

S 33           정전기 방전에 대한 예방대책을 수립할 것.

농도 제한 기준 :

C>=12.5%      Xn    R 20

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단