물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 7758-29-4

RTECS 번호: YK4570000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-838-7

물질명: 나트륨 트리폴리인산염(SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE)

동의어/상품명:

트리인산, 펜타나트륨 염(TRIPHOSPHORIC ACID, PENTASODIUM SALT); 펜타나트륨

트리인산염(PENTASODIUM TRIPHOSPHATE); 펜타나트륨 트리폴리인산염(PENTASODIUM

TRIPOLYPHOSPHATE); 나트륨 인산염 (NA5P3O10)(SODIUM PHOSPHATE (NA5P3O10));

나트륨 폴리인산염 (NA5P3O10)(SODIUM POLYPHOSPHATE (NA5P3O10)); 나트륨

트리인산염(SODIUM TRIPHOSPHATE); 나트륨 트리인산염 (NNA5P3O10)(SODIUM

TRIPHOSPHATE (NA5P3O10)); 나트륨 폴리인산염(SODIUM POLYPHOSPHATE); 나트륨

트리폴리인산염 (NA5P3O10)(SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE (NA5P3O10)); 인산

나트륨(SODIUM PHOSPHATE); STPP; P-250 (ECONOMY SERVICE AND SALES COMPANY);

NA5O10P3; OHS21730

화학물질 군: 무기, 염류

■ 공급회사

(주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

02-464-8122,463-2392 F 499-1256

작성 일자: 1984.11.20

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 트리폴리인산염(SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE)

CAS 번호: 7758-29-4

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=0  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성.

색상: 흰색.

물리적 상태: 과립의, 분말.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 호흡곤란.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

섭취:

단기간 노출: 후두염, 구토, 설사, 위통, 푸른 빛 피부 색, 혼수.

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래

위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 구토를 하지 않도록 할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를

마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것. 구토를 하면,

구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것.

만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를

받을 것.

해독제: 칼슘 글루콘산염, 정맥투여.

의사에 대한 정보:  섭취하였을 때는 식도 내시경 검사를 고려할 것. 위 세척을 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체

또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인마스크). 공기호흡기(전면형).

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을

억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것. 보고기준량(RQ): 2270 kg

(5000 파운드). 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에

배출내용을 통지할 것. 미국내에서 유출이 되었고 또한 CERCLA Section 103 보고

기준에 적용되면, National Response Center로 통지하십시오. 전화는

(800)424-8802(USA) 또는 (202)426-2675(USA).

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 물

또는 습기와의 접촉을 피할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

나트륨 트리폴리인산염(SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE):

OSHA, ACGIH 또는 NOISH 에 의해 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을

고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 흰색

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 과립의, 분말

냄새: 무취의

분자량: 367.58

분자식: NA5-P3-O10

용융점: 자료없음

분해점: 1152 F (622 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): >1.5

물 용해도: 20% @ 25 C

수소이온지수(pH): 9.7-9.8 (1% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 분진의 발생을 억제할 것.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 나트륨 산화물,  인 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 트리폴리인산염(SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE):

독성 자료:

>7940 mg/kg 피부-토끼 LD50 (Monsanto); 3900 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취.

표적 장기: 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 590000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 메다커, 하이 아이즈.

무척추동물 독성: 15000-150000 ug/L 24-72 시간 (발육) 미국 또는 버지니아 굴.

해조류 독성: 25000-60000 ug/L NR 시간 EC50 (집단 증식) 규조.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

현재 등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):있음

나트륨 트리폴리인산염(SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE):5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:없음

만성:없음

화재:없음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단