MSDS(물질안전보건자료)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 7778-54-3

RTECS 번호: NH3485000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-908-7

물질명: 칼슘 하이포아염소산(CALCIUM HYPOCHLORITE)

동의어/상품명:크로르칼키

B-K 분말(B-K POWDER); 하이포아염소 산, 칼슘 염(HYPOCHLOROUS ACID, CALCIUM SALT); 칼슘 옥시염화물(CALCIUM OXYCHLORIDE); 카포리트(CAPORIT); 로잔틴(LOSANTIN); 염화 석회(CHLORINATED LIME); 염화 석회(CHLORIDE OF LIME);염화 석회(LIME CHLORIDE); UN 1748; STCC 4918715; CaCl2O2; OHS03990

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.12.3

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 칼슘 하이포아염소산(CALCIUM HYPOCHLORITE)

CAS 번호: 7778-54-3

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=1

유럽연합(EU) 분류:

C; R 34

Xn; R 22

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색.

물리적 상태: 과립의.

냄새: 염소냄새.

주요한 건강위험성: 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상

물리적 위험: 강한 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 화재를 발생시킬 수도 있음.

물과 반응할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상, 목소리 상실, 호흡곤란, 현기증, 푸른 빛 피부 색, 폐울혈.

장기간 노출: 위장 장애.

피부 접촉:

단기간 노출: 화상.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 화상, 시력불선명.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 화상, 후두염, 구토, 위장 장애.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보:  흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것. 섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것. 산소의 공급을 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가열되면 산소를 발생하고 가연성 물질의 연소속도를 증가시킴. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제:  이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물.

대형 화재: 미세한 물 분무로 대량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

타도록 내버려 둘 것. 물을 다량 뿜어 줄 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 화재를 진화할 수 없거나 용기가 직접 화염에 노출되면 대피할 것. 대피 반경: 762 m (2500 피트).

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인 마스크). 공기호흡기(전면형).

6. 누출사고시 대처방법

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것.

수중 유출:

환원제를 가할 것. 알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재). 중화할 것. 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거할 것.

직업적 유출:

가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 위험없이 할 수 있으면 누출을 중단시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것.

용기 내부에 물을 넣지 말 것. 작은 고체상 유출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것.

작은 액체상 유출: 물을 다량 뿜어 줄 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

보고기준량(RQ): 4.54 kg (10 파운드). 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것. 미국내에서 유출이 되었고 또한 CERCLA Section 103 보고 기준에 적용되면, National Response Center로 통지하십시오.

전화는 (800)424-8802(USA) 또는 (202)426-2675(USA).

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 신체적 손상을 입지 않도록 보호할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 환기가 필요함. 혼합금지 물질과 분리할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음. 실온에서 보관할

것. 액체 및 고체 산화 물질 저장에 대해서는 NFPA 43A 코드를 참고함. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

칼슘 하이포아염소산(CALCIUM HYPOCHLORITE):

OSHA, ACGIH 또는 NOISH 에 의해 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 흰색

물리적 상태: 과립의

냄새: 염소냄새

분자량: 142.98

분자식: Ca-(OCl)2

용융점: 자료없음

분해점: 212 F (100 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.35

물 용해도: 분해

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

불용성: 알코올, 희석 산

10. 안정성 및 반응성

반응성: 공기, 빛, 습기 및 실온보다 높은 곳에 저장 또는 사용하였을 때 분해될 수도 있음. 물 또는 습기가 있는 공기를 접촉하면 인화성 및/또는 유독성 가스 및 증기를 형성할 수도 있음. 밀폐된 용기는 격렬하게 파열될 수도 있음.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음. 위험한 가스가 밀폐공간에 축적될 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 가연성 물질, 산, 아민, 할로 탄소 화합물, 금속 산화물, 금속,  환원제.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 산소, 염소.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

칼슘 하이포아염소산(CALCIUM HYPOCHLORITE):

독성 자료:

850 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취.

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취.

표적 장기: 자료없음

변이원성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경영향 등급: 4 (환경독성 자료)

(범위 0-4, 4가 가장 유해함)

환경독성 자료:

어독성: 220 ug/L 96 시간 LC50 (부동화) 흰 농어과 민물 식용어.

무척추동물 독성: 4270 ug/L 2 시간 LC50 (사망율) 물벼룩.

해조류 독성: 1100 ug/L 28 주 (집단 증식) 규조.

환경 요약:

수생생물에 매우 유독함.

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리관련 규정에 의하여: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001.

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

칼슘 하이포염화물 혼합 (건조, >39% 염소)-UN1748; 5.1; II; 산화제

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):있음

칼슘 하이포아염소산(CALCIUM HYPOCHLORITE):10 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:있음

반응성:있음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-908-7

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 22-34

삼키면 유해함. 화상을 유발함.

S: 2-13-20-24-25-26-36-39-46

어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것. 음식물, 음료수 및 동물용 사료와 격리시켜 보관할 것. 사용시 음식물과 음료수를 섭취하지 말 것.

피부와의 접촉을 피할 것. 눈과 접촉을 피할 것. 눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것. 보호의를 착용할 것.

보안경/보안면을 착용할 것. 만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를 보여주어야 함.

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단