물질안전보건자료(MSDS)

물질명 : 플루오린화붕소산((불화붕소산)FLUBOBRIC ACID))

관용명/동의어: 수소 사플루오로보레이트(HYDROGEN TERTRAFLUOROBORTE):

보로플루오린 산(BOROFLUORIC ACED);

히드로플루오붕산(HYDROFLUOBORIC ACID);

사플루오로붕산(TETRAFLUOROBORIC ACID);

플루오붕산(H(BF4)(FLUOBORIC ACID (H(BF4)));

플루오르보린산(FLUOROBORIC ACID);

수소 사플루오로보레이트(1-));

보레이트(1-), 사플루오로 -, 수소(BORATE(1-) TETRAFLUORO-,HYDROGEN);

STCC 4930222;

UN 1775;

BF4H;

OHS09900;

CAS NO : 16872-11-0

RTECS NO : ED2685000

UN NO : 1775

EN NO :　240-898-3

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명 : 플루오린화붕소산((불화붕소산)FLUBOBRIC ACID))

관용명/상품명: 수소 사플루오로보레이트(HYDROGEN TERTRAFLUOROBORTE):

보로플루오린 산(BOROFLUORIC ACED);

히드로플루오붕산(HYDROFLUOBORIC ACID);

사플루오로붕산(TETRAFLUOROBORIC ACID);

플루오붕산(H(BF4)(FLUOBORIC ACID (H(BF4)));

플루오르보린산(FLUOROBORIC ACID);

수소 사플루오로보레이트(1-));

보레이트(1-), 사플루오로 -, 수소(BORATE(1-) TETRAFLUORO-,HYDROGEN);

STCC 4930222;

UN 1775;

BF4H;

OHS09900;RTECS ED2685000

화학물질 군 : 산, 무기

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분 : 플루오린화붕소산(불화붕소산)(FLUOBORIC ACID)

CAS 번호 : 16872-11-0

유럽연합(EC)번호(EINECS):240-898-3

EC 색인 번호 : 009-010-00-X

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계): 보건=3 화재=0 반응성=1

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태 : 액체

냄새: 무취

주요한 건상위험성: 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상

물리적 위험: 물과 접촉시 반응할 수 있음.

잠재적 건강영향:

(흡입:)

단기간 노출 : 단가간 섭취시 보고된 영향과 같음, 자극(심한 경우도 있음).

구역, 호흡곤란, 천식, 현기증, 푸른 빛 피부 색, 폐 울혈

장기간 노출 : 장기간 섭취시 보고된 영향과 같음, 위장장애

(피부 접촉) :

단기간 노출 : 단가간 섭취시 보고된 영향과 같음, 자극(심한 경우도 있음).

장기간 노출 : 장기간 노출시 보고된 영향과 같음,

(섭취)

단기간 노출 : 화상, 발진, 구역, 설사 위통, 호흡곤란, 불류칙 심장박동, 두통.

얼얼한 느낌, 시각 장애, 동공확장, 푸른 빛 피부 색, 마비, 경련, 혼수

발암성:

산업안전보건법: -

미국 산업안전보건청(OSHA):아니오

미국 국립독성계획단(NTP):아니오

국제 발암성연구소(IARC):아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 할 것. 호흡이 곤란하면, 자격증이 있는 요원에 의해 산소가 관리되어져야 함. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 벗고, 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을것. 즉시 의사의 치료를 받을 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것. 오염된 신발은 파기할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 소방서(응급구조)또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것. 구토를 일으키도록 함. 구토를 하면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

해독제: 칼슘 글루콘산염, 정맥투여, 마그네시아 우유.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급을 고려할 것. 위 세척 또는 구토를 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험 : 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화 탄소, 물 일발적인 포말

대형화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수 할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물 분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질에 직접 물이 접촉되지 않도록 할 것. 대형화재: 미세한 물 분무로 대량 살수할 것. 물 분무로 사용하여 증기의 발생을 감소시키리 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물 분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

인화점: 자료없음.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위헙없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출 :

모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것.

작은 고체상 유출: 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것.

다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하여 출읍을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

옥외 또는 결리되니 건물에 보관할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

플루오린화붕소산(불화붕소산)(FLUOBORIC ACID)):

2.5mg/㎥ OSHA TWA

2.5mg/㎥ ACGIH TWA

2.5mg/㎥ NIOSH 권장 TWA 10시간

2.5mg/㎥ DFG MAK(피크 한계 분류 등급-Ⅱ, 편위 인자 2) ( 흡입가능한 부분)

환기 : 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

홓브 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정(“안”마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 노동는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OHSA)에서 작성한것임.

측정요소:

플루오린(F)

12.5mg/㎥

방진마스크.

25mg/㎥

일회용 및 부분 마스크를 제외한 방진 및 미스트 방지 마스크 호흡용 보호구.

송기마스크.

62.5mg/㎥

송기 마스크(연속 유출입형)

전동팬 부착 분진용 호흡 보호구.

산성 가스 흡수제가 필요할 수도 있음.

125mg/㎥

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

산성가스 흡수제가 필요한 수도 있음.

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형)

250mg/㎥

송기마스크(압력디멘드형, 전면형)

대피-

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재)

산성가스 흡수제가 필요할 수도 있음.

공기호흡기(대피용)

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우-

송기마스크(복합식 에어라인 마스크)

공기호흡기(전면형)

9. 물리화학적 특성

물리적 상태: 액체

색상: 무채색

냄새: 무취

분자량: 87.81

분자식: B-F4-H

끓는점:없음

어는점:없음

분해점:266F(130C)

증기압: 없음

증기밀도:없음

비중(물=1):1.84

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH):없음

휘발성:없음

취기한계: 없음

증발율: 없음

물/옥탄올 분배계수:없음

용매가용성:

가용성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 물과 접촉하면 발열반응 할 수도 있음.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 가타 점화원을 피할 것. 위험한 가스가 밀폐공간에 축적될 수도 있음. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 염기, 금속

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 산 할로겐 화합물, 붕소산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

플루오린화붕소산(불화붕소산)(FLUOBORIC ACID):

독성자료:

100mg/kg 경구 -쥐LD50

발암성: 산업안전보건법: -

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

독성: 섭취

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 중추신경계 이상, 뼈, 관절 또는 치아이상, 눈 이상, 신장 이상, 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기

추가 자료: 태반을 통과할 수도 있음. 모유로 배출될 수도 있음.

12. 환경에 미치는 영향

없음

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D002. 적용규정에 따라 폐기할 것.

미국DOT(교통부)49 CFR(연방법령) 172.101:

적정 선적명: 플루오린화붕소산

ID번호: UN1775

위험 분류 또는 등급 : 8

포장 등급 : Ⅱ

경고포지 부착 요구: 8

15. 법적 규제 현황

플루오린화붕소산(불화붕소산)(FLUOBORIC ACID)

한국규정:

-산업안전보건법: “-”

-유해화학물질관리법: 유독물

-위험물안전관리법:“-”

미국규정:

CERCLA 103규정(40CFR302.4):규제대상 아님.

SARA 302규정(40CFR355.30):규제대상 아님.

SARA 304규정(40CFR355.30):규제대상 아님.

SARA 위험구분. SARA 311/302규정(40CFR370.21):

급성 :네

만성 :네

화재: 아니오

반응성:네

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313규정(40CFR372.65):규제대상 아님.

OSHA 304규정(29CFR1910.119):규제대상 아님.

주 규정:

켈리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC)확정분류:

C 부식성물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

C 부식성물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R34  화상을 유발함.

S 1/2  시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

S 26 눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을것.

S 27 오염됨 옷은 모두 적시 벗게 할 것.

S 45 사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께 제공토록 함.)

농도 제한 기준:

C>=25%  C  R 34

10%<=C<25% XI R 36/38

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록(TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지 : 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDS 변경요약

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

8. 노출방지 및 개인보호구

11. 독성ㄷ에 관한 정보

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적 규제현황

이 물질안전보건자료(MSDS)는 화학물질에 대한 근로자의 건강장해 예방을 위하여 한국산업안전공단이 미국MDL사로부터 미국 MDL사가 보유하고 있는 MSDS를 도입하여 원본 또는 일부를 수정하여 제공하는 것인 바, 산업안전보건법 제41조에 따라 각 사업장 실정에 맞게 근로자의 안전보건에 관해서만 활용하시기 바랍니다.

모든 MSDS는 내부적인 용도로만 사용이 가능하며, 외부적(상업적)인 용도록의 사용이 금지됩니다. 외부적인 용도로 사용하는 경우에는 저작권법 등 관련법규에 따라 처벌될 수 있습니다.