[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 칼륨 피로인산염, 무수물(POTASSIUM PYROPHOSPHATE, ANHYDROUS)

동의어/상품명:

TKPP; 테트라칼륨 피로인산염(TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE);

포스포솔(PHOSPHOSOL); 피로인산, 테트라칼륨 염(PYROPHOSPHORIC ACID,

TETRAPOTASSIUM SALT); 디인산, 테트라칼륨 염(DIPHOSPHORIC ACID, TETRAPOTASSIUM

SALT); 테트라칼륨 피로인산염(TETRAKALIUM PYROPHOSPHATE); 테트라칼륨

디인산염(TETRAPOTASSIUM DIPHOSPHATE); 칼륨 피로인산염, 보통(POTASSIUM

PYROPHOSPHATE, NORMAL); 칼륨 디인산염(K4P2O7)(POTASSIUM DIPHOSPHATE(K4P2O7));

칼륨 인산염(K4P2O7)(POTASSIUM PHOSPHATE(K4P2O7)); K4O7P2; OHS19546; RTECS

JL6735000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1985.12.31

개정 일자: 2000.6.1

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 칼륨 피로인산염, 무수물(POTASSIUM PYROPHOSPHATE, ANHYDROUS)

CAS 번호: 7320-34-5

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 230-785-7

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=0  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색, 흰색

물리적 상태: 분말, 결정체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 경미한 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 경미한 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 구토, 위장 장애, 푸른 빛 피부 색, 혼수

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위

눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체

또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을

억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것.

밀폐된 용기에 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

칼륨 피로인산염, 무수물(POTASSIUM PYROPHOSPHATE, ANHYDROUS):

불쾌한 소미립자 (불쾌한 분진)(NUISANCE PARTICULATES (NUISANCE DUST)):

5 mg/m3 OSHA TWA (respirable dust fraction)

15 mg/m3 OSHA TWA (총분진)

10 mg/m3 ACGIH TWA (inhalable particulate)

3 mg/m3 ACGIH TWA (호흡 가능 미립자)

4 mg/m3 DFG MAK (inhalable dust fraction)

1.5 mg/m3 DFG MAK (respirable dust fraction)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 무채색, 흰색

물리적 상태: 분말, 결정체

냄새: 무취

분자량: 330.34

분자식: K4.P2-O7

끓는점: 해당 안됨

용융점: 2028 F (1109 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.33 (삼수화물)

물 용해도: 188% @ 25 C

수소이온지수(pH): 10.5 (1% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

불용성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 분진의 발생을 억제할 것.

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 기타 분해생성물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

칼륨 피로인산염, 무수물(POTASSIUM PYROPHOSPHATE, ANHYDROUS):

독성 자료:

>4640 mg/kg 피부-토끼 LD50; 2980 mg/kg 구강-쥐 LD50 (Monsanto)

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

무척추동물 독성: 94000 ug/L 24 시간 LC50 (사망율) 얼룩말 홍합

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

칼륨 피로인산염, 무수물(POTASSIUM PYROPHOSPHATE, ANHYDROUS)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 230-785-7

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

8. 노출방지 및 개인보호구

저작권 1984-2000 MDL INFORMATION SYSTEMS, INC. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

소프트웨어 사업부

서울특별시 서초구 서초동 1598-3

르네상스 빌딩 705호 (우편 번호 137-729)

전화  : 82-2-522-9755

FAX   : 82-2-522-9757

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr