[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 나트륨 산 피로인산염(SODIUM ACID PYROPHOSPHATE)

동의어/상품명:

피로인산, 디나트륨 염(PYROPHOSPHORIC ACID, DISODIUM SALT); ASPP; SAPP;

디나트륨 디수소 인산염(DISODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE); 디나트륨

피로인산염(DISODIUM PYROPHOSPHATE); 디나트륨 디인산염(DISODIUM DIPHOSPHATE);

디인산, 디나트륨 염(DIPHOSPHORIC ACID, DISODIUM SALT); 나트륨

피로인산염(SODIUM PYROPHOSPHATE); OHS08350; RTECS UX6475000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.11.20

개정 일자: 2000.6.1

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 산 피로인산염(SODIUM ACID PYROPHOSPHATE)

CAS 번호: 7758-16-9

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-835-0

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=0  화재=0  반응성=0

유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색

물리적 상태: 결정성가루

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것. 즉시

의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위

눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

해독제: 칼슘 글루콘산염, 정맥투여.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 누출된 물질을 만지지 말 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 미세한

물 분무로 대량 살수할 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를

냉각시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 물질자체 또는

연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단

시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된

물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한

제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할

것. 밀폐된 공간에 출입하기 이전에 환기를 할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것.

밀폐된 용기에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

나트륨 산 피로인산염(SODIUM ACID PYROPHOSPHATE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색

물리적 상태: 결정성가루

냄새: 무취

분자량: 221.94

분자식: NA2-H2-P2-O7.6H2-O

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

분해점: 428 F (220 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.862

물 용해도: 13%

수소이온지수(pH): 4.3 (1% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.

혼합금지 물질: 염기

위험한 분해생성물:

열분해생성물:  인 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 산 피로인산염(SODIUM ACID PYROPHOSPHATE):

독성 자료:

>300 mg/kg 피부-토끼 LD50 (Rhone-Poulenc); >1000 mg/kg 구강-쥐 LD50 (Rhone-

Poulenc)

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기

12. 환경에 미치는 영향

없음

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

나트륨 산 피로인산염(SODIUM ACID PYROPHOSPHATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 미규정

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 미규정

만성: 미규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-835-0

16. 기타 참고사항

저작권 1984-2000 MDL INFORMATION SYSTEMS, INC. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

소프트웨어 사업부

서울특별시 서초구 서초동 1598-3

르네상스 빌딩 705호 (우편 번호 137-729)

전화  : 82-2-522-9755

FAX   : 82-2-522-9757

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr