[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 히드로퀴논(HYDROQUINONE)

동의어/상품명:

히드로퀴놀(HYDROQUINOL); 파라-히드록시페놀(PARA-HYDROXYPHENOL);

테퀴놀(TEQUINOL); 파라-벤젠디올(PARA-BENZENEDIOL);

1,4-벤젠디올(1,4-BENZENEDIOL); 파라-디히드록시벤젠(PARA-DIHYDROXYBENZENE);

디히드록시벤젠(DIHYDROXYBENZENE); 1,4-디히드록시벤젠(1,4-DIHYDROXYBENZENE);

파라-히드로퀴논(PARA-HYDROQUINONE); 벤조히드로퀴논(BENZOHYDROQUINONE);

벤조퀴놀(BENZOQUINOL); 파라-디옥소벤젠(PARA-DIOXOBENZENE); 퀴놀(QUINOL);

4-히드록시페놀(4-HYDROXYPHENOLE); 디히드로퀴논(DIHYDROQUINONE); UN 2662;

C6H6O2; OHS11230; RTECS MX3500000

화학물질 군: 퀴논

작성 일자: 1984.12.5

개정 일자: 1998.6.9

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 히드로퀴논(HYDROQUINONE)

CAS 번호: 123-31-9

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 204-617-8

EC 색인 번호: 604-005-00-4

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=1  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

Xn 유해물질

R 20/22

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 빛과 공기에 노출되면 색깔이 짙어짐

색상: 무채색에서 흰색까지

물리적 상태: 결정체

주요한 건강위험성: 삼키면 유해, 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 알레르기

반응

물리적 위험: 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 흉통, 호흡곤란

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 알레르기 반응

장기간 노출: 수포, 발진, 가려움(증)

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 최루

섭취:

단기간 노출: 귀울림, 구역, 구토, 위통, 호흡곤란, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 경련

장기간 노출: 종양

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 의사의 치료를 받도록 할 것.

의사에 대한 정보: 섭취하였을 때는 위세척, 배변 및 완화제의 투여를 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말, 알코올 방지 거품

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것.

바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 물이나 포말은 수분이 끓어 기포가

비산할 수 있음.

인화점: 329 F (165 C) (TCC)

자연 발화: 961 F (516 C)

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것.

흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 미국의 CERCLA(MSDS

15항목 참조)에 의한 보고기준량(RQ): 0.454 kg (1 파운드). 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. TPQ

(미국 SARA 302규정)이상의 양을 보관하거나 사용시 중앙정부나 지방자치단체에 보고할 것. SARA Section 303은  지역 응급조치 계획 참여 목적으로 TPQ로 재료를 저장하는 시설을 요구한다(U.S. EPA 40 CFR 355.30).

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

히드로퀴논(HYDROQUINONE):

산업안전보건법 :

- TWA :  5mg/m3

- STEL : 10mg/m3

2 mg/m3 OSHA TWA

2 mg/m3 ACGIH TWA

2 mg/m3 NIOSH 권장 ceiling 15 분

2 mg/m3 DFG MAK 1 회수/교대조 (총분진)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국 국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한  것임.

50 mg/m3

전동팬 부착 호흡보호구(여과재).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

송기마스크(전면형).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 무채색에서 흰색까지

외관 변화: 빛과 공기에 노출되면 색깔이 짙어짐

물리적 상태: 결정체

냄새: 없음

맛: 달콤한 맛

분자량: 110.11

분자식: H-O-C6-H4-O-H

끓는점: 545-549 F (285-287 C)

용융점: 343-345 F (173-174 C)

증기압: 1 mmHg @ 132 C

증기 밀도(공기=1): 3.81

비중(물=1): 1.328 @ 15 C

물 용해도: 7% @ 25 C

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에테르, 아세톤, 디메틸 설폭사이드, 사염화탄소

약 용해성: 벤젠

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 분진의 발생을

억제할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 염기, 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

히드로퀴논(HYDROQUINONE):

자극성 자료:

2 percent 피부-인간 약한 자극? 5 percent 피부-인간 심한 자극□

독성 자료:

5970 mg/kg 피부-포유류 LD50; 320 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 동물실험결과 불충분한 증거, 그룹 3; ACGIH:

A3 -동물실험결과 발암성 물질

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

독성: 섭취

저독성: 경피흡수

표적 장기: 면역계(감작제)

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 눈 이상, 위장 장애, 피부 질환 및 알레르기 종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 유사한 화합물과 교차반응 할 수 있음.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 170 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 제브라다니오,얼룩 무늬 관상용

무척추동물 독성: 290 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

해조류 독성: 20000 ug/L 14 주 EC100 (성장) 조류, 식물 플랑크톤, 조류 균개

식물독성: 341000 ug/L 3 시간 (세포) 수초

환경 요약:

수생생물에 매우 유독함.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

히드로퀴논-UN2662; 6.1; III; 음식물과 가까이하지 마십□

15. 법적 규제현황

히드로퀴논(HYDROQUINONE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 규정

히드로퀴논(HYDROQUINONE)

CAS 번호: 123-31-9

4 항목

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

히드로퀴논(HYDROQUINONE): 100 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규정

히드로퀴논(HYDROQUINONE): 500/10000 LBS TPQ

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규정

히드로퀴논(HYDROQUINONE): 100 LBS RQ

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

히드로퀴논(HYDROQUINONE)

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 204-617-8

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 20/22        흡입하거나 삼키면 유해함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 24/25        눈과 피부와의 접촉을 피할 것.

S 39           보안경/보안면을 착용할 것.

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단