MSDS(물질안전보건자료)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 7775-14-6

RTECS 번호: JP2100000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-890-0

EU 색인 번호: 016-028-00-1

물질명: 나트륨 히드로아황산염(SODIUM HYDROSULFITE)

동의어/상품명:

디나트륨 염(DISODIUM SALT); 디나트륨 히드로아황산염(DISODIUM HYDROSULFITE);나트륨 디아티온산염(SODIUM DITHIONITE); 나트륨 하이포아황산염(SODIUM HYPOSULFITE); 부르몰(BURMOL); 바트로리트(VATROLITE); 나트륨 히드로아황-산염(SODIUM HYDROSUL-PHITE); 나트륨 술폭실산염(SODIUM SULFOXYLATE); 블란키트(BLANKIT); 히드로스(HYDROS); 디아티온 산, 디나트륨 염(DITHIONOUS ACID, DISODIUM SALT); 디나트륨 디아티온산염(DISODIUM DITHIONITE); V-브리트-B(V-BRITE-B); K-브리트(K-BRITE); 비르켐(VIRCHEM); 레두크톤(REDUCTONE); 비르텍스 CC(VIRTEX CC); V-브리트(V-BRITE); 비르텍스 RD(VIRTEX RD); UN 1384; OHS21290

화학물질 군: 무기, 염류

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 히드로아황산염(SODIUM HYDROSULFITE)

CAS 번호: 7775-14-6

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=1  반응성=2

유럽연합(EU) 분류:

R 7-31

Xn; R 22

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색이거나 회색.

물리적 상태: 결정성가루.

냄새: 썩은 달걀 냄새.

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극

물리적 위험: 고인화성. 공기에 노출되면 자연 발화될 수도 있음. 공기, 열, 빛 또는 물에 접촉되면 반응 할 수도 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 알레르기 반응, 가려움(증), 호흡곤란, 천명, 푸른 빛 피부  색.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취: 단기간 노출: 알레르기 반응, 가려움(증), 구역, 위통, 천명, 푸른 빛 피부 색.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는  간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할  것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히  제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로  세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래  위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을  것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를  둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나  폭발할 수도 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 모래, 석회, 소다회.

대형 화재: 물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된  곳에서 물을 뿌려야 함.

소방: 용기 내부에 물을 넣지 말 것. 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로  부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험  지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인

마스크). 공기호흡기(전면형).

인화점: 가연성

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 위험없이 할 수 있으면 누출을 중단시킬 것. 용기 내부에 물을 넣지 말 것. 소량 누출: 물을 다량 뿜어 줄 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 신체적 손상을 입지 않도록 보호할 것. 물 또는 습기와의 접촉을 피할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

나트륨 히드로아황산염(SODIUM HYDROSULFITE):

OSHA, ACGIH 또는 NOISH 에 의해 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당  환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장  가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을  고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 흰색이거나 회색

물리적 상태: 결정성가루

냄새: 썩은 달걀 냄새

분자량: 174.10

분자식: NA2-O4-S2

용융점: >572 F (>300 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.2

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 용액에서 산성

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

약 용해성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 물과 접촉하면 발열반응 할 수도 있음. 공기 빛, 또는 물과의 접촉 또는 실온 이상에서의 보관이나 사용을 피할 것. 물 또는 습기있는 공기와 접촉하면 점화될 수도 있음. 강한 열, 불길 및 점화원을 피할 것. 밀폐된 용기는 격렬하게 파열될 수도 있음.

피해야 할 조건: 공기와의 접촉을 피할 것. 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 위험한 가스가 밀폐공간에 축적될 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 산, 산화제.

위험한 분해생성물: 산과 접촉시 분해생성물: 황하수소. 열분해생성물: 황

산화물, 나트륨 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 히드로아황산염(SODIUM HYDROSULFITE):

발암성: 없음.

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈.

급성독성 수준: 자료없음

표적 장기: 자료없음

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 5000 ug/L 24 주 (사망율) 무지개송어, 도날드슨 송어.

해조류 독성: 320 ug/L 1-1.5 시간 (광합성) 청녹조류.

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리관련 규정에 의하여: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001.  적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

나트륨 히드로설파이트-UN1384; 4.2; II; 자연 연소성

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:있음

반응성:있음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:  캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:  유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-890-0

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 7-22-31

화재를 일으킬 수도 있음. 삼키면 유해함. 산과 접촉하면 독성가스가  발생됨.

S: 2-7/8-26-43b

어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것. 용기는 잘 밀폐하고, 건조한 상태에서 보관할 것. 눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의

치료를 받을 것. 화재의 경우에는 분말 소화약제, 생석회, 석회 또는

모래를 사용할 것.

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단