물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 7772-98-7

RTECS 번호: XN6476000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-867-5

물질명: 나트륨 티오황산염(SODIUM THIOSULFATE)

동의어/상품명:하이포

티오황산 (H2S2O3), 디나트륨 염(THIOSULFURIC ACID (H2S2O3), DISODIUM SALT);

티오황산, 디나트륨 염(THIOSULFURIC ACID, DISODIUM SALT); 디나트륨

티오황산염(DISODIUM THIOSULFATE); 나트륨 하이포아황산염(SODIUM HYPOSULFITE);

나트륨 티오황산염 무수물(SODIUM THIOSULFATE ANHYDROUS); 나트륨

티오황산염(SODIUM THIOSULPHATE); 디나트륨 티오황산염(DISODIUM THIOSULPHATE);

나트륨 티오황산염 (NA2S2O3)(SODIUM THIOSULFATE (NA2S2O3)); 나트륨 산화물

황화물(SODIUM OXIDE SULFIDE); 나트륨 산화물 황화물 (NA2S2O3)(SODIUM OXIDE

SULFIDE (NA2S2O3)); 하이포(HYPO); 소도티올(SODOTHIOL); 염소 콘트롤(CHLORINE

CONTROL); S-히드릴(S-HYDRIL); 염소 치료제(CHLORINE CURE);

데클로르-이트(DECHLOR-IT); 코닥 파머스 현상액 B부분(KODAK FARMER'S REDUCER

PART B); NA2S2O3; OHS21710

화학물질 군: 무기, 염류

공금자: (주)대명케미칼( 02-464-8122 )

작성 일자: 1986.4.18       개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 티오황산염(SODIUM THIOSULFATE)

CAS 번호: 7772-98-7

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성.

색상: 무채색.

물리적 상태: 결정체, 분말.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

피부 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

눈 접촉:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

섭취:

단기간 노출: 설사.

장기간 노출: 푸른 빛 피부 색.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할  것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히  제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을  것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것.

필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제:  주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할  것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인마스크). 공기호흡기(전면형).

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:나트륨 티오황산염(SODIUM THIOSULFATE):

OSHA, ACGIH 또는 NOISH 에 의해 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을  고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -  송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 무채색

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 무취의

분자량: 158.11

분자식: NA2-S2-O3

용융점: 자료없음

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.667

물 용해도: 50%

수소이온지수(pH): 6.5-8.0 (용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

불용성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 전혀 보고되지 않음.

혼합금지 물질: 산, 산화제, 할로겐, 금속염, 금속.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 황 산화물, 나트륨.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 티오황산염(SODIUM THIOSULFATE):

발암성: 없음.급성독성 수준: 불충분 자료.

표적 장기: 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 2000 ug/L 5 월 LETH (사망율) 스폿피시 샤이너.

무척추동물 독성: <520000 ug/L 48 월 LTCN (부동화) 물벼룩.

해조류 독성: 22000 ug/L 1-1.5 년 (광합성) 청녹조류.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

현재 등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:없음    만성:없음    화재:없음    반응성:없음    갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:  캘리포니아 제안 65호:없음

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단