------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 헥사민(HEXAMINE)

동의어/상품명:

1,3,5,7-사아자트리시클로(3.3.1.13,7)데칸(1,3,5,7-TETRAAZATRICYCLO(3.3.1.13,7)D

ECANE); 헥사메틸렌사아민(HEXAMETHYLENETETRAMINE);

아미노포름알데히드(AMINOFORMALDEHYDE);

암모니오포름알데히드(AMMONIOFORMALDEHYDE); 아미노포름(AMINOFORM);

헥사메틸렌아민(HEXAMETHYLENAMINE); 헥스아민(HEXAMINE (HETEROCYCLE));

메텐아민(METHENAMINE); 1,3,5,7-사아자다만탄(1,3,5,7-TETRAAZADAMANTANE); HMT;

시스토겐(CYSTOGEN); 포르민(FORMIN); HMTA; 우리톤(URITONE);

우로트로핀(UROTROPINE); 우로트로핀(UROTROPIN); 헥사메틸렌 사아민(HEXAMETHYLENE

TETRAMINE); FORMAMINE; UN 1328; C6H12N4; OHS10940; RTECS MN4725000

화학물질 군: 아미드, 지방족 화합물

작성 일자: 1984.12.6

개정 일자: 2001.12.11

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 헥사민(HEXAMINE)

CAS 번호: 100-97-0

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 202-905-8

EC 색인 번호: 612-101-00-2

퍼센트(%): 100

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=1  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색, 흰색

물리적 상태: 결정성가루, 결정체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 알레르기 반응

물리적 위험: 가연성 고체. 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 알레르기 반응, 호흡곤란

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 알레르기 반응

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 시력불선명

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 설사, 위통, 신장 이상

장기간 노출: 발진, 호흡곤란, 두통

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나

폭발할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 모래, 흙, 일반적인 포말, 물

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을

피할 것.

인화점: 482 F (250 C) (CC)

자연 발화: >700 F (>371 C)

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 소량

누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 누출지역으로 부터

안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 물로 아래부분을 적셔줄 것. 추후의

처리를 위한 제방을 축조할 것. 발화원을 제거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험

지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

헥사민(HEXAMINE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 고체

외관: 광택이 있는

색상: 무채색, 흰색

물리적 상태: 결정성가루, 결정체

냄새: 무취

분자량: 140.19

분자식: C6-H12-N4

끓는점: 해당 안됨

용융점: 545-563 F (285-295 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도(공기=1): 4.9

비중(물=1): 1.331

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 8.4 (0.2 M 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 아세톤, 글리세롤, 클로로포름

약 용해성: 뜨거운 에테르

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.

혼합금지 물질: 산, 금속, 가연성 물질, 할로겐, 할로 탄소 화합물, 산화제, 염기

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 알데히드, 암모니아, 탄소 산화물, 질소

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

헥사민(HEXAMINE):

독성 자료:

569 mg/kg 구강-마우스 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

표적 장기: 면역계(감작제)

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 신장 이상, 간 이상

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 모유로 배출될 수도 있음. 의약품과 상호작용을 일으킬 수 있음.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: >10000000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 잉어과 물고기

무척추동물 독성: 36000000 ug/L 48 년 EC50 (부동화) 물벼룩

해조류 독성: 1500000 ug/L 14 년 (집단 증식) 녹조류

환경 요약: 수생생물에 비교적 독성이 없음.

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001. 적용

규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 헥사메틸렌테트라아민

ID 번호: UN1328

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 4.1

포장분류: III

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

헥사민(HEXAMINE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 네

화재: 네

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

F  고인화성물질

과민성물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

F  고인화성물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 11           고인화성.

R 42/43        흡입 및 피부접촉시 과민반응을 유발할 수도 있음.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 16           발화원과 격리할 것 - 흡연 금지.

S 22           분진을 흡입하지 말 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 37           보호장갑을 착용할 것.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.