물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 7440-44-0

RTECS 번호: FF5250100

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 231-153-3

물질명: 탄소, 활성(CARBON, ACTIVATED)

동의어/상품명:

활성 탄소(ACTIVATED CARBON); 안트라솔브(ANTHRASORB); 탄소-12(CARBON-12);

탄소 원소(CARBON ELEMENT); 원소 탄소(ELEMENTAL CARBON);

필트라솔브(FILTRASORB); 그로세이프(GROSAFE); 나카르(NACAR); 니탄(NITTAN);

노리트(NORIT); 시라사키(SHIRASAGI); 수카르(SUCHAR); 수퍼소르본(SUPERSORBON);

DARCO KB; SPILL-X-S; 건조제 디-19, 활성 탄소(DESICCANT DE-19, ACTIVATED

CARBON); XTRUSORB 700; UN 1362; STCC 4917310; OHS04246

화학물질 군: 비금 속의

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 탄소, 활성(CARBON, ACTIVATED)

CAS 번호: 7440-44-0

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=3  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 검정색.

물리적 상태: 일정한 형태나 모양이 없는 고체.

냄새: 무취의.

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

물리적 위험: 고인화성. 공기에 노출되면 자연 발화될 수도 있음. 분진/공기

혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

피부 접촉:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

눈 접촉:

단기간 노출: 기계적 자극.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음.

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래

위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을  것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 공기에 노출되면 발화될 수도 있음. 심각한 화재 위험이

있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

소화제:  입자상 분말 소화약제, 모래, 흙, 일반적인 포말, 물.

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간

동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서

화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을

사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것:

관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.  타도록 내버려 둘 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인 마스크). 공기호흡기(전면형).

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것.

소량누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 누출지역으로 부터

안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 물로 아래부분을 적셔줄 것.

추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 발화원을 제거할 것. 관계인 외의 접근을

막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

탄소, 활성(CARBON, ACTIVATED):

OSHA, ACGIH 또는 NOISH 에 의해 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것. 안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재). 고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 - 송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 검정색

물리적 상태: 일정한 형태나 모양이 없는 고체

냄새: 무취의

분자량: 12.011

분자식: C

용융점: 자료없음

승화점: 6606-6687 F (3652-3697 C)

증기압: 1 mmHg @ 3586 C

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.8-2.1

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 자료없음

증발율: 해당 안됨

용매 가용성:

불용성: 산, 알칼리

10. 안정성 및 반응성

반응성: 물 또는 습기있는 공기와 접촉하면 점화될 수도 있음.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 분진의 발생을

억제할 것. 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.

혼합금지 물질: 금속, 산화제, 할로겐, 가연성 물질, 과산화물, 산, 환원제.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 탄소 산화물.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

탄소, 활성(CARBON, ACTIVATED):

독성 자료: >64.4 mg/l 흡입-쥐 LC50 (Calgon Carbon Corp.); >10 gm/kg 구강-쥐 LD50

(Calgon Carbon Corp.).

발암성: 없음.

급성독성 수준: 불충분 자료.

표적 장기: 자료없음

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리관련 규정에 의하여: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001. 적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

탄소, 활성-UN1362; 4.2; III; 자연 연소성

15. 법적 규제현황

한국 법규 :

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:없음

만성:없음

화재:있음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:   캘리포니아 제안 65호:없음

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단