물질명 : 황화 나트륨, 무수(SODIUM SULFIDE, ANHYDROUS) 1 / 2

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 황화 나트륨, 무수(SODIUM SULFIDE, ANHYDROUS)

동의어/상품명:

나트륨 황화물 (NA2S)(SODIUM SULFIDE (NA2S)); 디나트륨 황화물(DISODIUM

SULFIDE); 나트륨 황화물(SODIUM SULFIDE); 디나트륨 모노황화물(DISODIUM

MONOSULFIDE); 나트륨 모노황화물(SODIUM MONOSULFIDE); 나트륨 황화물(SODIUM

SULPHIDE); 나트륨 황화물, 무수물(SODIUM SULPHIDE, ANHYDROUS); NA2S; UN 1385;

STCC 4916740; OHS21650; RTECS WE1905000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1985.3.12

개정 일자: 2002.3.18

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 황화 나트륨, 무수(SODIUM SULFIDE, ANHYDROUS)

CAS 번호: 1313-82-2

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 215-211-5

EC 색인 번호: 016-009-00-8

퍼센트(%): >99.9

기타 오염물질:

MAY CONTAIN TRACES OF HYDROGEN SULFIDE.

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=1  반응성=1

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 조해

색상: 흰색, 노란색이거나 빨간색

물리적 상태: 결정체

주요한 건강위험성: 피부와 접촉시 또는 삼키면 유해, 피부 화상, 눈 화상, 점막

화상

물리적 위험: 미세한 물질은 스스로 폭발할 수도 있음. 분진/공기 혼합물은

발화하거나 폭발할 수도 있음. 고인화성. 공기에 노출되면 자연 발화될 수도

있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상, 구역, 구토, 호흡곤란, 두통, 현기증, 폐 울혈

장기간 노출: 위장 장애, 불규칙 심장박동

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음)

장기간 노출: 발진

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 최루, 실명

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 다른 노출 경로에서 보고된 영향과 같음, 화상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 호흡이 곤란하면, 자격증이 있는 요원에 의해 산소가

관리되어져야 함. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에

철저히 건조시키고 세탁할 것. 오염된 신발을 파기할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 중탄산

나트륨 용액을 공급할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기

위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를

옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

해독제: 아밀 아질산염, 흡입; 나트륨 아질산염, 정맥투여; 피리독신, 정맥투여;

요소, 정맥투여. 주의! 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.   섭취의 경우에는

위 세척을 고려할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음. 공기에 노출되면 발화될 수도 있음.

분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 일반적인 포말, 물

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려

비산되지 않도록 할 것.

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작은

고체상 유출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 누출지역으로

부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 물로 아래부분을 적셔줄 것.

추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 발화원을 제거할 것. 관계인 외의 접근을

막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 기준량이상의 배출에 대해서는

중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 신체적 손상을 입지 않도록

보호할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할

것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

황화 나트륨, 무수(SODIUM SULFIDE, ANHYDROUS):

황화 수소(HYDROGEN SULFIDE):

산업안전보건법 :

- TWA :  10ppm, 14mg/m3

- STEL : 15ppm, 21mg/m3

20 ppm OSHA ceiling

50 ppm OSHA 피크 10 분 (다른 측정 가능한 노출이 발생하지 않은 경우)

10 ppm (14 mg/m3) OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

15 ppm (21 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

10 ppm ACGIH TWA

15 ppm ACGIH STEL

10 ppm (15 mg/m3) NIOSH 권장 ceiling 10 분

14 mg/m3 (10 ml/m3) DFG MAK (peak limitation category-V)

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이

있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지

확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색, 노란색이거나 빨간색

외관 변화: 조해

물리적 상태: 결정체

냄새: 없음

분자량: 78.04

분자식: NA2-S

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

분해점: 1688 F (920 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 1.856 @ 14 C

물 용해도: 15.4% @ 10 C

수소이온지수(pH): 용액에서 염기성

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

약 용해성: 알코올

불용성: 에테르

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 충격, 마찰 또는 열에 노출되면 폭발할 수도 있음. 미세한 물질은 스스로

폭발할 수도 있음.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 이 물질과 접촉을

최소화할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 위험한 가스가

밀폐공간에 축적될 수도 있음.

혼합금지 물질: 산, 금속, 가연성 물질, 아민, 산화제, 금속염

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 황 산화물, 나트륨, 황하수소

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

황화 나트륨, 무수(SODIUM SULFIDE, ANHYDROUS):

독성 자료:

<340 mg/kg 피부-토끼 LD50 (8EHQ-0282-0435); 208 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 피부, 눈, 섭취

급성독성 수준:

독성: 섭취

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 8000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 백운산 미노우

무척추동물 독성: 2100 ug/L 48 주 LC50 (사망율) 물벼룩

해조류 독성: 75000 ug/L 96 주 EC50 (성장) 녹조류

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 4.3 ug/L 2 시간 BCF (잔여) 와충류, 편형 동물 30000 ug/L

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001.

D003. 적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: Sodium sulfide, anhydrous or Sodium sulfide with less than

30 percent water of crystallization

ID 번호: UN1385

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 4.2

포장분류: II

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

황화 나트륨, 무수(SODIUM SULFIDE, ANHYDROUS)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

황화 수소(HYDROGEN SULFIDE): 100 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30):

황화 수소(HYDROGEN SULFIDE): 500 LBS TPQ

SARA 304 규정 (40CFR355.40):

황화 수소(HYDROGEN SULFIDE): 100 LBS RQ

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 네

반응성: 네

갑작스런 배출: 네

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

황화 수소(HYDROGEN SULFIDE)

OSHA 규정(29CFR1910.119):

황화 수소(HYDROGEN SULFIDE): 1500 LBS TQ

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

C  부식성물질

N  환경유해물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

C  부식성물질

N  환경유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 31           산과 접촉하면 독성가스가 발생됨.

R 34           화상을 유발함.

R 50           수생생물에 독성이 매우 높음.

S 1/2          시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을

것.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을

구할 것. (가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께

제공토록 함.).

S 61           환경으로 배출을 피할 것. 환경관련법령 및 물질안전보건자료를

참고할 것.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

서울특별시 강남구 삼성동 159-1

무역센타 빌딩 601-1 호 (우편 번호 135-729)

전화  : 02-551-0500/0501

FAX   : 02-551-0503

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr