물질명 : 디옥틸 프탈레이트(DIOCTYL PHTHALATE) 1 / 1

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 디옥틸 프탈레이트(DIOCTYL PHTHALATE)

동의어/상품명:

프탈산, 디옥틸 에스테르(PHTHALIC ACID, DIOCTYL ESTER); O-벤젠디카르복시산,

디옥틸 에스테르(O-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DIOCTYL ESTER);

1,2-벤젠디카르복시산, 디옥틸 에스테르(1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DIOCTYL

ESTER); DNOP; 디노폴 NOP(DINOPOL NOP); 디-N-옥틸 프탈레이트(DI-N-OCTYL

PHTHALATE); 디옥틸 O-프탈레이트(DIOCTYL O-PHTHALATE); 옥틸 프탈산(OCTYL

PHTHALATE); N-옥틸 프탈레이트(N-OCTYL PHTHALATE); 비니시저 85(VINICIZER 85);

RCRA U107; C24H38O4; OHS08040; RTECS TI1925000

화학물질 군: 에스테르, 카르복실의, 방향족 화합물(작성 일자: 1986.7.1개정 일자: 2001.9.18)

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 디옥틸 프탈레이트(DIOCTYL PHTHALATE)

CAS 번호: 117-84-0

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 204-214-7

퍼센트(%): 100.0

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=1  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 연한 색

물리적 상태: 액체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극(심할 수도 있는), 중추

신경 계통 억제

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 눈 손상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 구역, 구토, 두통, 명정증상

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할

것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된

물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

인화점: 426 F (219 C)

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출: 모래 또는

다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한

용기에 수거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할

것. 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

디옥틸 프탈레이트(DIOCTYL PHTHALATE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 지금까지의 정보에 의하면 추가 환기 장치는 필요하지 않음. 해당 노출기준에

적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방독마스크(직결식 소형, 유기가스용).

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 액체

색상: 연한 색

냄새: 무취

분자량: 390.62

분자식: C6-H4-(C-O2-(C-H2)7-C-H3)2

끓는점: 428 F (220 C) @ 5 mmHg

어는점: -22 F (-30 C)

증기압: <0.2 mmHg @ 150 C

증기 밀도(공기=1): 16

비중(물=1): 0.9861

물 용해도: 불용성

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 없음

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 광물성 기름, 디메틸 설폭사이드, 에탄올, 벤젠

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 기타 분해생성물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

디옥틸 프탈레이트(DIOCTYL PHTHALATE):

자극성 자료:

500 mg/24 시간 피부-토끼 약한 자극샥20 mg 눈-토끼 심한 자극샥500 mg/24

시간 눈-토끼 약한 자극

섧떼자료:

>5 gm/kg 피부-모르모트 LD50; 47 gm/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부

부식제: 눈

급성독성 수준:

비교적 무독성: 섭취

표적 장기: 중추 신경계

생식독성 자료: 사용 가능.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 8300 ug/L 28 일 (성장) 얼간이 진흙 새우

무척추동물 독성: 1000 ug/L 16 일 (번식) 물벼룩

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 28500 ug/L 33 시간 BCF (잔여) 녹조류 0.064 ug/L

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: U107. 적용

규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 교통부 (규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

디옥틸 프탈레이트(DIOCTYL PHTHALATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

디옥틸 프탈레이트(DIOCTYL PHTHALATE): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류:

Xi 자극성물질

위험/유해 기호:

Xi 자극성물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 37           호흡기계에 자극을 유발함.

R 38           피부에 자극을 유발함.

R 41           눈에 중대한 이상을 유발할 위험이 있음.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것.

S 39           보안경/보안면을 착용할 것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를

보여주어야 함.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

MSDS 변경 요약

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

8. 노출방지 및 개인보호구

11. 독성에 관한 정보

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2001 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.