[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 이소프로필 알코올(ISOPROPYL ALCOHOL)

동의어/상품명:

이소프로판올(ISOPROPANOL); 에틸 카르비놀(ETHYL CARBINOL);

디메틸카르비놀(DIMETHYLCARBINOL); 2-프로판올(2-PROPANOL); 이소올(ISOHOL);

SEC-프로필 알코올(SEC-PROPYL ALCOHOL); 프로필 알코올(PROPYL ALCOHOL); 제록스

필름 제거제(XEROX FILM REMOVER (UNION CARBIDE)); CTL R-53 감소제(CTL R-53

REDUCER (CHEMICAL TECHNOLOGY LABS., INC.)); 텍파즈(TEXPADS (THE TEXWIPE

COMPANY)); 코로나와이어 클리어(CORONA WIRE CLEANER (CANON BUSINESS MACHINES));

디스크 드라이브 헤드 크리닝 키트(DISK DRIVE HEAD CLEANING KIT (DIGITAL

EQUIPMENT CORPORATION)); 렌즈 크렌즈 #3(LENS CLENS #3 (GENERAL PRODUCTION

SERVICES INC.)); 감소제(REDUCER (SHERWIN-WILLIAMS)); 이소프로필 ALC 4X1G

폴리(ISOPROPYL ALC SEMI GO 4X1GPOLY (ASHLAND CHEMICAL COMPANY));

아드프로-멀티서프(ADPRO-MULTISURF (MALLINCKRODT)); 108(108 THINNER (KESTER

SOLDER COMPANY)); 필름 제거제(8R27),(43P45)(FILM REMOVER (8R27), (43P45)); UN

1219; STCC 4904205; 결합제(BONDING AGENT); OHS12090; RTECS NT8050000

화학물질 군: 알코올, 지방족 화합물

작성 일자: 1985.2.26

개정 일자: 1999.6.17

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 이소프로필 알코올(ISOPROPYL ALCOHOL)

CAS 번호: 67-63-0

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-661-7

EC 색인 번호: 603-003-00-0

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=3  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

F  고인화성물질

R 11

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 알코올 냄새

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 눈 자극, 중추 신경 계통 억제

물리적 위험: 가연성 액체 및 증기. 증기는 증발 연소를 야기할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 다른 노출 경로에서 보고된 영향과 같음, 자극, 명정증상

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 단기간 섭취시 보고된 영향과 같음, 경미한 자극, 흡수가 일어날

수도 있음

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 구역, 위통, 불규칙 심장박동, 두통, 명정증상, 폐 울혈, 혼수

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위

눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 증기는 공기보다 무거움. 증기 또는

가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음. 증기/공기

혼합물은 폭발성이 있음.

소화제: 알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물, 알코올 방지 거품

대형 화재: 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된

후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지

말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를

냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인

외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는

즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭의 경우: 대피 반경: 0.8 Km

(1/2 마일). 물질의 누출을 먼저 중지시키고 진화를 시도할 것. 미세한 물 분무로

대량 살수할 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것.

진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소

또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 물은 비효과적일

수도 있음.

인화점: 54 F (12 C) (CC)

발화하한치: 2.0%

발화상한치: 12.7% @ 93.3 C

자연 발화: 750 F (399 C)

발화등급 (OSHA): IB

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 발화원을 제거할 것. 작업자가

위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의

발생을 감소시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬

것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의

처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며

출입을 금지할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 미국의 보관 규정: U.S. OSHA 29

CFR 1910.106. 접지 및 접속 필요. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

이소프로필 알코올(ISOPROPYL ALCOHOL):

이소플로필 알코올 (이소프로판올; 2-프로판올)(ISOPROPYL ALCOHOL (ISOPROPANOL;

2-PROPANOL)):

산업안전보건법 :

- TWA :  400ppm, 980mg/m3

- STEL : 500ppm, 1225mg/m3

400 ppm (983 mg/m3) OSHA TWA

500 ppm (1230 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

400 ppm (983 mg/m3) ACGIH TWA

500 ppm (1230 mg/m3) ACGIH STEL

400 ppm (983 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간

500 ppm (1230 mg/m3) NIOSH 권장 STEL

980 mg/m3 (400 ml/m3) DFG MAK 4 회수/교대조

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

2000 ppm

송기마스크.

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

전동팬 부착 호흡보호구(유기가스용).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 - 송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색

냄새: 알코올 냄새

분자량: 60.10

분자식: C-H3-C-H-(O-H)-C-H3

끓는점: 180 F (82 C)

어는점: -128 F (-89 C)

증기압: 40 mmHg @ 24 C

증기 밀도(공기=1): 2.1

비중(물=1): 0.7855

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 100%

취기한계: 40-45 ppm

증발율: 2.88 (부틸 초산염=1)

점도: 2.1 cP @ 25 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에테르, 클로로포름, 아세톤, 벤젠

불용성: 소금 용액

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에

노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 산, 금속, 산화제, 가연성 물질, 할로겐, 과산화물, 염기, 금속염

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

이소프로필 알코올(ISOPROPYL ALCOHOL):

자극성 자료:

500 mg 피부-토끼 약한 자극? 100 mg 눈-토끼 심한 자극? 10 mg 눈-토끼 보통

자극? 100 mg/24 시간 눈-토끼 보통 자극□

독성 자료:

16000 ppm/8 시간 흡입-쥐 LC50; 12800 mg/kg 피부-토끼 LD50; 5045 mg/kg

구강-쥐 LD50

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 인체에 대한 조사결과 불충분한 증거,

동물실험결과 불충분한 증거, 그룹 3; EC: 유럽연합(EC) 등급 1

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 눈

급성독성 수준:

저독성: 흡입, 경피흡수, 섭취

표적 장기: 중추 신경계

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 신장 이상, 간 이상, 호흡기계 이상,

피부 질환 및 알레르기

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 730 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 강송어

무척추동물 독성: 3142000 ug/L 48 시간 EC20 (바이오매스) 섬모충류 원생동물

해조류 독성: 2200 ug/L 96 시간 EC50 (성장) 녹조류

(환경에서의)변화와 운송:

생물 축적: 0.38 ug/L 15 시간 BCF (잔여) 습지 붉은 가재 10 ug/L

환경 요약:

수생생물에 매우 유독함.

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001. 적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

이소프로판올-UN1219; 3; II; 인화성 액체

15. 법적 규제현황

이소프로필 알코올(ISOPROPYL ALCOHOL)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 규정

이소프로판올(ISOPROPANOL)

CAS 번호: 67-63-0

4 항목

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 미규정

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

이소플로필 알코올, 강산 처리만(ISOPROPYL

ALCOHOL, STRONG ACID PROCESS ONLY)

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-661-7

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 11           고인화성.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 7            용기를 밀폐할 것.

S 16           발화원과 격리할 것 - 흡연 금지.