[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 디클로로메탄(DICHLOROMETHANE)

동의어/상품명:

메탄, 디클로로-(METHANE, DICHLORO-); 메틸렌 염화물(METHYLENE CHLORIDE); 메틸렌

이염화물(METHYLENE DICHLORIDE); 에어로텐 MM(AEROTHENE MM); 나르코틸(NARKOTIL);

솔라에스틴(SOLAESTHIN); 솔메틴(SOLMETHINE); TC 523 에폭시(TC 523 EPOXY

DISSOLVER (TECHFORM)); 락코 메틸렌 염화물(LACCO METHYLENE CHLORIDE (PPG

INDUSTRIES INC.)); 에어로텐(R) MM 솔벤트(AEROTHENE (R) MM SOLVENT (DOW

CHEMICAL)); 설비세척 솔벤트(EQUIPMENT FLUSHING SOLVENT (LOCTITE CORPORATION));

LS-303(LS-303 (POLYTECH)); 20-8135 스트립 솔브(20-8135 STRIP SOLVE (BUEHLER

LTD.)); 이염화 메탄(METHANE DICHLORIDE); 이염화 메틸렌(METHYLENE BICHLORIDE);

DCM; MC; STCC 4941132; UN 1593; RCRA U080; CH2CL2; OHS14930; RTECS PA8050000

화학물질 군: 할로겐화, 지방족 화합물

작성 일자: 1984.9.26

개정 일자: 2000.6.1

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 디클로로메탄(DICHLOROMETHANE)

CAS 번호: 75-09-2

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-838-9

EC 색인 번호: 602-004-00-3

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=1  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

발암성물질(3군)

R 40

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 달콤한 냄새

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 혈액 이상, 중추 신경

계통 억제, 발암 위험(인체)

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음), 구역, 불규칙 심장박동, 두통, 명정증상,

폐 울혈, 혈액 장애

장기간 노출: 흉통, 생식계 영향, 뇌에 대한 영향, 암

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 흡수가 일어날 수도 있음, 얼얼한 느낌, 다른 노출 경로에서

보고된 영향과 같음

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 명정증상, 얼얼한 느낌, 혈액 장애, 경련

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : A2(발암성물질로 추정)

미국 산업안전보건청(OSHA): 규정

미국 국립독성계획단(NTP): 규정

국제 발암성연구소(IARC): 규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는

간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할

것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히

제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로

세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위

눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를

둔부보다 낮추도록 할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음.

소화제: 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양

끝에는 접근하지 말 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭에 대한 대피반경: 0.8

Km (1/2 마일).

인화점: 자료없음.

발화하한치: 13%

발화상한치: 23%

자연 발화: 1033 F (556 C)

유해한 연소생성물:

열분해생성물 또는 연소생성물: 할로겐화 화합물, 탄소 산화물, 포스겐

6. 누출사고시 대처방법

대기중 유출:

물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것.

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 추후의

처리를 위한 제방을 축조할 것. 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬

것.

수중 유출:

누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 별도로 격리수용가능한 장소 또는

모래주머니를 쌓은 방벽내에 가두어 둘 것. 호스를 사용하여 가두어 둔 물질을

흡입하여 제거할 것. 1986년 California Safe Drinking Water and Toxic

Enforcement Act (제안 65)에 해당함. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬

수 있으면 중단 시킬 것. 작은 액체상 유출: 모래 또는 다른 비가연성물질을

사용하여 흡수시킬 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 발화원을

제거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 신체적 손상을 입지 않도록 보호할

것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것. 열, 화염,

스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 불활성 분위기 하에서

보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

디클로로메탄(DICHLOROMETHANE):

디클로로메탄 (메틸렌 염화물)(DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE)):

산업안전보건법 :

- TWA :  50ppm, 175mg/m3

- STEL : -

25 ppm OSHA TWA

125 ppm OSHA TWA 15 분

12.5 ppm OSHA action level

50 ppm ACGIH TWA

350 mg/m3 (100 ml/m3) DFG MAK (peak limitation category-II, 2)

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지

확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는

보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및

비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것. OSHA 규제 물질: 미국

산업안전보건청(U.S. OSHA) 29 CFR 1910.1052.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한

것임.

625 ppm

송기 마스크(연속 유출입형).

1250 ppm

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

5000 ppm

송기 마스크(연속 유출입형).

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

대피 -

공기 호흡기(전면형 및 압력디맨드형, 대피용).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

외관: 투명

색상: 무채색

냄새: 달콤한 냄새

분자량: 84.93

분자식: C-H2-CL2

끓는점: 104 F (40 C)

어는점: -139 F (-95 C)

증기압: 400 mmHg @ 24 C

증기 밀도(공기=1): 2.9

비중(물=1): 1.3266

물 용해도: 1.32% @ 20 C

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 100%

취기한계: 25-50 ppm

증발율: 27.5 (부틸 초산염=1)

점도: 0.441 cP @ 20 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에테르, 디메틸포름아미드, 페놀, 알데히드, 케톤류, 아세트산,

트리에틸 포스페이트, 아세토아세트 산, 시클로헥실아민, 염소화 용제

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에

노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 금속, 염기, 산화제, 가연성 물질

위험한 분해생성물:

열분해생성물 또는 연소생성물: 할로겐화 화합물, 탄소 산화물, 포스겐

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

디클로로메탄(DICHLOROMETHANE):

자극성 자료:

810 mg/24 시간 피부-토끼 심한 자극? 100 mg/24 시간 피부-토끼 보통 자극?

162 mg 눈-토끼 보통 자극? 10 mg 눈-토끼 약한 자극? 500 mg/24 시간 눈-토끼

약한 자극□

독성 자료:

52 gm/m3 흡입-쥐 LC50; 1600 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 미국 산업안전보건청(OSHA): 발암성 물질; 미국 국립독성계획단(NTP):

인체에 대한 조사결과 발암성 예상물질; 국제 발암성연구소(IARC): 인체에 대한

조사결과 불충분한 증거, 동물실험결과 충분한 증거, 그룹 2B; ACGIH: A3

-동물실험결과 발암성 물질

산업안전보건법 : A2(발암성물질로 추정)

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 흡입, 섭취

표적 장기: 혈액, 중추 신경계

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 혈액계 이상, 심장 또는 심혈관계 이상,

신장 이상, 간 이상, 피부 질환 및 알레르기

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 알코올은 독성을 상승시킬 수 있음. 에피네프린과 같은 자극제는

심실세동을 야기할 수 있음. 태반을 통과할 수도 있음. 모유로 배출될 수도 있음.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 193000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 얼간이 진흙 새우

무척추동물 독성: 1682000 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

해조류 독성: >662000 ug/L 96 시간 EC50 (광합성) 규조

기타 독성: 17780 ug/L 8 시간 EC50 (기형 발생) 불프락 개구리

(환경에서의)변화와 운송:

KOW: 5011.87 (log = 3.70) (수용성으로부터 평가)

KOC: 3741.11 (log = 3.57) (수용성으로부터 평가)

헨리 상수: 3.4 E -3 atm-m3/mol

생물 축적: 112 ug/L 2.1 시간 BCF (잔여) 좀개구리밥 60 ug/L

생물 축적: 2.96 (수용성으로부터 평가)

수중 처리: 2.3908600 hours (강 모델: 깊이 1m, 유속 1m/초, 풍속 3m/초)

환경 요약:

수생생물에 유해함. 환경에서 비교적 잔류성이 없음. 흙이나 퇴적물에 걸러지지

않음. 살아 있는 유기생물의 체내에 아주 약간 축적됨. 물에서 휘발성이 높음.

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: U080. 적용

규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

디클로로메탄-UN1593; 6.1; III; 독

15. 법적 규제현황

디클로로메탄(DICHLOROMETHANE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도, 유기2종, 표시대상, A2

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

Dichloromethane (Methylene chloride): 1000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

Dichloromethane (Methylene chloride)

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 규정

화재: 미규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규정

다음을 유발하는 것으로 캘리포니아 주에 알려짐 :

Dichloromethane (Methylene chloride)

암 (04 01, 1988)

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-838-9

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 40           회복불능의 위험이 있음.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 23           가스, 흄, 증기 또는 분무액을 흡입하지 말 것.

S 24/25        눈과 피부와의 접촉을 피할 것.

S 36/37        보호의와 보호장갑을 착용할 것.

16. 기타 참고사항

저작권 1984-2000 MDL INFORMATION SYSTEMS, INC. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단