물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 141-43-5

RTECS 번호: KJ5775000

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 205-483-3

EU 색인 번호: 603-030-00-8

물질명: 에탄올아민(ETHANOLAMINE)

동의어/상품명:

에탄올, 2-아미노-(ETHANOL, 2-AMINO-); 아미노에탄올(AMINOETHANOL);베타-아미노에탄올(BETA-AMINOETHANOL); 2-아미노에탄올(2-AMINOETHANOL);베타-아미노에틸 알코올(BETA-AMINOETHYL ALCOHOL); 콜올아민(COLAMINE);베타-에탄올아민(BETA-ETHANOLAMINE);2-에탄올아민(2-ETHANOLAMINE);에틸올아민(ETHYLOLAMINE); 글리시놀(GLYCINOL);

2-히드록시에탄아민(2-HYDROXYETHANAMINE);

베타-히드록시에틸아민(BETA-HYDROXYETHYLAMINE);

2-히드록시에틸아민(2-HYDROXYETHYLAMINE); MEA;

모노에탄올아민(MONOETHANOLAMINE); M-251; C2H7NO; UN 2491; STCC 4935665;

OHS08710

화학물질 군: 알코올, 지방족 화합물, 아민

작성 일자: 1984.9.10

개정 일자: 1997.3.30

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 에탄올아민(ETHANOLAMINE)

CAS 번호: 141-43-5

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=2  반응성=0

유럽연합(EU) 분류:

Xi; R 36/37/38

Xn; R 20

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성.

색상: 무채색.

물리적 상태: 액체.

냄새: 암모니아 냄새.

주요한 건강위험성: 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상

물리적 위험: 가연성 액체 및 증기.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

피부 접촉:

단기간 노출: 화상.

장기간 노출: 신장 이상, 간 이상.

눈 접촉:

단기간 노출: 화상.

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음.

섭취:

단기간 노출: 화상.

장기간 노출: 생식계 영향.

발암성:

산업안전보건법 : 없음

미국 산업안전보건청(OSHA): 없음

미국 국립독성계획단(NTP):  없음

국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함.

따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 화상에 대해서는 멸균붕대로 느슨하게 상처 부위를 감싸 줄 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어 줄 것. 멸균붕대로 감싸 줄 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 구토를 하지 않도록 할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것.

만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보:  흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것. 섭취하였을 때는 식도 내시경 검사를 고려할 것. 위 세척을 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 중급 수준의 화재 위험이 있음.

소화제:  알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물, 알코올 방지 거품.

대형 화재: 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인 마스크). 공기호흡기(전면형).

인화점: 187 F (86 C) (CC)

발화하한치: 3.0%

발화상한치: 23.5% @ 140 C

자연 발화: 1436 F (780 C)

발화등급 (OSHA): IIIA

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

누출된 물질을 만지지 말 것. 위험없이 할 수 있으면 누출을 중단시킬 것. 소량

누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 작은 고체상 유출: 누출지역으로 부터

안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 신체적 손상을 입지 않도록

보호할 것. 환기가 필요함. 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.

혼합금지 물질과 분리할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

에탄올아민(ETHANOLAMINE):

산업안전보건법 :

- TWA :  3ppm, 8mg/m3

- STEL : 6ppm, 15mg/m3

에탄올아민(ETHANOLAMINE):

3 ppm (8 mg/m3) OSHA TWA

6 ppm (15 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

3 ppm (8 mg/m3) ACGIH TWA

6 ppm (15 mg/m3) ACGIH STEL

3 ppm (8 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간

6 ppm (15 mg/m3) NIOSH 권장 STEL

2 ppm (5 mg/m3) DFG MAK TWA

4 ppm (10 mg/m3) DFG MAK 피크 5 분 평균 값 8 회수/교대조

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임. 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

30 ppm

직결식 소형 방독마스크(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

공기여과식 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

전동팬 부착 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

송기마스크.

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 무채색

외관 변화: 흡습성

구조: 점성의

물리적 상태: 액체

냄새: 암모니아 냄새

분자량: 61.08

분자식: H2-N-C-H2-C-H2-O-H

끓는점: 338 F (170 C)

어는점: 50 F (10 C)

증기압: 0.48 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 2.1

비중(물=1): 1.0180

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 11.5 (1% 용액)

휘발성: 0%

취기한계: 3 ppm

증발율: >1 (부틸 초산염=1)

점도: 19 cP @ 20 C

용매 가용성:

가용성: 알코올, 클로로포름, 아세톤, 메탄올

약 용해성: 벤젠, 에테르

유효 불용성: 사염화탄소, 헵탄

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 위험한 가스가

밀폐공간에 축적될 수도 있음. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도

있음.

혼합금지 물질: 산, 가연성 물질, 금속, 산화제.

위험한 분해생성물: 열분해생성물: 탄소 산화물, 질소.

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

에탄올아민(ETHANOLAMINE):

자극성 자료:

505 mg 노출 피부-토끼 보통; 250 ug 눈-토끼 심함.

독성 자료:

1 ml/kg 피부-토끼 LD50; 1720 mg/kg 구강-쥐 LD50.

발암성: 없음.

산업안전보건법 : 없음

국소 영향:

부식제: 흡입, 피부, 눈, 섭취.

급성독성 수준:

독성: 경피흡수.

중간 독성: 섭취.

표적 장기: 자료없음

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 신장 이상, 간 이상, 호흡기계 이상,

피부 질환 및 알레르기.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: >300000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 불루길 송어.

무척추동물 독성: >100000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 보통 새우.

해조류 독성: 2100 ug/L 8 월 (집단 증식) 청녹조류.

기타 독성: 220000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 발톱있는 두꺼비.

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리관련 규정에 의하여: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D002.

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

에탄올아민-UN2491; 8; III; 부식제

15. 법적 규제현황

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 없음

- 소방법 : 4류 3석유류

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황:있음

TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음

SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음

SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성:있음

만성:없음

화재:있음

반응성:없음

갑작스런 배출:없음

OSHA 규정(29CFR1910.119):없음

주 규정:

캘리포니아 제안 65호:없음

국제 법규:

유럽연합(EU) 번호(EINECS): 205-483-3

유럽연합(EU) 위험 및 안전구문:

R: 20-36/37/38

흡입시 유해함. 눈, 호흡기계 및 피부에 자극을 유발함.

S: 2

어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단