[물질안전보건자료 (MSDS)]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 메틸 에틸 케톤(METHYL ETHYL KETONE)

동의어/상품명:

부탄온(BUTANONE); 2-부탄온(2-BUTANONE); 에틸 메틸 케톤(ETHYL METHYL KETONE);메틸 아세톤(METHYL ACETONE); 3-부탄온(3-BUTANONE); MEK; 솔벤트 #3(SCOTCH-GRIP (R) BRAND SOLVENT #3 (3M)); 제거제(STOP, SHIELD, PEEL REDUCER (PYRAMID PLASTICS, INC.)); 스타본드 C-신나(STABOND C-THINNER (STABOND CORP.)); 크리너(OATEY CLEANER (OATEY COMPANY)); RCRA U159; UN 1193; STCC

4909243; C4H8O; OHS14460; RTECS EL6475000

화학물질 군: 케톤류, 지방족 화합물

■ 공급회사

(주) 대명케미칼

서울 성동구 성수2가 322-4

작성 일자: 1984.9.28

개정 일자: 1998.6.9

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 메틸 에틸 케톤(METHYL ETHYL KETONE)

CAS 번호: 78-93-3

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 201-159-0

EC 색인 번호: 606-002-00-3

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=3  반응성=0

유럽연합(EC) 확정분류:

F  고인화성물질

Xi 자극성물질

R 11-36/37

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

응급상황을 위한 개요:

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 박하 및 달콤한 냄새

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 중추 신경 계통 억제

물리적 위험: 가연성이 매우 높은 액체 또는 증기. 가연성 액체 및 증기. 증기는 증발 연소를 야기할 수도 있음. 역화 위험이 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 구역, 구토, 호흡곤란, 두통, 졸음, 명정증상, 폐 이상

장기간 노출: 경련

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 눈 손상

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 구토, 위장 장애, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 두통, 명정증상,

혼수

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 미규정

미국 국립독성계획단(NTP): 미규정

국제 발암성연구소(IARC): 미규정

4. 응급조치 요령

흡입: 노출로부터 즉시 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 의사의 치료를 받도록 할 것.

피부 접촉: 오염된 의복, 장신구 및 신발을 즉시 제거할 것. 화학 물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 다량의 물을 사용하여 비누 또는 중성 세제로 세척할 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

눈 접촉: 화학물질이 완전히 제거될 때까지 많은 양의 물이나 생리식염수로 아래 위 눈까풀을 가끔식 치켜 들면서 즉시 눈을 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

의사에 대한 정보: 섭취하였을 때는 위 세척 및 활성탄 슬러리의 투여를 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 증기는 공기보다 무거움. 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

증기/공기 혼합물은 폭발성이 있음.

소화제: 알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물, 알코올 방지 거품

대형 화재: 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

타도록 내버려 둘 것. 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭의 경우: 대피 반경: 0.8 Km (1/2 마일). 물은 비효과적일 수도 있음.

인화점: 16 F (-9 C) (CC)

발화하한치: 1.4% @ 93.3 C

발화상한치: 11.4% @ 93.3 C

자연 발화: 759 F (404 C)

발화등급 (OSHA): IB

6. 누출사고시 대처방법

대기중 유출:

물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것.

토양 유출:

보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것.

수중 유출:

흡수성 시트 또는 누출물 확산을 막을 수 있는 패드나 쿠션으로 덮을 것. 호스를 사용하여 가두어 둔 물질을 흡입하여 제거할 것.

직업적 유출:

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 발화원을 제거할 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것. 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출:

추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 미국의 CERCLA(MSDS 15항목 참조)에 의한 보고기준량(RQ): 2270 kg (5000 파운드).

기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 미국의 보관 규정: U.S. OSHA 29

CFR 1910.106. 접지 및 접속 필요. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

메틸 에틸 케톤(METHYL ETHYL KETONE):

산업안전보건법 :

- TWA :  200ppm, 590mg/m3

- STEL : 300ppm, 885mg/m3

200 ppm (590 mg/m3) OSHA TWA

300 ppm (885 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

200 ppm (590 mg/m3) ACGIH TWA

300 ppm (885 mg/m3) ACGIH STEL

200 ppm (590 mg/m3) NIOSH 권장 TWA

300 ppm (885 mg/m3) NIOSH 권장 STEL

590 mg/m3 (200 ml/m3) DFG MAK 4 회수/교대조

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

3000 ppm

송기마스크.

전동팬 부착 호흡보호구(유기가스용).

직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 액체

색상: 무채색

냄새: 박하 및 달콤한 냄새

분자량: 72.12

분자식: C-H3-C-H2-C-O-C-H3

끓는점: 176 F (80 C)

어는점: -123 F (-86 C)

증기압: 100 mmHg @ 25 C

증기 밀도(공기=1): 2.5

비중(물=1): 0.8054

물 용해도: 27.5%

수소이온지수(pH): 없음

휘발성: 없음

취기한계: 0.25-10 ppm

증발율: 2.7 (에테르=1)

점도: 0.40 cP @ 25 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 에테르, 벤젠, 아세톤, 오일, 용제

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에

노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 할로 탄소 화합물, 산, 가연성 물질, 산화제, 과산화물, 염기

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 탄소 산화물, 탄화수소 가스, 알데히드, 알코올, 유기산

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

메틸 에틸 케톤(METHYL ETHYL KETONE):

자극성 자료:

350 ppm 눈-인간; 500 mg/24 시간 피부-토끼 보통 자극? 402 mg/24 시간

피부-토끼 약한 자극? 13780 gm/24 시간 노출 피부-토끼; 80 mg 눈-토끼

독성 자료:

23500 mg/m3/8 시간 흡입-쥐 LC50; 6480 mg/kg 피부-토끼 LD50; 2737 mg/kg

구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

저독성: 흡입, 경피흡수

표적 장기: 중추 신경계

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 신경계 이상, 호흡기계 이상, 피부

질환 및 알레르기

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: >400000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 쉽헤드 미노우

무척추동물 독성: 5091000 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

해조류 독성: >500000 ug/L 96 시간 EC50 (광합성) 규조

환경 요약:

수생생물에 유해함.

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: U159.

유해 폐기물 번호: D035. 규제수준의 이상의 농도에 관한 U.S.EPA 40 CFR 262의

기준에 따라 폐기할 것. 규제 기준- 200.0 mg/L. 적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

메틸 에틸 케톤-UN1193; 3; II; 인화성 액체

15. 법적 규제현황

메틸 에틸 케톤(METHYL ETHYL KETONE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 유기2종, 표시대상, 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 소방법 : 4류 1석유류

미국 규정:

TSCA 물품목록 현황: 규정

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규정

메틸 에틸 케톤(METHYL ETHYL KETONE): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 미규정

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 미규정

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규정

메틸 에틸 케톤(METHYL ETHYL KETONE)

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 규정

만성: 미규정

화재: 규정

반응성: 미규정

갑작스런 배출: 미규정

OSHA 규정(29CFR1910.119): 미규정

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 미규정

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 201-159-0

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 11           고인화성.

R 36/37        눈과 호흡기계에 자극을 유발함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 9            용기를 통풍이 잘 되는 곳에 보관할 것.

S 16           발화원과 격리할 것 - 흡연 금지.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 33           정전기 방전에 대한 예방대책을 수립할 것.

16. 기타 참고사항

■ 제공기관 : 한국산업안전공단