물질명 : 프로필렌 글리콜(PROPYLENE GLYCOL) 1 / 1

------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는

Section 16을 참조하시요.

물질명: 프로필렌 글리콜(PROPYLENE GLYCOL)

동의어/상품명: 1,2-프로판디올(1,2-PROPANEDIOL); 1,2-디히드록시프로판(1,2-DIHYDROXYPROPANE);2-히드록시프로판올(2-HYDROXYPROPANOL); 이소프로필렌 글리콜(ISOPROPYLENEGLYCOL); 메틸에틸렌 글리콜(METHYLETHYLENE GLYCOL); 메틸에틸 글리콜(METHYLETHYLGLYCOL); 모노프로필렌 글리콜(MONOPROPYLENE GLYCOL);2,3-프로판디올(2,3-PROPANEDIOL); 알파-프로필렌글리콜(ALPHA-PROPYLENEGLYCOL);1,2-프로필렌글리콜(1,2-PROPYLENE GLYCOL);(RS)-1,2-프로판디올((RS)-1,2-PROPANEDIOL);1,2-(RS)-프로판디올(1,2-(RS)-PROPANEDIOL);1,2-프로판디올(1,2-PROPANDIOL);DL-1,2-프로판디올(DL-1,2-PROPANEDIOL); DL-프로필렌 글리콜(DL-PROPYLENEGLYCOL); C3H8O2; OHS19870; RTECS TY2000000

화학물질 군: 글리콜

작성 일자: 1984.12.31

개정 일자: 2002.9.16

------------------------------------------------------------------------------

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

------------------------------------------------------------------------------

성분: 프로필렌 글리콜(PROPYLENE GLYCOL)

CAS 번호: 57-55-6

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-338-0

퍼센트(%): 100.0

성분: 에틸 알코올(ETHYL ALCOHOL)

CAS 번호: 64-17-5

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-578-6

퍼센트(%): >1

성분: 프로필렌 글리콜(PROPYLENE GLYCOL)

CAS 번호: 57-55-6

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 200-338-0

퍼센트(%): >1

------------------------------------------------------------------------------

3. 위험 유해성

------------------------------------------------------------------------------

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=1  화재=1  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성

색상: 무채색

물리적 상태: 액체

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 간 이상, 중추 신경 계통

억제

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 구역, 호흡곤란, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실

장기간 노출: 자극, 구역, 두통, 졸음, 피로, 현기증, 지남력 상실, 떨림

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 알레르기 반응, 구역, 두통, 졸음, 현기증, 조정(기능) 손실

장기간 노출: 자극, 알레르기 반응

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 눈 손상

섭취:

단기간 노출: 알레르기 반응, 피부장애, 저 체온 또는 발열, 혈압 변화, 구역,

구토, 위통, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 발성

장애, 감정변화, 조정(기능) 손실, 시각 장애, 동공확장, 경련, 의식불명, 혼수

장기간 노출: 설사, 식욕 부진, 체중 감소, 불규칙 심장박동, 지남력 상실,

극도의 고통, 떨림, 시각 장애, 심장 이상, 신장 이상, 간 이상, 출생이상, 뇌

이상

발암성:

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

------------------------------------------------------------------------------

4. 응급조치 요령

------------------------------------------------------------------------------

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

------------------------------------------------------------------------------

5. 폭발 화재시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

화재 및 폭발 위험: 경미한 화재 위험이 있음.

소화제: 알코올 방지 거품, 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물

대형 화재: 내알코올성 포말을 사용하거나 미세한 물 분무로 다량 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된

물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을

축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의

흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

인화점: 210 F (99 C) (CC)

발화하한치: 2.6%

발화상한치: 12.5%

자연 발화: 700-748 F (371-398 C)

발화등급 (OSHA): IIIB

유해한 연소생성물:

열분해생성물 또는 연소생성물: 탄소 산화물

------------------------------------------------------------------------------

6. 누출사고시 대처방법

------------------------------------------------------------------------------

직업적 유출:

작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 소량 누출: 모래 또는

다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한

용기에 수거할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할

것.

------------------------------------------------------------------------------

7. 취급 및 저장방법

------------------------------------------------------------------------------

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것.

서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 보관에 관한 사항은 최초 용기의 지시내용을

확인할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

------------------------------------------------------------------------------

8. 노출방지 및 개인보호구

------------------------------------------------------------------------------

노출기준:

프로필렌 글리콜(PROPYLENE GLYCOL):

50 ppm (156 mg/m3) AIHA 권장 TWA (전체 미립자)

10 mg/m3 AIHA 권장 TWA (미립자)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할

것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

------------------------------------------------------------------------------

9. 물리화학적 특성

------------------------------------------------------------------------------

물리적 상태 : 액체

외관: 투명

색상: 무채색

외관 변화: 흡습성

구조: 점성의

냄새: 무취

맛: 쓴 맛

분자량: 76.11

분자식: C-H3-C-H-(O-H)-C-H2-O-H

끓는점: 369-372 F (187-189 C)

어는점: -74 F (-59 C)

증기압: <0.1 mmHg @ 20 C

증기 밀도(공기=1): 2.60-2.62

비중(물=1): 1.0361

물 용해도: 잘 섞이는

수소이온지수(pH): 7 근사한

휘발성: 없음

취기한계: 없음

증발율: 0.005 (부틸 초산염=1)

점도: 58.1 cP @ 20 C

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 알코올, 아세톤, 클로로포름, 에테르, 벤젠, 유기용제

불용성: 고형오일

------------------------------------------------------------------------------

10. 안정성 및 반응성

------------------------------------------------------------------------------

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의

접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산, 염기, 가연성 물질, 할로 탄소 화합물, 금속, 금속염, 산화제,

환원제

위험한 분해생성물:

열분해생성물 또는 연소생성물: 탄소 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

11. 독성에 관한 정보

------------------------------------------------------------------------------

프로필렌 글리콜(PROPYLENE GLYCOL):

자극성 자료:

500 mg/7 일 피부-인간 약한 자극샥104 mg/3 일-간헐적 피부-인간 보통 자극

샥 10 percent/2 일 피부-남자; 100 mg 눈-토끼 약한 자극샥500 mg/24 시간 눈-토끼

약한 자극

섧떼자료:

20800 mg/kg 피부-토끼 LD50; 20 gm/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

비교적 무독성: 경피흡수, 섭취

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 신장 이상, 피부 질환 및 알레르기

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

추가 자료: 알코올은 독성을 상승시킬 수 있음. 의약품과 상호작용을 일으킬 수

있음.

------------------------------------------------------------------------------

12. 환경에 미치는 영향

------------------------------------------------------------------------------

환경독성 자료:

어독성: 610 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 불루길 송어

무척추동물 독성: >10000000 ug/L 48 시간 EC50 (부동화) 물벼룩

환경 요약: 수생생물에 매우 유독함.

------------------------------------------------------------------------------

13. 폐기시 주의사항

------------------------------------------------------------------------------

적용 규정에 따라 폐기할 것.

------------------------------------------------------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

------------------------------------------------------------------------------

미국 교통부 (규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

------------------------------------------------------------------------------

15. 법적 규제현황

------------------------------------------------------------------------------

프로필렌 글리콜(PROPYLENE GLYCOL)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

에틸 알코올(ETHYL ALCOHOL)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 4류 알코올류

프로필렌 글리콜(PROPYLENE GLYCOL)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 아니오

만성: 아니오

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

------------------------------------------------------------------------------

16. 기타 참고사항

------------------------------------------------------------------------------

MSDS 변경 요약

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

3. 위험 유해성

7. 취급 및 저장방법

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2002 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.